[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.8.300.11
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	19	8	1	1	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	poz.	{	}	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty zakupu	Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=0	0	0	0
io=Miara PRO			*.carp	ae8aeb61-d796-47e7-81c0-39d85c9400e9	1

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=Daniel Strzelecki
afn=67-200 Głogów ul. Brzeska 44
nb=Remont Pomieszczenia Gosopodarczego na Szatnię  Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych
ab=ul. Kardynała B. Kominka 7, 59-100 Polkowice, działka nr 73/4
ni=Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych10Zakład Opieki Zdrowotnej S. A.
ai=ul. Kardynała B. Kominka 7, 59-100 Polkowice
nw=wyłoniona w przetargu
br=budowlana
nk=Daniel Strzelecki	BUDOWLANA
dt=2017-08-31	0
cpv=45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
cpv=45410000-4	Tynkowanie
cpv=45421130-4	Instalowanie drzwi i okien
cpv=45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
cpv=45432000-4	Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
cpv=45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

[GRUPY RMS]
gm=pozostałe

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=1	1	0	
op=1	1
nm=3
gr=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=1	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=1	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[RMS ZEST 8]
ty=M	0
na=lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	0
id=1040600	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
il=25,8588

[RMS ZEST 43]
ty=M	0
na=Narożniki tynkarskie	0
id=1360000	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=25
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1358399

[RMS ZEST 46]
ty=M	0
na=narożniki stalowe ze stali kątowej	0
id=1360499	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=5,128352
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1360000

[RMS ZEST 40]
ty=M	0
na=Środek gruntujący	0
id=148150204	3
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
il=95,547

[RMS ZEST 16]
ty=M	0
na=Ceresit CN 94	0
id=148HEN0203	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2,219547
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2385099

[RMS ZEST 3]
ty=M	0
na=Thomsit PRO 40	0
id=148HEN5010	3
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
il=6,4647
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1410099

[RMS ZEST 39]
ty=M	0
na=Farba emulsyjna biała do sufitów	0
id=1502110	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
il=20,97436
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1502199;1503199;1503299

[RMS ZEST 48]
ty=M	0
na=Farba lateksowa do ścian	0
id=1502110	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
il=34,825088
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1502199;1503199;1503299

[RMS ZEST 30]
ty=M	0
na=mydło techniczne maziste (szare) 65%	0
id=1534001	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
il=6,827876

[RMS ZEST 7]
ty=M	0
na=folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	0
id=1560412	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
il=172,392

[RMS ZEST 18]
ty=M	0
na=wykładzina podłogowa  TARKET gr. 2 mm	0
id=1563799	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
il=78,2947
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1563199

[RMS ZEST 32]
ty=M	0
na=Piasek naturalny kopany	0
id=1601801	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,310358

[RMS ZEST 34]
ty=M	0
na=Piasek uszlachetniony	0
id=1601870	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2,212364

[RMS ZEST 36]
ty=M	0
na=cement portlandzki 35 bez dodatków''	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,438163

[RMS ZEST 31]
ty=M	0
na=wapno suchogaszone	0
id=1720299	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,81902304

[RMS ZEST 38]
ty=M	0
na=gips budowlany zwykły	0
id=1740100	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
il=107,745

[RMS ZEST 54]
ty=M	0
na=gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	0
id=1740103	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
il=298,16
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1740299;1740199

[RMS ZEST 33]
ty=M	0
na=gips budowlany szpachlowy	0
id=1740110	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
il=179,575
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1740299

[RMS ZEST 14]
ty=M	0
na="EVI" - sucha mieszanka	0
id=202x047	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
il=186,8334
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380499

[RMS ZEST 35]
ty=M	0
na=preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	0
id=202x051	3
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
il=56,40668

[RMS ZEST 9]
ty=S	0
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1,8236672

[RMS ZEST 15]
ty=S	0
na=Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=4,6952938

[RMS ZEST 44]
ty=M	0
na=Baumit StarTex	0
id=3900630	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
il=135,36464
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3900699

[RMS ZEST 55]
ty=M	0
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,208712
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930000

[RMS ZEST 10]
ty=S	0
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=9,9364122

[RMS ZEST 56]
ty=S	0
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,3339392
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 37]
ty=S	0
na=Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=3,5915

[RMS ZEST 1]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=49,5064864

[RMS ZEST 2]
ty=R	0
na=Roboty ogólnobudowlane - remontowe (DS)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=645,0333408

[RMS ZEST 28]
ty=M	0
na=Koszt składowania gruzu w miejscu Wykonawcy	0
id=	0
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
il=3,795

[RMS ZEST 29]
ty=M	0
na=Koszt składowania styropianu w miejscu Wykonawcy	0
id=	0
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
il=3,795

[RMS ZEST 4]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
ce=1
cw=0		0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=85
nu=1
cpv=45111200-0

[POZYCJA]
id=92
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0346-03	4-01	0346-03		1
mpn=1211
na=Rozebranie ścianek o grubości 1/2 ceg.
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=26,6	26,6		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SSTb

[PRZEDMIAR]
ko=	Piwnica			
wo=26,6	1	1,52*7*2,5						

[RMS 2]
nz=0,95	0	0,95
np=0
wa=0
wb=0
il=25,27

[POZYCJA]
id=100
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0211-01	4-01	0211-01		1
mpn=1211
na=Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=71,83	71,83		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=71,83	1	71,83						
io=1	1-Linia-OP-1	1	0	5	0

[RMS 2]
nz=0,96	0	0,96
np=0
wa=0
wb=0
il=68,9568

[POZYCJA]
id=112
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-13	4-01	0109-13	 0109-16 	1
mpn=20:0:50922,101211
na=Załadowanie i wywiezienie samochodami gruzu z rozbieranych konstrukcji na wysypisko lub w miejsce pozyskane przez Wykonawcę
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=3,795	3,795		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SSTb

[PRZEDMIAR]
wo=3,795	1	#p4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,5		0.5
wm=1		1
ws=0,5		0.5

[RMS 2]
nz=1,81	0	1,81
np=0
wa=0
wb=0
il=3,434475

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=3,795

[RMS 10]
nz=1,09	0	0,93+4*0,04
np=0
wa=0
wb=0
il=2,068275

[POZYCJA]
id=116
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-13	4-01	0109-13	 0109-16 	1
mpn=20:0:50922,101211
na=Załadowania i wywiezienie samochodami styropianu z rozbieranych konstrukcji na wysypisko lub w miejsce pozyskane przez Wykonawcę
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=3,795	3,795		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SSTb

[PRZEDMIAR]
wo=3,795	1	26,6*0,14+71,38*0,001						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,5		0.5
wm=1		1
ws=0,5		0.5

[RMS 2]
nz=1,81	0	1,81
np=0
wa=0
wb=0
il=3,434475

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=3,795

[RMS 10]
nz=1,09	0	0,93+4*0,04
np=0
wa=0
wb=0
il=2,068275

[POZYCJA]
id=120
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-04	4-01	0106-04		1
mpn=1211
na=Usunięcie z  budynku gruzu i ziemi
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=3,795	3,795		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3,795	1	#p4						

[RMS 2]
nz=2,27	0	4,54*0,5
np=0
wa=0
wb=0
il=8,61465

[POZYCJA]
id=122
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0105-06	4-01	0105-06		1
mpn=1211
na=Przewóz gruz taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. IV
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=3,795	3,795		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3,795	1	#p4						

[RMS 2]
nz=1,91	0	1,91
np=0
wa=0
wb=0
il=7,24845

[POZYCJA]
id=124
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0105-07	4-01	0105-07		1
mpn=1211
na=Przewóz gruzu taczkami - dodatek za każde następne 10 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=3,795	3,795		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
krn=2	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3,795	1	#p4						

[RMS 2]
nz=0,18	0	0,18
np=0
wa=0
wb=0
il=1,3662

[ELEMENT 1]
na=Posadzki
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=1
nu=2
cpv=45430000-0

[POZYCJA]
id=2
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0101-01	AT-23	0101-01		1
mpn=1211
na=Oczyszczenie i zmycie podłoża
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=71,83	71,83		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SSTb

[PRZEDMIAR]
wo=71,83	1	#p2						
ko=				

[RMS 2]
nz=0,15	0	0,15
np=0
wa=0
wb=0
il=10,7745

[POZYCJA]
id=4
pd=HENKEL wyd.I 2008	ZKNR	C-2 0601-01	C-2	0601-01		1
mpn=_1211
na=Odtłuszczenie powierzchni
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=71,83	71,83		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SSTb

[PRZEDMIAR]
wo=71,83	1	#p8						

[RMS 2]
nz=0,08	0	0,08
np=0
wa=0
wb=0
il=5,7464

[RMS 3]
nz=0,09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=6,4647

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=12
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-01	2-02	0607-01		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=71,83	71,83		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=71,83	1	#p8						

[RMS 2]
nz=0,3596	0	0,3596
np=0
wa=0
wb=0
il=25,830068

[RMS 7]
nz=1,2	0	1,2
np=1
wa=0
wb=0
il=86,196

[RMS 8]
nz=0,18	0	0,18
np=1
wa=0
wb=0
il=12,9294

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0,0112	0	0,0112
np=0
wa=0
wb=0
il=0,804496

[RMS 10]
nz=0,0068	0	0,0068
np=0
wa=0
wb=0
il=0,488444

[POZYCJA]
id=25
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-01	2-02	0607-01		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=71,83	71,83		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=71,83	1	#p8						

[RMS 2]
nz=0,3596	0	0,3596
np=0
wa=0
wb=0
il=25,830068

[RMS 7]
nz=1,2	0	1,2
np=1
wa=0
wb=0
il=86,196

[RMS 8]
nz=0,18	0	0,18
np=1
wa=0
wb=0
il=12,9294

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0,0112	0	0,0112
np=0
wa=0
wb=0
il=0,804496

[RMS 10]
nz=0,0068	0	0,0068
np=0
wa=0
wb=0
il=0,488444

[POZYCJA]
id=38
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1130-01	202	1130-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 pod wykładziny
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=16,77	16,77		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SSTb

[PRZEDMIAR]
wo=16,77	1	16,770						
ko=				

[RMS 2]
nz=0,17	0	0,17
np=0
wa=0
wb=0
il=2,8509

[RMS 14]
nz=7,8	0	7,8
np=1
wa=0
wb=0
il=130,806

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 15]
nz=0,01	0	0,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0,1677

[RMS 10]
nz=0,01	0	0,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0,1677

[POZYCJA]
id=44
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1130-03	202	1130-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=71,83	71,83		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
krn=2	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=71,83	1	#p8						

[RMS 2]
nz=0,027	0	0,027
np=0
wa=0
wb=0
il=3,87882

[RMS 14]
nz=0,39	0	1,56*0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=56,0274

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 15]
nz=0,002	0	0,002
np=0
wa=0
wb=0
il=0,28732

[RMS 10]
nz=0,002	0	0,002
np=0
wa=0
wb=0
il=0,28732

[POZYCJA]
id=50
pd=HENKEL wyd.I 2008	ZKNR	C-2 0603-05	C-2	0603-05		1
mpn=_1211
na=Gruntowanie przygotowanego podłoża
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=71,83	71,83		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SSTb

[PRZEDMIAR]
wo=71,83	1	#p8						

[RMS 2]
nz=0,13	0	0,13
np=0
wa=0
wb=0
il=9,3379

[RMS 16]
nz=0,0309	0	0,0309
np=1
wa=0
wb=0
il=2,219547

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 15]
nz=0,001	0	0,001
np=0
wa=0
wb=0
il=0,07183

[RMS 10]
nz=0,001	0	0,001
np=0
wa=0
wb=0
il=0,07183

[POZYCJA]
id=61
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1112-02	2-02	1112-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż wykładziny podłogowej z wywinięciem na ściany typu TARKET przeznaczonej do budynków służby zdrowia. Wykładzina musi posiadać wszystkie atesty i aprobaty techniczne. wykładzina rulonowa homogeniczna 1310grubość: 2,00mm, waga: nie mniej niż 5010g/m2, wg normy EN649 - zastosowanie w obiektach 34/43 wg normy EN649 - ścieralność grupa M,  Kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=71,83	71,83		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=71,83	1	#p8						

[RMS 2]
nz=0,4219	0	0,4219
np=0
wa=0
wb=0
il=30,305077

[RMS 18]
nz=1,09	0	1,09
np=1
wa=0
wb=0
il=78,2947

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 15]
nz=0,0044	0	0,0044
np=0
wa=0
wb=0
il=0,316052

[RMS 10]
nz=0,0033	0	0,0033
np=0
wa=0
wb=0
il=0,237039

[ELEMENT 1]
na=Tynki i malowanie (sufity)
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=126
nu=3
cpv=45410000-4

[POZYCJA]
id=127
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1202-08	4-01	1202-08		1
mpn=_1211
na=Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=71,83	71,83		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
ko=	Piwnica			
wo=71,83	1	#p2						
io=4	1-Prostokąt-OP-1	1	0	5	0

[RMS 2]
nz=0,102	0	0,102
np=0
wa=0
wb=0
il=7,32666

[RMS 30]
nz=0,022	0	0,022
np=1
wa=0
wb=0
il=1,58026

[RMS 31]
nz=0,00088	0	0,00088
np=1
wa=0
wb=0
il=0,0632104

[RMS 32]
nz=0,001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0,07183

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=140
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0701-08	4-01	0701-08		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=71,83	71,83		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SSTb

[PRZEDMIAR]
wo=71,83	1	#p16						

[RMS 2]
nz=0,62	0	0,62
np=0
wa=0
wb=0
il=44,5346

[POZYCJA]
id=142
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=71,83	71,83		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=71,83	1	#p16						

[RMS 2]
nz=0,06	0	0,06
np=0
wa=0
wb=0
il=4,3098

[RMS 35]
nz=0,21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=15,0843

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 15]
nz=0,0002	0	0,0002
np=0
wa=0
wb=0
il=0,014366

[RMS 10]
nz=0,0003	0	0,0003
np=0
wa=0
wb=0
il=0,021549

[POZYCJA]
id=148
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0711-21	4-01	0711-21		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=71,83	71,83		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SSTb

[PRZEDMIAR]
wo=71,83	1	#p17						

[RMS 2]
nz=2,02	0	2,02
np=0
wa=0
wb=0
il=145,0966

[RMS 36]
nz=0,0061	0	0,0061
np=1
wa=0
wb=0
il=0,438163

[RMS 31]
nz=0,0076	0	0,0076
np=1
wa=0
wb=0
il=0,545908

[RMS 34]
nz=0,0308	0	0,0308
np=1
wa=0
wb=0
il=2,212364

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 15]
nz=0,05	0	0,05
np=0
wa=0
wb=0
il=3,5915

[RMS 37]
nz=0,05	0	0,05
np=0
wa=0
wb=0
il=3,5915

[POZYCJA]
id=156
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-06	2-02	0815-06		1
mpn=_1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=71,83	71,83		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=71,83	1	#p16						

[RMS 2]
nz=0,5417	0	0,5417
np=0
wa=0
wb=0
il=38,910311

[RMS 33]
nz=2,5	0	2,5
np=1
wa=0
wb=0
il=179,575

[RMS 38]
nz=1,5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=107,745

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 15]
nz=0,0029	0	0,0029
np=0
wa=0
wb=0
il=0,208307

[RMS 10]
nz=0,0039	0	0,0039
np=0
wa=0
wb=0
il=0,280137

[POZYCJA]
id=163
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=71,83	71,83		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=71,83	1	#p16						

[RMS 2]
nz=0,06	0	0,06
np=0
wa=0
wb=0
il=4,3098

[RMS 35]
nz=0,21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=15,0843

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 15]
nz=0,0002	0	0,0002
np=0
wa=0
wb=0
il=0,014366

[RMS 10]
nz=0,0003	0	0,0003
np=0
wa=0
wb=0
il=0,021549

[POZYCJA]
id=169
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0201-02	K-04	0201-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie sufitów - podłoży gipsowych z jednokrotnym gruntowaniem farby przeznaczone do budynków słuzby zdrowia Caparol lub równoważne posiadające atesty i aprobaty. Farba odporna na środki dezynfekujące
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=22
ob=71,83	71,83		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SSTb

[PRZEDMIAR]
wo=71,83	1	#p16						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0,176	0	0,176
np=0
wa=0
wb=0
il=25,28416

[RMS 39]
nz=0,292	0	0,292
np=1
wa=0
wb=0
il=20,97436

[RMS 40]
nz=0,5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=35,915

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0,0003	0	0,0003
np=0
wa=0
wb=0
il=0,021549

[POZYCJA]
id=175
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-04	4-01	0106-04		1
mpn=1211
na=Usunięcie  budynku gruzu i ziemi
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=23
ob=2,155	2,155		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,155	1	#p17*0,03						

[RMS 2]
nz=2,27	0	4,54*0,5
np=0
wa=0
wb=0
il=4,89185

[POZYCJA]
id=177
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0105-06	4-01	0105-06		1
mpn=1211
na=Przewóz gruz taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. IV
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=24
ob=2,155	2,155		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,155	1	#p23						

[RMS 2]
nz=1,91	0	1,91
np=0
wa=0
wb=0
il=4,11605

[POZYCJA]
id=179
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-13	4-01	0109-13	 0109-16 	1
mpn=20:0:50922,101211
na=Wywiezienie samochodami gruzu z rozbieranych konstrukcji na wysypisko lub w miejsce pozyskane przez Wykonawcę
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=25
ob=2,155	2,155		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SSTb

[PRZEDMIAR]
wo=2,155	1	#p23						

[RMS 2]
nz=1,81	0	1,81
np=0
wa=0
wb=0
il=3,90055

[RMS 10]
nz=1,09	0	0,93+4*0,04
np=0
wa=0
wb=0
il=2,34895

[ELEMENT 1]
na=Tynki i malowanie (ściany)
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=182
nu=4
cpv=45410000-4

[POZYCJA]
id=183
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1202-08	4-01	1202-08		1
mpn=_1211
na=Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=26
ob=119,264	119,264		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
ko=	PIWNICA			
wo=119,264	1	(13,56+5,57+12,63+5,51)*3,20						
io=1	1-Linia-OP-2	1	1	5	0
io=1	1-Linia-OP-3	1	7	4	0
io=1	1-Linia-OP-4	1	12	5	0
io=1	1-Linia-OP-5	1	18	4	0

[RMS 2]
nz=0,102	0	0,102
np=0
wa=0
wb=0
il=12,164928

[RMS 30]
nz=0,022	0	0,022
np=1
wa=0
wb=0
il=2,623808

[RMS 31]
nz=0,00088	0	0,00088
np=1
wa=0
wb=0
il=0,10495232

[RMS 32]
nz=0,001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0,119264

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=193
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1202-08	4-01	1202-08		1
mpn=_1211
na=Zmycie ścian
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=27
ob=119,264	119,264		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=119,264	1	#p26						

[RMS 2]
nz=0,102	0	0,102
np=0
wa=0
wb=0
il=12,164928

[RMS 30]
nz=0,022	0	0,022
np=1
wa=0
wb=0
il=2,623808

[RMS 31]
nz=0,00088	0	0,00088
np=1
wa=0
wb=0
il=0,10495232

[RMS 32]
nz=0,001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0,119264

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=199
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=28
ob=119,264	119,264		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=119,264	1	#p26						

[RMS 2]
nz=0,08	0	0,08
np=0
wa=0
wb=0
il=9,54112

[RMS 35]
nz=0,22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=26,23808

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 15]
nz=0,0002	0	0,0002
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0238528

[RMS 10]
nz=0,0003	0	0,0003
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0357792

[POZYCJA]
id=214
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2003	KNR	9-03 0109-07	9-03	0109-07		1
mpn=_1211
na=Założenie narożników tynkarskich
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=29
ob=50	50		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SSTb

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[RMS 2]
nz=0,012	0	0,012
np=0
wa=0
wb=0
il=0,6

[RMS 43]
nz=0,5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=25

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=218
pd=		  		 		1
mpn=1211
na=Wzmocnienie tynku po przez (wtopienie siatki)
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=30
ob=119,264	119,264		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SSTb

[PRZEDMIAR]
wo=119,264	1	#p26						

[RMS 2]
nz=0,6112	0	0,6112
np=0
wa=0
wb=0
il=72,8941568

[RMS 44]
nz=1,135	0	1,135
np=1
wa=0
wb=0
il=135,36464

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0,0052	0	0,0052
np=0
wa=0
wb=0
il=0,6201728

[POZYCJA]
id=223
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-03	2-02	0815-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=31
ob=119,264	119,264		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SSTb

[PRZEDMIAR]
wo=119,264	1	#p26						

[RMS 1]
nz=0,4151	0	0,4151
np=0
wa=0
wb=0
il=49,5064864

[RMS 54]
nz=2,5	0	2,5
np=1
wa=0
wb=0
il=298,16

[RMS 46]
nz=0,043	0	0,043
np=1
wa=0
wb=0
il=5,128352

[RMS 55]
nz=0,00175	0	0,00175
np=1
wa=0
wb=0
il=0,208712

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0,0018	0	0,0018
np=0
wa=0
wb=0
il=0,2146752

[RMS 56]
nz=0,0028	0	0,0028
np=0
wa=0
wb=0
il=0,3339392

[POZYCJA]
id=239
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0201-02	K-04	0201-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie ścian - podłoży gipsowych z jednokrotnym gruntowaniem farby przeznaczone do budynków służby zdrowia Caparol lub równoważne posiadające atesty i aprobaty. Farba odporna na środki dezynfekujące. Kolorystyka zgodnie z aranżacją wnętrza Projektu Technicznego.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=32
ob=119,264	119,264		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SSTb

[PRZEDMIAR]
wo=119,264	1	#p26						

[RMS 2]
nz=0,176	0	0,176
np=0
wa=0
wb=0
il=20,990464

[RMS 48]
nz=0,292	0	0,292
np=1
wa=0
wb=0
il=34,825088

[RMS 40]
nz=0,5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=59,632

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0,0003	0	0,0003
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0357792

[POZYCJA]
id=259
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-13	4-01	0109-13	 0109-16 	1
mpn=20:0:50922,101211
na=Wywiezienie samochodami gruzu z rozbieranych konstrukcji na wysypisko lub w miejsce pozyskane przez Wykonawcę
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=33
ob=0,618	0,618		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SSTb

[PRZEDMIAR]
wo=0,618	1	0,618						

[RMS 2]
nz=1,81	0	1,81
np=0
wa=0
wb=0
il=1,11858

[RMS 10]
nz=1,09	0	0,93+4*0,04
np=0
wa=0
wb=0
il=0,67362

[SUMA KONTROLNA]
B19AD4FB981E1F7594BFA1BDCB82DB79
