[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.8.300.11
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	19	8	1	5	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	poz.	{	}	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty zakupu	Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=0	0	0	0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS  INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=Daniel Strzelecki
afn=67-200 Głogów ul.Brzeska 44
nb=Przebudowa pomieszczeń budynku wraz z rozbudową o szyb dźwigowy, Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych
ab=ul. Kardynała B. Kominka 7, 59-100 Polkowice
ni=Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych10Zakład Opieki Zdrowotnej S. A.
ai=ul. Kardynała B. Kominka 7, 59-100 Polkowice
br=Sanitarna
nk=Sławomir Łażewski	Sanitarna	zaktualizował Daniel Strzelecki	Sanitarna
dt=2017-10-22	0
cpv=45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
cpv=45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
cpv=45331000-6	Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
cpv=45332000-3	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

[GRUPY RMS]
gm=pozostałe

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=5	1	0	
op=1	1
nm=3
gr=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=70	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[RMS ZEST 270]
ty=M	0
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,036
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1050199

[RMS ZEST 159]
ty=S	0
na=zagęszczarka wibracyjna	0
id=12500	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=3,456

[RMS ZEST 114]
ty=M	0
na=elektrody stalowe do spawania stali węglowych i niskostopowych ER 1.46 śr. 4.0 mm dług. 450 mm	0
id=1330299	1
jm=100 szt.	129
ce=0
cw=0	PLN	0
il=4,056

[RMS ZEST 143]
ty=M	0
na=śruby fundamentowe rodzaj Z z nakrętkami M 10x100 mm	0
id=1343600	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
il=12,2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1340000

[RMS ZEST 147]
ty=M	0
na=śruby fundamentowe rodzaj Z z nakrętkami M 20x300 mm	0
id=1343608	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
il=6,17
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1340050

[RMS ZEST 269]
ty=M	0
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1510100	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,18
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1510199

[RMS ZEST 136]
ty=M	0
na=podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	0
id=1570100	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=9,85057

[RMS ZEST 260]
ty=M	0
na=piasek do zapraw	0
id=1602099	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,531
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602000

[RMS ZEST 158]
ty=M	0
na=Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm	0
id=1602211	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
il=5,856

[RMS ZEST 281]
ty=M	0
na=żwir sortowany	0
id=1602699	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,38
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602499;1602599

[RMS ZEST 258]
ty=M	0
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	0
id=1700310	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,08879

[RMS ZEST 259]
ty=M	0
na=wapno suchogaszone	0
id=1720299	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,04921
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1720299

[RMS ZEST 45]
ty=M	0
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2363
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1800100

[RMS ZEST 113]
ty=M	0
na=akcesoria z kształtowników i blachy do montażu prefabrykatów	0
id=1990799	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
il=13
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1324699

[RMS ZEST 163]
ty=M	0
na=Beton zwykły C12/15 (B-15)	0
id=2370604	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
il=6,18

[RMS ZEST 46]
ty=M	0
na=zaprawa	0
id=2380899	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
il=4,486

[RMS ZEST 63]
ty=S	0
na=żuraw samochodowy 5-6 t	0
id=31114	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=18,68

[RMS ZEST 262]
ty=S	0
na=wyciąg	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2,96

[RMS ZEST 12]
ty=S	0
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=10,8915

[RMS ZEST 271]
ty=M	0
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	2
jm=ark.	116
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2,4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3920099

[RMS ZEST 153]
ty=M	0
na=Woda z rurociągów	0
id=3930001	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
il=14,739

[RMS ZEST 38]
ty=S	0
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=8,7684

[RMS ZEST 223]
ty=S	0
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,0613

[RMS ZEST 62]
ty=S	0
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=19,23

[RMS ZEST 282]
ty=S	0
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1,05

[RMS ZEST 261]
ty=S	0
na=betoniarka 150 dm3	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,74

[RMS ZEST 9]
ty=M	0
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5031999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=94,76

[RMS ZEST 13]
ty=M	0
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm	0
id=5031999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=128,75

[RMS ZEST 16]
ty=M	0
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm	0
id=5031999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=14,28

[RMS ZEST 19]
ty=M	0
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm	0
id=5031999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=28,56

[RMS ZEST 91]
ty=M	0
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5031999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=63,86

[RMS ZEST 94]
ty=M	0
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm	0
id=5031999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=67,98

[RMS ZEST 105]
ty=M	0
na=rury stalowe ze szwem gwintowane typ S instalacyjne czarne	0
id=5062999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=17,04

[RMS ZEST 48]
ty=M	0
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm	0
id=5101201	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=84,46

[RMS ZEST 242]
ty=M	0
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 20 mm	0
id=5101202	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=14,42

[RMS ZEST 51]
ty=M	0
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 25 mm	0
id=5101203	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=8,24

[RMS ZEST 53]
ty=M	0
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 32 mm	0
id=5101204	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=6,12

[RMS ZEST 55]
ty=M	0
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 40 mm	0
id=5101205	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=8,16

[RMS ZEST 57]
ty=M	0
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 50 mm	0
id=5101206	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=4,08

[RMS ZEST 5]
ty=M	0
na=korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	0
id=5102701	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=39

[RMS ZEST 3]
ty=M	0
na=korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm	0
id=5102706	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=15

[RMS ZEST 232]
ty=M	0
na=złączki nakrętne równoprzelotowe z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm	0
id=5104003	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=6

[RMS ZEST 10]
ty=M	0
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5119999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=49,68

[RMS ZEST 14]
ty=M	0
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm	0
id=5119999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=55

[RMS ZEST 17]
ty=M	0
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm	0
id=5119999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=5,88

[RMS ZEST 20]
ty=M	0
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm	0
id=5119999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=10,4

[RMS ZEST 92]
ty=M	0
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5119999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=38,44

[RMS ZEST 95]
ty=M	0
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm	0
id=5119999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=37,62

[RMS ZEST 216]
ty=M	0
na=rury miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=9,36

[RMS ZEST 211]
ty=M	0
na=kształtki miedziane o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5309999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=4

[RMS ZEST 217]
ty=M	0
na=kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm	0
id=5309999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=6,39

[RMS ZEST 207]
ty=M	0
na=złączki mosiężne o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5315999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=4

[RMS ZEST 212]
ty=M	0
na=kształtki mosiężne o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5319999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=4

[RMS ZEST 274]
ty=M	0
na=zwężki żeliwne o śr. 80 mm	0
id=5320999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 8]
ty=M	0
na=korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm	0
id=5330400	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5262602

[RMS ZEST 7]
ty=M	0
na=korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm	0
id=5330499	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5262604

[RMS ZEST 22]
ty=M	0
na=rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5600399	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=477

[RMS ZEST 25]
ty=M	0
na=rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe o śr. zewnętrznej 25 mm	0
id=5600399	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=53

[RMS ZEST 28]
ty=M	0
na=rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe o śr. zewnętrznej 32 mm	0
id=5600399	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=56,16

[RMS ZEST 31]
ty=M	0
na=rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe o śr. zewnętrznej 40 mm	0
id=5600399	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=48,88

[RMS ZEST 34]
ty=M	0
na=rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe o śr. zewnętrznej 50 mm	0
id=5600399	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=17,68

[RMS ZEST 160]
ty=M	0
na=rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 160 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=56,73

[RMS ZEST 164]
ty=M	0
na=rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=105,09

[RMS ZEST 168]
ty=M	0
na=rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 75 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=62

[RMS ZEST 172]
ty=M	0
na=rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=38,48

[RMS ZEST 166]
ty=M	0
na=rury PCV przepustowe o śr. 110 mm	0
id=5601499	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=13,56

[RMS ZEST 170]
ty=M	0
na=rury PCV przepustowe o śr. 75 mm	0
id=5601499	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=7,44

[RMS ZEST 174]
ty=M	0
na=rury PCV przepustowe o śr. 50 mm	0
id=5601499	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=5,18

[RMS ZEST 23]
ty=M	0
na=kształtki ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5611999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=306

[RMS ZEST 26]
ty=M	0
na=kształtki ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 25 mm	0
id=5611999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=31

[RMS ZEST 29]
ty=M	0
na=kształtki ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 32 mm	0
id=5611999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=30,78

[RMS ZEST 32]
ty=M	0
na=kształtki ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 40 mm	0
id=5611999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=20,68

[RMS ZEST 35]
ty=M	0
na=kształtki ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 50 mm	0
id=5611999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=7,14

[RMS ZEST 161]
ty=M	0
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 160 mm	0
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=27,45

[RMS ZEST 165]
ty=M	0
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm	0
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=145,3

[RMS ZEST 169]
ty=M	0
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 75 mm	0
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=57,04

[RMS ZEST 173]
ty=M	0
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm	0
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=66,02

[RMS ZEST 199]
ty=M	0
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=3,1

[RMS ZEST 201]
ty=M	0
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=3,1

[RMS ZEST 162]
ty=M	0
na=trójniki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn. 160 mm	0
id=5614999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=5

[RMS ZEST 157]
ty=M	0
na=Rura przepustowa z tw.szt. fi 200mm	1
id=5631205	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 42]
ty=M	0
na=rury z polipropylenu o śr. 25 mm	0
id=5632999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2

[RMS ZEST 98]
ty=M	0
na=rury z PEXc-AL-PEXcd=17*2,75mm	0
id=5632999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=128,7

[RMS ZEST 44]
ty=M	0
na=łączniki z polipropylenu o śr. 25 mm	0
id=5645999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 64]
ty=M	0
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=120

[RMS ZEST 65]
ty=M	0
na=kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=40

[RMS ZEST 99]
ty=M	0
na=kształtki z PEXc-AL d=16mm	0
id=5649999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=67,86

[RMS ZEST 244]
ty=M	0
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=9

[RMS ZEST 245]
ty=M	0
na=kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 32 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=3

[RMS ZEST 247]
ty=M	0
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 40 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=12

[RMS ZEST 248]
ty=M	0
na=kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 40 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=4

[RMS ZEST 250]
ty=M	0
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 50 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=3

[RMS ZEST 251]
ty=M	0
na=kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 50 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 253]
ty=M	0
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=12

[RMS ZEST 254]
ty=M	0
na=kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 25 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=4

[RMS ZEST 100]
ty=M	0
na=uchwyty do rur d=16mm	0
id=5651799	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=167,31

[RMS ZEST 193]
ty=M	0
na=zawory wypływowe mosiężne ze złączka do węża o śr. nom. 15 mm	0
id=5700202	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=4

[RMS ZEST 43]
ty=M	0
na=zawory przelotowe żeliwne,ocynkowane śr.15 mm	0
id=5700500	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,2

[RMS ZEST 47]
ty=M	0
na=zawór termostatyczny regul.MTCV d=15mm	0
id=5700500	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=10

[RMS ZEST 49]
ty=M	0
na=zawór kulowy d=15 mm	0
id=5700500	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=11

[RMS ZEST 59]
ty=M	0
na=zawór kulowy d=15 mm-ustęp	0
id=5700500	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=4

[RMS ZEST 60]
ty=M	0
na=zawór kulowy d=15 mm-pralka	0
id=5700500	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=16

[RMS ZEST 41]
ty=M	0
na=masa p.poż dla d=20mm	0
id=5700501	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=16

[RMS ZEST 241]
ty=M	0
na=zawór przelotowy żeliwny ocynkowany M-83 20 mm	0
id=5700501	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701022

[RMS ZEST 40]
ty=M	0
na=masa p.poż dla d=25mm	0
id=5700502	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=8

[RMS ZEST 50]
ty=M	0
na=zawór kulowy d=25 mm	0
id=5700502	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=4

[RMS ZEST 39]
ty=M	0
na=masa p.poż dla d=32mm	0
id=5700503	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=16

[RMS ZEST 52]
ty=M	0
na=zawór kulowy d=32 mm	0
id=5700503	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=3

[RMS ZEST 37]
ty=M	0
na=masa p.poz dla d=40mm	0
id=5700504	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=8

[RMS ZEST 54]
ty=M	0
na=zawór kulowy d=40 mm	0
id=5700504	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=4

[RMS ZEST 56]
ty=M	0
na=zawór kulowy d=50 mm	0
id=5700505	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 58]
ty=M	0
na=zawór kulowy d=50 mm z kurkiem spustowym	0
id=5700505	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 206]
ty=M	0
na=zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2

[RMS ZEST 235]
ty=M	0
na=zawory kulowe przelotowe mosiężne do wody do 100 st.C 15 mm	0
id=5702801	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701402

[RMS ZEST 213]
ty=M	0
na=złącza elastyczne metalowe o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5708399	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=4

[RMS ZEST 214]
ty=M	0
na=bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca mosiężna standardowa śr.15 mm	0
id=5711200	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 84]
ty=M	0
na=baterie umywalkowe stojące	0
id=5714400	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=17

[RMS ZEST 86]
ty=M	0
na=baterie natryskowe	0
id=5715000	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2

[RMS ZEST 77]
ty=M	0
na=syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem	0
id=5715999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=15

[RMS ZEST 85]
ty=M	0
na=przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr. 15 mm z tworzywa	0
id=5716201	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=34

[RMS ZEST 210]
ty=M	0
na=syfony umywalkowe mosiężne ze spustem	0
id=5717000	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 111]
ty=M	0
na=zawory przelotowe proste mosiężne o śr. nominalnej 32-40 mm	0
id=5730000	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=4

[RMS ZEST 112]
ty=M	0
na=zawory przelotowe proste mosiężne o śr. nominalnej 50 mm	0
id=5730000	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=6

[RMS ZEST 106]
ty=M	0
na=zawory przelotowe podpionowy   d=25mm 1067308	0
id=5730299	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=8

[RMS ZEST 107]
ty=M	0
na=zawory regulacyjny ciś. d=25mm 1062008	0
id=5730299	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=8

[RMS ZEST 116]
ty=M	0
na=masa p.poż dla d=50mm	0
id=5730299	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2

[RMS ZEST 117]
ty=M	0
na=masa p.poż dla d=25mm	0
id=5730299	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=12

[RMS ZEST 118]
ty=M	0
na=masa p.poż dla d=20mm	0
id=5730299	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=4

[RMS ZEST 119]
ty=M	0
na=masa p.poż dla d=15mm	0
id=5730299	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=4

[RMS ZEST 128]
ty=M	0
na=kątowy zawór odcinający 1015884	0
id=5730899	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=27

[RMS ZEST 222]
ty=M	0
na=zawory skośne o podwójnej regulacji,do sieci c.o. o śr. nom. do 15 mm	0
id=5730899	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 131]
ty=M	0
na=głowice termostatyczne	0
id=5731999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=30

[RMS ZEST 231]
ty=M	0
na=zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	0
id=5732499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5732499

[RMS ZEST 108]
ty=M	0
na=zawory regulacyjne o śr. nominalnej 32 mm	0
id=5732504	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=4

[RMS ZEST 110]
ty=M	0
na=różnicowe regulatory ciśnienia o śr. 32 mm	0
id=5732504	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=4

[RMS ZEST 224]
ty=M	0
na=termostatyczne zawory grzejnikowe mosiężne o śr.nom. 15 mm	0
id=5733999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 275]
ty=M	0
na=zasuwy wodociągowe klinowe owalne kołnierzowe o śr. 80 mm	0
id=5814199	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 273]
ty=M	0
na=Hydrant podziemny 852 samoodwadniający z pojedynczym zamknięciem, głębokość wkopu 1500mm, średnica nominalna przelotu 80 mm, ciężar 40.2 kg/szt.	0
id=583010101	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 278]
ty=M	0
na=kolana żeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantów o śr. 80 mm	0
id=5830699	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 276]
ty=M	0
na=obudowy do zasuw o śr. 80 mm	0
id=5831099	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 277]
ty=M	0
na=skrzynki uliczne do hydrantów	0
id=5831299	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 120]
ty=M	0
na=grzejniki łazienkowe drabinkowe 1670/500	0
id=6010699	1
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 122]
ty=M	0
na=grzejniki łazienkowe drabinkowe 1670/600	0
id=6010699	1
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2

[RMS ZEST 123]
ty=M	0
na=grzejniki łazienkowe drabinkowe 1670/750	0
id=6010699	1
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN	0
il=24

[RMS ZEST 126]
ty=M	0
na=ksztłtki z Pex-u	0
id=6010699	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=180

[RMS ZEST 229]
ty=M	0
na=grzejniki z blachy stalowej lakierowane-dwupłytowe o dł.110-200 cm.	0
id=6011199	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 124]
ty=M	0
na=grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe lakierowane	0
id=6013999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=3

[RMS ZEST 121]
ty=M	0
na=uchwyty do grzejników	0
id=6081099	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=108

[RMS ZEST 125]
ty=M	0
na=uchwyty do grzejników	0
id=6081099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6081099

[RMS ZEST 208]
ty=M	0
na=umywalki porcelanowe	0
id=6320299	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 78]
ty=M	0
na=postumenty porcelanowe do umywalek	0
id=6320700	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=15

[RMS ZEST 87]
ty=M	0
na=Geberit Kombifix - element montażowy do miski ustępowej	0
id=6323010	1
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN	0
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6323010

[RMS ZEST 88]
ty=M	0
na=wsporniki do elementów Geberit Kombifix	0
id=6323060	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=3

[RMS ZEST 89]
ty=M	0
na=przyciski do spłuczek podtynkowych	0
id=6327599	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=3

[RMS ZEST 178]
ty=M	0
na=Odwodnienia liniowe prysznicowe	0
id=6328402	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=4

[RMS ZEST 263]
ty=M	0
na=Dostawa i montaż stelaża wraz zasłona prysznicową	0
id=6328402	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2

[RMS ZEST 265]
ty=M	0
na=pochwyty dla osób niepełnosprawnych	0
id=6328402	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=12

[RMS ZEST 266]
ty=M	0
na=siedzisko prysznicowe	0
id=6328402	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=12

[RMS ZEST 204]
ty=M	0
na=wpusty ściekowe piwniczne żeliwne o śr. 100 mm	0
id=6328410	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 209]
ty=M	0
na=wsporniki do umywalek	0
id=6328600	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 74]
ty=M	0
na=syfony z PCV zlewozmywakowe	0
id=6341401	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2

[RMS ZEST 81]
ty=M	0
na=syfony brodzikowe	0
id=6341500	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2

[RMS ZEST 71]
ty=M	0
na=zlewozmywaki z blachy nierdzewnej 2-komorowe	0
id=6343999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2

[RMS ZEST 75]
ty=M	0
na=umywalki  porcelanowe	0
id=6351699	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=15

[RMS ZEST 82]
ty=M	0
na=urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe	0
id=6354999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=3

[RMS ZEST 83]
ty=M	0
na=sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu	0
id=6356099	1
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN	0
il=3

[RMS ZEST 76]
ty=M	0
na=wsporniki do umywalek porcelanowych	0
id=6361799	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=15

[RMS ZEST 225]
ty=M	0
na=złączki kielichowe miedziane	0
id=6401299	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2

[RMS ZEST 228]
ty=M	0
na=rury miedziane stan twardy F 37	0
id=6450199	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1,05

[RMS ZEST 236]
ty=M	0
na=kształtki przejściowe mosiężne 15x1/2"	0
id=6460702	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=6,3

[RMS ZEST 109]
ty=M	0
na=kształtki przejściowe PP 40x1 1/4"	0
id=6460706	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=16

[RMS ZEST 226]
ty=M	0
na=złączki przejściowe mosiężne	0
id=6460799	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 237]
ty=M	0
na=dwuzłączki przejściowe mosiężne 15x1/2"	0
id=6460901	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=6,3

[RMS ZEST 227]
ty=M	0
na=dwuzłączki przejściowe mosiężne	0
id=6460999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 132]
ty=M	0
na=przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 400 mm	0
id=6506699	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,54548

[RMS ZEST 138]
ty=M	0
na=przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 315 mm	0
id=6506699	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2,06128

[RMS ZEST 133]
ty=M	0
na=kształtki wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 400 mm	0
id=6506899	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,5245

[RMS ZEST 139]
ty=M	0
na=kształtki wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 315 mm	0
id=6506899	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1,982

[RMS ZEST 151]
ty=M	0
na=nawietrzaki podokienne typ A	0
id=6522199	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=18

[RMS ZEST 148]
ty=M	0
na=tłumiki akustyczne rurowe proste o śr. do 200 mm	0
id=6525399	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=4

[RMS ZEST 134]
ty=M	0
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 400 mm	0
id=6581199	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,2098

[RMS ZEST 140]
ty=M	0
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 315 mm	0
id=6581199	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,991

[RMS ZEST 149]
ty=M	0
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 200 mm	0
id=6581199	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=8

[RMS ZEST 135]
ty=M	0
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 400 mm	0
id=6582299	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1,08047

[RMS ZEST 141]
ty=M	0
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 315 mm	0
id=6582299	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=5,98564

[RMS ZEST 150]
ty=M	0
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy do 200 mm	0
id=6582299	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=4,16

[RMS ZEST 145]
ty=M	0
na=podstawy amortyzacyjne płytowo-rolkowe pod wentylator	0
id=6583999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 11]
ty=M	0
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 15 mm	0
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=3,5

[RMS ZEST 15]
ty=M	0
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 32 mm	0
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=13,52

[RMS ZEST 18]
ty=M	0
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 40 mm	0
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=6,58

[RMS ZEST 21]
ty=M	0
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 50 mm	0
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=6,72

[RMS ZEST 90]
ty=M	0
na=uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 15 mm	0
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=60,9

[RMS ZEST 93]
ty=M	0
na=uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 20 mm	0
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=43,4

[RMS ZEST 96]
ty=M	0
na=uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 25 mm	0
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=34,32

[RMS ZEST 97]
ty=M	0
na=uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 32 mm	0
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=51,48

[RMS ZEST 167]
ty=M	0
na=uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=115,4

[RMS ZEST 171]
ty=M	0
na=uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 75 mm	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=58,6

[RMS ZEST 175]
ty=M	0
na=uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=54

[RMS ZEST 200]
ty=M	0
na=uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 202]
ty=M	0
na=uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 24]
ty=M	0
na=uchwyty do rurociągów PCV o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=549

[RMS ZEST 27]
ty=M	0
na=uchwyty do rurociągów PCV o śr. zewnętrznej 25 mm	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=58

[RMS ZEST 30]
ty=M	0
na=uchwyty do rurociągów PCV o śr. zewnętrznej 32 mm	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=56,7

[RMS ZEST 33]
ty=M	0
na=uchwyty do rurociągów PCV o śr. zewnętrznej 40 mm	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=43,24

[RMS ZEST 36]
ty=M	0
na=uchwyty do rurociągów PCV o śr. zewnętrznej 50 mm	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=13,43

[RMS ZEST 66]
ty=M	0
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=40

[RMS ZEST 246]
ty=M	0
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm	0
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602904

[RMS ZEST 249]
ty=M	0
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm	0
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602905

[RMS ZEST 252]
ty=M	0
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm	0
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602906

[RMS ZEST 255]
ty=M	0
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm	0
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602903

[RMS ZEST 218]
ty=M	0
na=uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 18 mm	0
id=6609999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=6,66
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6601526

[RMS ZEST 101]
ty=M	0
na=otuliny z polietylenu gr. 6/16 mm	0
id=6750120	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=128,7

[RMS ZEST 67]
ty=M	0
na=otuliny Thermaflex ZZ gr. 9 mm	0
id=6750127	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1068,4

[RMS ZEST 70]
ty=M	0
na=klipsy montażowe Thermaclips	0
id=6760010	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=5792

[RMS ZEST 104]
ty=M	0
na=klipsy montażowe	0
id=6760010	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=702

[RMS ZEST 69]
ty=M	0
na=taśma Thermatape FR 3x50 mm	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=74,666

[RMS ZEST 103]
ty=M	0
na=taśma  3x50 mm	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=5,8032

[RMS ZEST 68]
ty=M	0
na=klej Thermaflex 474	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
il=9,0184

[RMS ZEST 102]
ty=M	0
na=klej	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,6903

[RMS ZEST 144]
ty=M	0
na=podkładki stalowe okrągłe zgrubne do śrub M8-M16	0
id=6800702	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,8

[RMS ZEST 137]
ty=M	0
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	0
id=6801405	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
il=3,14915

[RMS ZEST 280]
ty=M	0
na=śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M-16	0
id=6804005	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2,04
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801207

[RMS ZEST 146]
ty=M	0
na=płyty gumowe bez przekładek o gr. 20 mm	0
id=6820204	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
il=19,26
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1570099

[RMS ZEST 142]
ty=M	0
na=płyty gumowe bez przekładek o gr. 5 mm	0
id=6820205	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
il=4,4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1570099

[RMS ZEST 205]
ty=M	0
na=folia aluminiowa	0
id=6830199	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,14

[RMS ZEST 72]
ty=M	0
na=sznur konopny surowy	0
id=6831800	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,12

[RMS ZEST 6]
ty=M	0
na=sznur konopny smołowany	0
id=6831801	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,73

[RMS ZEST 279]
ty=M	0
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych śr. 65-80 mm	0
id=6832003	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=5,15

[RMS ZEST 156]
ty=S	0
na=Wiertnice diament. fi do 300mm	0
id=71600	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=27,39

[RMS ZEST 154]
ty=S	0
na=piła tarczowa	0
id=71921	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=43,2

[RMS ZEST 115]
ty=S	0
na=spawarka elektryczna wirująca 300 A	0
id=72211	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=4,676

[RMS ZEST 1]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=225,12331

[RMS ZEST 2]
ty=R	0
na=Roboty ogólnobudowlane - remontowe (DS)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=3195,5382794

[RMS ZEST 155]
ty=M	0
na=wiertło diamentowe	0
id=at17001	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,31125

[RMS ZEST 152]
ty=M	0
na=tarcza diamentowa śr.350 mm	0
id=at17002	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,72
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3921030

[RMS ZEST 61]
ty=M	0
na=zestaw hydroforowy typ ZH-ICL/M 2.10-3B/1.1kW	0
id=	0
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN	0
il=8

[RMS ZEST 127]
ty=M	0
na=podwójne przyłącze kątowe z odcięciem do grzejników o śr 15 mm	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=27

[RMS ZEST 129]
ty=M	0
na=zawory grzejnikowe termostatyczne kątowe o śr.15 mm	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=30

[RMS ZEST 130]
ty=M	0
na=przyłącze grzejnikowe kątowe z odcięciem do grzejników o śr 15 mm	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=3

[RMS ZEST 176]
ty=M	0
na=Fuji elektrik  RSA-09LGC o mocy w kW 2,5/3,0-chłodenie/grzanie	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=14

[RMS ZEST 180]
ty=M	0
na=wanna AVERO PREMIUM PLUS	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 181]
ty=M	0
na=Myjni Dezynfektor TOPIC 20	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 183]
ty=M	0
na=MACERATOR QUATTRO HAMACQ	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 184]
ty=M	0
na=MACERATOR SOLO HAMASO	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 185]
ty=M	0
na=MACERATOR N	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 256]
ty=M	0
na=Zmywarko wyparzarka	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 4]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
ce=1
cw=0		0
il=0

[ELEMENT 1]
na=BRANŻA SANITARNA1310
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=1
nu=1

[ELEMENT 2]
na=Roboty rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=2
nu=1.1

[POZYCJA]
id=3
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-06	4-02	0235-06		1
mpn=1211
na=Demontaż umywalki
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=15	15		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 4]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=7
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0132-01	4-02	0132-01		1
mpn=1211
na=Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=15	15		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 2]
nz=0,7	0	0,7
np=0
wa=0
wb=0
il=10,5

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 4]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0132-02	4-02	0132-02		1
mpn=1211
na=Demontaż prysznicowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 2]
nz=0,73	0	0,73
np=0
wa=0
wb=0
il=1,46

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 4]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-08	4-02	0235-08		1
mpn=1211
na=Demontaż ustępu z miską fajansową
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=5	5		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 2]
nz=3,44	0	3,44
np=0
wa=0
wb=0
il=17,2

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 6]
nz=0,09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=0,45

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 4]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=21
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-07	4-02	0235-07		1
mpn=1211
na=Demontaż brodzika
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 2]
nz=2,61	0	2,61
np=0
wa=0
wb=0
il=5,22

[RMS 8]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=0,05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0,1

[RMS 4]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=26
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0230-04	4-02	0230-04		1
mpn=1211
na=Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=35	35		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35,00						

[RMS 2]
nz=0,26	0	0,26
np=0
wa=0
wb=0
il=9,1

[RMS 4]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=29
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0114-01	4-02	0114-01		1
mpn=1211
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=50	50		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[RMS 2]
nz=0,16	0	0,16
np=0
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 4]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=32
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0114-02	4-02	0114-02		1
mpn=1211
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=50	50		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[RMS 2]
nz=0,22	0	0,22
np=0
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 4]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=35
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0521-02	4-02	0521-02		1
mpn=1211
na=Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=16	16		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 2]
nz=0,5	0	0,5
np=0
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 4]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wody
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=38
nu=1.2

[ELEMENT 3]
na=rurociągi
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=39
nu=1.2.1

[POZYCJA]
id=40
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-01	2-15	0106-01	 z.sz.3.4. 9903-2 	1
mpn=5:0:09101211
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=5	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0,307	0	0,307
np=0
wa=0
wb=0
il=1,76525

[RMS 9]
nz=1,03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=5,15

[RMS 10]
nz=0,54	0	0,54
np=1
wa=0
wb=0
il=2,7

[RMS 11]
nz=0,7	0	0,7
np=1
wa=0
wb=0
il=3,5

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0066	0	0,0066
np=0
wa=0
wb=0
il=0,033

[POZYCJA]
id=47
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-04	2-15	0106-04	 z.sz.3.4. 9903-2 	1
mpn=5:0:09101211
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=26	26		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0,465	0	0,465
np=0
wa=0
wb=0
il=13,9035

[RMS 13]
nz=1,03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=26,78

[RMS 14]
nz=0,44	0	0,44
np=1
wa=0
wb=0
il=11,44

[RMS 15]
nz=0,52	0	0,52
np=1
wa=0
wb=0
il=13,52

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0165	0	0,0165
np=0
wa=0
wb=0
il=0,429

[POZYCJA]
id=54
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-05	2-15	0106-05	 z.sz.3.4. 9903-2 	1
mpn=5:0:09101211
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=14	14		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0,512	0	0,512
np=0
wa=0
wb=0
il=8,2432

[RMS 16]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=14,28

[RMS 17]
nz=0,42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=5,88

[RMS 18]
nz=0,47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=6,58

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0186	0	0,0186
np=0
wa=0
wb=0
il=0,2604

[POZYCJA]
id=61
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-06	2-15	0106-06	 z.sz.3.4. 9903-2 	1
mpn=5:0:09101211
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=11	11		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0,582	0	0,582
np=0
wa=0
wb=0
il=7,3623

[RMS 19]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=11,22

[RMS 20]
nz=0,47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=5,17

[RMS 21]
nz=0,42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=4,62

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0261	0	0,0261
np=0
wa=0
wb=0
il=0,2871

[POZYCJA]
id=68
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0110-01	2-15	0110-01		1
mpn=1211
na=Rurociągi z PVC o śr.Rura Pexfit Pro Fosta  16 x 2,0 na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=314	314		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=314	1	314						

[RMS 2]
nz=0,27	0	0,27
np=0
wa=0
wb=0
il=84,78

[RMS 22]
nz=1,06	0	1,06
np=1
wa=0
wb=0
il=332,84

[RMS 23]
nz=0,68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=213,52

[RMS 24]
nz=1,22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=383,08

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0015	0	0,0015
np=0
wa=0
wb=0
il=0,471

[POZYCJA]
id=75
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0110-01	2-15	0110-01		1
mpn=1211
na=Rurociągi z PVC o śr.Rura Pexfit Pro Fosta  18 x 2,0 na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=52	52		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	52						

[RMS 2]
nz=0,27	0	0,27
np=0
wa=0
wb=0
il=14,04

[RMS 22]
nz=1,06	0	1,06
np=1
wa=0
wb=0
il=55,12

[RMS 23]
nz=0,68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=35,36

[RMS 24]
nz=1,22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=63,44

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0015	0	0,0015
np=0
wa=0
wb=0
il=0,078

[POZYCJA]
id=82
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0110-01	2-15	0110-01		1
mpn=1211
na=Rurociągi z PVC o śr.Rura Pexfit Pro Fosta  20 x 2,3 na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=84	84		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=84	1	59+25						

[RMS 2]
nz=0,27	0	0,27
np=0
wa=0
wb=0
il=22,68

[RMS 22]
nz=1,06	0	1,06
np=1
wa=0
wb=0
il=89,04

[RMS 23]
nz=0,68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=57,12

[RMS 24]
nz=1,22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=102,48

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0015	0	0,0015
np=0
wa=0
wb=0
il=0,126

[POZYCJA]
id=89
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0110-02	2-15	0110-02		1
mpn=1211
na=Rurociągi z PVC o śr. Rura Pexfit Pro Fosta   25 x 2,8 na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=50	50		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	47+3						

[RMS 2]
nz=0,297	0	0,297
np=0
wa=0
wb=0
il=14,85

[RMS 25]
nz=1,06	0	1,06
np=1
wa=0
wb=0
il=53

[RMS 26]
nz=0,62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=31

[RMS 27]
nz=1,16	0	1,16
np=1
wa=0
wb=0
il=58

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0018	0	0,0018
np=0
wa=0
wb=0
il=0,09

[POZYCJA]
id=96
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0110-03	2-15	0110-03		1
mpn=1211
na=Rurociągi z PVC  Rura Pexfit Pro Fosta o śr. 32 x 3,5, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=54	54		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54						

[RMS 2]
nz=0,332	0	0,332
np=0
wa=0
wb=0
il=17,928

[RMS 28]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=56,16

[RMS 29]
nz=0,57	0	0,57
np=1
wa=0
wb=0
il=30,78

[RMS 30]
nz=1,05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=56,7

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0024	0	0,0024
np=0
wa=0
wb=0
il=0,1296

[POZYCJA]
id=103
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0110-04	2-15	0110-04		1
mpn=1211
na=Rurociągi z PVC  Rura Pexfit Pro Fosta o śr.40 x 3,5 na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=47	47		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=47	1	47						

[RMS 2]
nz=0,351	0	0,351
np=0
wa=0
wb=0
il=16,497

[RMS 31]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=48,88

[RMS 32]
nz=0,44	0	0,44
np=1
wa=0
wb=0
il=20,68

[RMS 33]
nz=0,92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=43,24

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0032	0	0,0032
np=0
wa=0
wb=0
il=0,1504

[POZYCJA]
id=110
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0110-05	2-15	0110-05		1
mpn=1211
na=Rurociągi z PVC  Rura Pexfit Pro Fosta  o śr. 50 x 4,0, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=17	17		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[RMS 2]
nz=0,374	0	0,374
np=0
wa=0
wb=0
il=6,358

[RMS 34]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=17,68

[RMS 35]
nz=0,42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=7,14

[RMS 36]
nz=0,79	0	0,79
np=1
wa=0
wb=0
il=13,43

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0044	0	0,0044
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0748

[POZYCJA]
id=117
pd=	KNR	2-15 0112-05 SST.1.2 anal.	2-15	0112-05 SST.1.2 anal.		0
na=Masa p.poż dla d=40mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=8	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0,39	0	0,39
np=0
wa=0
wb=0
il=2,9796

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 4]
nz=0,9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0,02	0	0,02
np=0
wa=0
wb=0
il=0,16

[POZYCJA]
id=122
pd=	KNR	2-15 0112-04 SST.1.2 anal.	2-15	0112-04 SST.1.2 anal.		0
na=Masa p.poz dla d=32mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=22
ob=16	16		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0,34	0	0,34
np=0
wa=0
wb=0
il=5,1952

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 4]
nz=0,9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0,01	0	0,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0,16

[POZYCJA]
id=127
pd=	KNR	2-15 0112-03 SST.1.2 anal.	2-15	0112-03 SST.1.2 anal.		0
na=Masa p.poż dla d=25mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=23
ob=8	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0,29	0	0,29
np=0
wa=0
wb=0
il=2,2156

[RMS 40]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 4]
nz=0,9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0,01	0	0,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0,08

[POZYCJA]
id=132
pd=	KNR	2-15 0112-02 SST.1.2 anal.	2-15	0112-02 SST.1.2 anal.		0
na=Masa p.poż dla d=20mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=24
ob=16	16		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0,25	0	0,25
np=0
wa=0
wb=0
il=3,82

[RMS 41]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 4]
nz=0,9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=136
pd=	KNNR-	4 0127-02 SST.1.2	4	0127-02 SST.1.2		0
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur PP i PE o śr. 63 mm w budynkach mieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=25
ob=674	674		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=674	1	#p10+#p11+#p12+#p13+#p14+#p15+#p16+#p17+#p18+#p19+#p20						

[RMS 2]
nz=0,0861	0	0,0861
np=0
wa=0
wb=0
il=58,0314

[POZYCJA]
id=138
pd=	KNNR-	4 0127-02 SST.1.2	4	0127-02 SST.1.2		0
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur PP i PE o śr. 63 mm w budynkach mieszkalnych-próba zasadnicza
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=26
ob=1	1		1
jm=próba	172
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=6,66	0	6,66
np=0
wa=0
wb=0
il=6,66

[RMS 42]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 43]
nz=0,2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0,2

[RMS 44]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=144
pd=	KNR	7-28 0209-04 SST.1.2	7-28	0209-04 SST.1.2		0
na=Wykucie bruzd pionowych lub skośnych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=27
ob=122	122		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=122	1	122						

[RMS 2]
nz=2,08	0	2,08
np=0
wa=0
wb=0
il=253,76

[RMS 45]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=488

[RMS 46]
nz=0,007	0	0,007
np=1
wa=0
wb=0
il=0,854

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=149
pd=	KNR	7-28 0207-04 SST.1.2	7-28	0207-04 SST.1.2		0
na=Przebicie otworów w stropach  o grub. do 30 cm dla przewodów instalacyjnych o śr.do 200 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=28
ob=32	32		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[RMS 2]
nz=1,21	0	1,21
np=0
wa=0
wb=0
il=38,72

[RMS 46]
nz=0,027	0	0,027
np=1
wa=0
wb=0
il=0,864

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=153
pd=	KNR	2-15 0112-01 SST.1.2	2-15	0112-01 SST.1.2		0
na=Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury ZTB (4011)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=29
ob=10	10		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0,22	0	0,22
np=0
wa=0
wb=0
il=2,101

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 48]
nz=2,06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=20,6

[RMS 4]
nz=0,9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=158
pd=	KNR	2-15 0112-01 SST.1.2	2-15	0112-01 SST.1.2		0
na=Zawory przelotowe kulowe d=20 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=30
ob=11	11		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	7+4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0,22	0	0,22
np=0
wa=0
wb=0
il=2,3111

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 48]
nz=2,06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=22,66

[RMS 4]
nz=0,9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=163
pd=	KNR	2-15 0112-03 SST.1.2	2-15	0112-03 SST.1.2		0
na=Zawory przelotowe kulowe d=25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=31
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	3+1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0,29	0	0,29
np=0
wa=0
wb=0
il=1,1078

[RMS 50]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 51]
nz=2,06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=8,24

[RMS 4]
nz=0,9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0,01	0	0,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0,04

[POZYCJA]
id=169
pd=	KNR	2-15 0112-04 SST.1.2	2-15	0112-04 SST.1.2		0
na=Zawory przelotowe kulowe d=32 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=32
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0,34	0	0,34
np=0
wa=0
wb=0
il=0,9741

[RMS 52]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 53]
nz=2,04	0	2,04
np=1
wa=0
wb=0
il=6,12

[RMS 4]
nz=0,9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0,01	0	0,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0,03

[POZYCJA]
id=175
pd=	KNR	2-15 0112-05 SST.1.2	2-15	0112-05 SST.1.2		0
na=Zawory przelotowe kulowe d=40 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=33
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0,39	0	0,39
np=0
wa=0
wb=0
il=1,4898

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 55]
nz=2,04	0	2,04
np=1
wa=0
wb=0
il=8,16

[RMS 4]
nz=0,9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0,02	0	0,02
np=0
wa=0
wb=0
il=0,08

[POZYCJA]
id=181
pd=	KNR	2-15 0112-06 SST.1.2	2-15	0112-06 SST.1.2		0
na=Zawory przelotowe kulowe d=50 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=34
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0,47	0	0,47
np=0
wa=0
wb=0
il=0,44885

[RMS 56]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 57]
nz=2,04	0	2,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2,04

[RMS 4]
nz=0,9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0,03	0	0,03
np=0
wa=0
wb=0
il=0,03

[POZYCJA]
id=187
pd=	KNR	2-15 0112-06 SST.1.2	2-15	0112-06 SST.1.2		0
na=Zawory przelotowe kulowe d=50 mm z kurkiem spustowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=35
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0,47	0	0,47
np=0
wa=0
wb=0
il=0,44885

[RMS 58]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 57]
nz=2,04	0	2,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2,04

[RMS 4]
nz=0,9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0,03	0	0,03
np=0
wa=0
wb=0
il=0,03

[POZYCJA]
id=193
pd=	KNR	2-15 0112-01 SST.1.2	2-15	0112-01 SST.1.2		0
na=Zawory przelotowe kulowe d=15 mm-ustęp
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=36
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0,22	0	0,22
np=0
wa=0
wb=0
il=0,8404

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 48]
nz=2,06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=8,24

[RMS 4]
nz=0,9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=198
pd=	KNR	2-15 0112-01 SST.1.2	2-15	0112-01 SST.1.2		0
na=Zawory przelotowe kulowe d=15 mm-umywalka
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=37
ob=16	16		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0,22	0	0,22
np=0
wa=0
wb=0
il=3,3616

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 48]
nz=2,06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=32,96

[RMS 4]
nz=0,9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1246
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-02	2-15	0112-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory kulowe  sieci wodociągowych o śr. nom. 20 mm zmywarka wyparzarka
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=38
ob=7	7		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,25	0	0,25
np=0
wa=0
wb=0
il=1,67125

[RMS 241]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 242]
nz=2,06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=14,42

[RMS 4]
nz=0,9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=203
pd=	KNR	2-15 0122-14 SST.1.2	2-15	0122-14 SST.1.2		0
na=Zestaw hydroforowy typ ZH-ICL/M 2.10-3B/1.1kW
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=39
ob=8	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=43,19	0	43,19
np=0
wa=0
wb=0
il=329,9716

[RMS 61]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 4]
nz=0,9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 62]
nz=2,26	0	2,26
np=0
wa=0
wb=0
il=18,08

[RMS 63]
nz=2,26	0	2,26
np=0
wa=0
wb=0
il=18,08

[POZYCJA]
id=209
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-01	2-15	0116-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=40
ob=40	40		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	11+7+4+16+2						

[RMS 2]
nz=0,289	0	0,289
np=0
wa=0
wb=0
il=11,56

[RMS 64]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=120

[RMS 65]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=40

[RMS 66]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=40

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,001	0	0,001
np=0
wa=0
wb=0
il=0,04

[POZYCJA]
id=1287
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-02	2-15	0116-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=41
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0,372	0	0,372
np=0
wa=0
wb=0
il=1,488

[RMS 253]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 254]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 255]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,001	0	0,001
np=0
wa=0
wb=0
il=0,004

[POZYCJA]
id=1257
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-03	2-15	0116-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 32 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=42
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0,455	0	0,455
np=0
wa=0
wb=0
il=1,365

[RMS 244]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 245]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 246]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,001	0	0,001
np=0
wa=0
wb=0
il=0,003

[POZYCJA]
id=1271
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-04	2-15	0116-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 40 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=43
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0,577	0	0,577
np=0
wa=0
wb=0
il=2,308

[RMS 247]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 248]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 249]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,001	0	0,001
np=0
wa=0
wb=0
il=0,004

[POZYCJA]
id=1279
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-05	2-15	0116-05		1
mpn=121,0:1,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 50 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=44
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,72	0	0,72
np=0
wa=0
wb=0
il=0,72

[RMS 250]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 251]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 252]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,001	0	0,001
np=0
wa=0
wb=0
il=0,001

[POZYCJA]
id=1223
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0114-01	2-15	0114-01		1
mpn=1211
na=Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm Zimna i Ciepła woda
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=45
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0,17	0	0,17
np=0
wa=0
wb=0
il=0,3247

[RMS 193]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=0,9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1341
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=46
ob=674	674		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=674	1	#p10+#p11+#p12+#p13+#p14+#p15+#p16+#p17+#p18+#p19+#p20						

[RMS 1]
nz=0,0556	0	0,0556
np=0
wa=0
wb=0
il=37,4744

[ELEMENT 3]
na=Izolacje rurociągów
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=216
nu=1.2.2

[POZYCJA]
id=217
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0102-04	0-34	0102-04		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr. Conel Classic ?(40°C)=0,040 W/mK o średnicy wewn. 18 mm gr.9mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=47
ob=56	56		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56						

[RMS 2]
nz=0,1553	0	0,1553
np=0
wa=0
wb=0
il=8,6968

[RMS 67]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=61,6

[RMS 68]
nz=0,0082	0	0,0082
np=1
wa=0
wb=0
il=0,4592

[RMS 69]
nz=0,06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=3,36

[RMS 70]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=336

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0009	0	0,0009
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0504

[POZYCJA]
id=225
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0102-04	0-34	0102-04		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr. Conel Classic ?(40°C)=0,040 W/mK o średnicy wewn. 18 mm gr.25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=48
ob=152	152		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=152	1	152						

[RMS 2]
nz=0,1553	0	0,1553
np=0
wa=0
wb=0
il=23,6056

[RMS 67]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=167,2

[RMS 68]
nz=0,0082	0	0,0082
np=1
wa=0
wb=0
il=1,2464

[RMS 69]
nz=0,06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=9,12

[RMS 70]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=912

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0009	0	0,0009
np=0
wa=0
wb=0
il=0,1368

[POZYCJA]
id=233
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0102-04	0-34	0102-04		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr. Conel Classic ?(40°C)=0,040 W/mK o średnicy wewn. 20 mm gr.9 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=49
ob=25	25		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[RMS 2]
nz=0,1553	0	0,1553
np=0
wa=0
wb=0
il=3,8825

[RMS 67]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=27,5

[RMS 68]
nz=0,0082	0	0,0082
np=1
wa=0
wb=0
il=0,205

[RMS 69]
nz=0,06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=1,5

[RMS 70]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=150

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0009	0	0,0009
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0225

[POZYCJA]
id=241
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0102-05	0-34	0102-05		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów Conel Classic ?(40°C)=0,040 W/mK o średnicy wewn. 25 mm  gr.9 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=50
ob=26	26		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						

[RMS 2]
nz=0,1725	0	0,1725
np=0
wa=0
wb=0
il=4,485

[RMS 67]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=28,6

[RMS 68]
nz=0,0106	0	0,0106
np=1
wa=0
wb=0
il=0,2756

[RMS 69]
nz=0,0972	0	0,0972
np=1
wa=0
wb=0
il=2,5272

[RMS 70]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=156

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0021	0	0,0021
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0546

[POZYCJA]
id=249
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0102-05	0-34	0102-05		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów Conel Classic ?(40°C)=0,040 W/mK o średnicy wewn. 32 mm gr. 9 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=51
ob=18	18		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[RMS 2]
nz=0,1725	0	0,1725
np=0
wa=0
wb=0
il=3,105

[RMS 67]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=19,8

[RMS 68]
nz=0,0106	0	0,0106
np=1
wa=0
wb=0
il=0,1908

[RMS 69]
nz=0,0972	0	0,0972
np=1
wa=0
wb=0
il=1,7496

[RMS 70]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=108

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0021	0	0,0021
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0378

[POZYCJA]
id=257
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0102-05	0-34	0102-05		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów Conel Classic ?(40°C)=0,040 W/mK o średnicy wewn. 42 mm gr. 9 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=52
ob=24	24		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[RMS 2]
nz=0,1725	0	0,1725
np=0
wa=0
wb=0
il=4,14

[RMS 67]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=26,4

[RMS 68]
nz=0,0106	0	0,0106
np=1
wa=0
wb=0
il=0,2544

[RMS 69]
nz=0,0972	0	0,0972
np=1
wa=0
wb=0
il=2,3328

[RMS 70]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=144

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0021	0	0,0021
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0504

[POZYCJA]
id=265
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0102-05	0-34	0102-05		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów Conel Classic ?(40°C)=0,040 W/mK o średnicy wewn. 48 mm gr. 9 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=53
ob=11	11		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 2]
nz=0,1725	0	0,1725
np=0
wa=0
wb=0
il=1,8975

[RMS 67]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=12,1

[RMS 68]
nz=0,0106	0	0,0106
np=1
wa=0
wb=0
il=0,1166

[RMS 69]
nz=0,0972	0	0,0972
np=1
wa=0
wb=0
il=1,0692

[RMS 70]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=66

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0021	0	0,0021
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0231

[POZYCJA]
id=273
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0102-04	0-34	0102-04		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów Conel PUR ?(40°C)=0,035 W/mK o średnicy wewn. 18 mm gr.20mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=54
ob=3	3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 2]
nz=0,1553	0	0,1553
np=0
wa=0
wb=0
il=0,4659

[RMS 67]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=3,3

[RMS 68]
nz=0,0082	0	0,0082
np=1
wa=0
wb=0
il=0,0246

[RMS 69]
nz=0,06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0,18

[RMS 70]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0009	0	0,0009
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0027

[POZYCJA]
id=281
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0102-04	0-34	0102-04		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów Conel PUR ?(40°C)=0,035 W/mK o średnicy wewn. 18 mm gr.25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=55
ob=76	76		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=76	1	76						

[RMS 2]
nz=0,1553	0	0,1553
np=0
wa=0
wb=0
il=11,8028

[RMS 67]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=83,6

[RMS 68]
nz=0,0082	0	0,0082
np=1
wa=0
wb=0
il=0,6232

[RMS 69]
nz=0,06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=4,56

[RMS 70]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=456

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0009	0	0,0009
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0684

[POZYCJA]
id=289
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0102-04	0-34	0102-04		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr. Conel PUR ?(40°C)=0,035 W/mK o średnicy wewn. 22 mm gr.20 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=56
ob=16	16		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 2]
nz=0,1553	0	0,1553
np=0
wa=0
wb=0
il=2,4848

[RMS 67]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=17,6

[RMS 68]
nz=0,0082	0	0,0082
np=1
wa=0
wb=0
il=0,1312

[RMS 69]
nz=0,06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0,96

[RMS 70]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=96

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0009	0	0,0009
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0144

[POZYCJA]
id=297
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0102-04	0-34	0102-04		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr.Conel PUR ?(40°C)=0,035 W/mK o średnicy wewn. 22 mm gr.25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=57
ob=22	22		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[RMS 2]
nz=0,1553	0	0,1553
np=0
wa=0
wb=0
il=3,4166

[RMS 67]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=24,2

[RMS 68]
nz=0,0082	0	0,0082
np=1
wa=0
wb=0
il=0,1804

[RMS 69]
nz=0,06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=1,32

[RMS 70]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=132

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0009	0	0,0009
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0198

[POZYCJA]
id=305
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0102-05	0-34	0102-05		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów Conel PUR ?(40°C)=0,035 W/mK o średnicy wewn. 25 mm  gr.20 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=58
ob=7	7		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 2]
nz=0,1725	0	0,1725
np=0
wa=0
wb=0
il=1,2075

[RMS 67]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=7,7

[RMS 68]
nz=0,0106	0	0,0106
np=1
wa=0
wb=0
il=0,0742

[RMS 69]
nz=0,0972	0	0,0972
np=1
wa=0
wb=0
il=0,6804

[RMS 70]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=42

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0021	0	0,0021
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0147

[POZYCJA]
id=313
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0102-05	0-34	0102-05		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów Conel PUR ?(40°C)=0,035 W/mK o średnicy wewn. 25 mm  gr.25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=59
ob=13	13		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[RMS 2]
nz=0,1725	0	0,1725
np=0
wa=0
wb=0
il=2,2425

[RMS 67]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=14,3

[RMS 68]
nz=0,0106	0	0,0106
np=1
wa=0
wb=0
il=0,1378

[RMS 69]
nz=0,0972	0	0,0972
np=1
wa=0
wb=0
il=1,2636

[RMS 70]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=78

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0021	0	0,0021
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0273

[POZYCJA]
id=321
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0102-05	0-34	0102-05		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów Conel PUR ?(40°C)=0,035 W/mK o średnicy wewn. 35 mm gr. 20 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=60
ob=16	16		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 2]
nz=0,1725	0	0,1725
np=0
wa=0
wb=0
il=2,76

[RMS 67]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=17,6

[RMS 68]
nz=0,0106	0	0,0106
np=1
wa=0
wb=0
il=0,1696

[RMS 69]
nz=0,0972	0	0,0972
np=1
wa=0
wb=0
il=1,5552

[RMS 70]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=96

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0021	0	0,0021
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0336

[POZYCJA]
id=329
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0102-05	0-34	0102-05		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów Conel PUR ?(40°C)=0,035 W/mK o średnicy wewn. 35 mm gr. 40 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=61
ob=10	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 2]
nz=0,1725	0	0,1725
np=0
wa=0
wb=0
il=1,725

[RMS 67]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 68]
nz=0,0106	0	0,0106
np=1
wa=0
wb=0
il=0,106

[RMS 69]
nz=0,0972	0	0,0972
np=1
wa=0
wb=0
il=0,972

[RMS 70]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=60

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0021	0	0,0021
np=0
wa=0
wb=0
il=0,021

[POZYCJA]
id=337
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0102-05	0-34	0102-05		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów Conel PUR ?(40°C)=0,035 W/mK o średnicy wewn. 42 mm gr. 20 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=62
ob=16	16		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 2]
nz=0,1725	0	0,1725
np=0
wa=0
wb=0
il=2,76

[RMS 67]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=17,6

[RMS 68]
nz=0,0106	0	0,0106
np=1
wa=0
wb=0
il=0,1696

[RMS 69]
nz=0,0972	0	0,0972
np=1
wa=0
wb=0
il=1,5552

[RMS 70]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=96

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0021	0	0,0021
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0336

[POZYCJA]
id=345
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0102-05	0-34	0102-05		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów Conel PUR ?(40°C)=0,035 W/mK o średnicy wewn. 42 mm gr. 40 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=63
ob=28	28		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[RMS 2]
nz=0,1725	0	0,1725
np=0
wa=0
wb=0
il=4,83

[RMS 67]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=30,8

[RMS 68]
nz=0,0106	0	0,0106
np=1
wa=0
wb=0
il=0,2968

[RMS 69]
nz=0,0972	0	0,0972
np=1
wa=0
wb=0
il=2,7216

[RMS 70]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=168

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0021	0	0,0021
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0588

[POZYCJA]
id=353
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0102-05	0-34	0102-05		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów Conel PUR ?(40°C)=0,035 W/mK o średnicy wewn. 48 mm gr. 20 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=64
ob=1	1		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=0,1725	0	0,1725
np=0
wa=0
wb=0
il=0,1725

[RMS 67]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=1,1

[RMS 68]
nz=0,0106	0	0,0106
np=1
wa=0
wb=0
il=0,0106

[RMS 69]
nz=0,0972	0	0,0972
np=1
wa=0
wb=0
il=0,0972

[RMS 70]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0021	0	0,0021
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0021

[POZYCJA]
id=361
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0102-05	0-34	0102-05		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów Conel PUR ?(40°C)=0,035 W/mK o średnicy wewn. 48 mm gr. 50 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=65
ob=3	3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 2]
nz=0,1725	0	0,1725
np=0
wa=0
wb=0
il=0,5175

[RMS 67]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=3,3

[RMS 68]
nz=0,0106	0	0,0106
np=1
wa=0
wb=0
il=0,0318

[RMS 69]
nz=0,0972	0	0,0972
np=1
wa=0
wb=0
il=0,2916

[RMS 70]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0021	0	0,0021
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0063

[POZYCJA]
id=369
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0102-06	0-34	0102-06		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów Conel PUR ?(40°C)=0,035 W/mK o średnicy wewn. 54 mm gr. 20 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=66
ob=12	12		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 2]
nz=0,2243	0	0,2243
np=0
wa=0
wb=0
il=2,6916

[RMS 67]
nz=1,15	0	1,15
np=1
wa=0
wb=0
il=13,8

[RMS 68]
nz=0,0139	0	0,0139
np=1
wa=0
wb=0
il=0,1668

[RMS 69]
nz=0,1472	0	0,1472
np=1
wa=0
wb=0
il=1,7664

[RMS 70]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=60

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0039	0	0,0039
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0468

[POZYCJA]
id=377
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0102-06	0-34	0102-06		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów Conel PUR ?(40°C)=0,035 W/mK o średnicy wewn. 54 mm gr. 50 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=67
ob=5	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 2]
nz=0,2243	0	0,2243
np=0
wa=0
wb=0
il=1,1215

[RMS 67]
nz=1,15	0	1,15
np=1
wa=0
wb=0
il=5,75

[RMS 68]
nz=0,0139	0	0,0139
np=1
wa=0
wb=0
il=0,0695

[RMS 69]
nz=0,1472	0	0,1472
np=1
wa=0
wb=0
il=0,736

[RMS 70]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=25

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0039	0	0,0039
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0195

[POZYCJA]
id=385
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0102-06	0-34	0102-06		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów Conel PUR ?(40°C)=0,035 W/mK o średnicy wewn. 60 mm gr. 20 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=68
ob=11	11		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 2]
nz=0,2243	0	0,2243
np=0
wa=0
wb=0
il=2,4673

[RMS 67]
nz=1,15	0	1,15
np=1
wa=0
wb=0
il=12,65

[RMS 68]
nz=0,0139	0	0,0139
np=1
wa=0
wb=0
il=0,1529

[RMS 69]
nz=0,1472	0	0,1472
np=1
wa=0
wb=0
il=1,6192

[RMS 70]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=55

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0039	0	0,0039
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0429

[POZYCJA]
id=393
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0102-04	0-34	0102-04		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów Conel Stabil ?(40°C)=0,040 W/mK o średnicy wewn. 18 mm gr. 6mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=69
ob=81	81		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=81	1	81						

[RMS 2]
nz=0,1553	0	0,1553
np=0
wa=0
wb=0
il=12,5793

[RMS 67]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=89,1

[RMS 68]
nz=0,0082	0	0,0082
np=1
wa=0
wb=0
il=0,6642

[RMS 69]
nz=0,06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=4,86

[RMS 70]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=486

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0009	0	0,0009
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0729

[POZYCJA]
id=401
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0102-04	0-34	0102-04		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów Conel Stabil ?(40°C)=0,040 W/mK o średnicy wewn. 22 mm gr. 6mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=70
ob=2	2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 2]
nz=0,1553	0	0,1553
np=0
wa=0
wb=0
il=0,3106

[RMS 67]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=2,2

[RMS 68]
nz=0,0082	0	0,0082
np=1
wa=0
wb=0
il=0,0164

[RMS 69]
nz=0,06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0,12

[RMS 70]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0009	0	0,0009
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0018

[POZYCJA]
id=409
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0102-04	0-34	0102-04		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów Conel Stabil ?(40°C)=0,040 W/mK o średnicy wewn. 28 mm gr. 6mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=71
ob=2	2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 2]
nz=0,1553	0	0,1553
np=0
wa=0
wb=0
il=0,3106

[RMS 67]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=2,2

[RMS 68]
nz=0,0082	0	0,0082
np=1
wa=0
wb=0
il=0,0164

[RMS 69]
nz=0,06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0,12

[RMS 70]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0009	0	0,0009
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0018

[POZYCJA]
id=417
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0102-04	0-34	0102-04		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów Conel Stabil ?(40°C)=0,040 W/mK o średnicy wewn. 35 mm gr. 6mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=72
ob=9	9		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 2]
nz=0,1553	0	0,1553
np=0
wa=0
wb=0
il=1,3977

[RMS 67]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=9,9

[RMS 68]
nz=0,0082	0	0,0082
np=1
wa=0
wb=0
il=0,0738

[RMS 69]
nz=0,06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0,54

[RMS 70]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=54

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0009	0	0,0009
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0081

[ELEMENT 3]
na=Urządzenia sanitarne-CPV45332400-7
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=425
nu=1.2.3

[POZYCJA]
id=426
pd=	KNR	2-15 0220-05	2-15	0220-05		0
na=Montaż zlewozmywaków 2-komorowych ze stali nierdzewnej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=73
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=1,4	0	1,4
np=0
wa=0
wb=0
il=2,674

[RMS 71]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=0,03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0,06

[RMS 72]
nz=0,02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0,04

[RMS 258]
nz=6E-05	0	0,00006
np=1
wa=0
wb=0
il=0,00012

[RMS 4]
nz=0,2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0,25	0	0,25
np=0
wa=0
wb=0
il=0,5

[POZYCJA]
id=434
pd=	KNR	2-15 0213-01	2-15	0213-01		0
na=Montaż syfonów zlewozmywakowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=74
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0,32	0	0,32
np=0
wa=0
wb=0
il=0,6112

[RMS 74]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=0,03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0,06

[RMS 72]
nz=0,02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0,04

[RMS 258]
nz=6E-05	0	0,00006
np=1
wa=0
wb=0
il=0,00012

[RMS 4]
nz=0,2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0,01	0	0,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0,02

[POZYCJA]
id=442
pd=	KNR	2-15 0221-02 	2-15	0221-02 		0
na=Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=75
ob=15	15		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=1,96	0	1,96
np=0
wa=0
wb=0
il=28,077

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 77]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 4]
nz=0,2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0,06	0	0,06
np=0
wa=0
wb=0
il=0,9

[POZYCJA]
id=449
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-05	2-15	0230-05		1
mpn=1211
na=Postument porcelanowy do umywalek
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=76
ob=15	15		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 2]
nz=0,48	0	0,48
np=0
wa=0
wb=0
il=7,2

[RMS 78]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,06	0	0,06
np=0
wa=0
wb=0
il=0,9

[POZYCJA]
id=460
pd=	KNR	2-15 0213-01	2-15	0213-01		0
na=Montaż syfonów brodzikowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=77
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0,32	0	0,32
np=0
wa=0
wb=0
il=0,6112

[RMS 81]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=0,03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0,06

[RMS 72]
nz=0,02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0,04

[RMS 258]
nz=6E-05	0	0,00006
np=1
wa=0
wb=0
il=0,00012

[RMS 4]
nz=0,2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0,01	0	0,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0,02

[POZYCJA]
id=468
pd=	KNR	2-15 0224-03 	2-15	0224-03 		0
na=Montaż ustepów pojedynczych  porcelanowych 'kompakt'
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=78
ob=3	3		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=3,86	0	3,86
np=0
wa=0
wb=0
il=11,0589

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 83]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 4]
nz=0,2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0,01	0	0,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0,03

[POZYCJA]
id=474
pd=	KNR	2-15 0115-02	2-15	0115-02		0
na=Baterie umywalkowe stojace o śr.nom. 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=79
ob=15	15		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=14,325

[RMS 84]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 85]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 4]
nz=0,9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0,01	0	0,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0,15

[POZYCJA]
id=480
pd=	KNR	2-15 0115-02 	2-15	0115-02 		0
na=Baterie zmywakowe stojace o śr.nom. 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=80
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1,91

[RMS 84]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 85]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 4]
nz=0,9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0,01	0	0,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0,02

[POZYCJA]
id=486
pd=	KNR	2-15 0115-06 	2-15	0115-06 		0
na=Baterie natryskowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=81
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=1,17	0	1,17
np=0
wa=0
wb=0
il=2,2347

[RMS 86]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=0,9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0,01	0	0,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0,02

[POZYCJA]
id=491
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0101-05	2-15/GEBERIT	0101-05		1
mpn=1211
na=Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane za ścianą licową( Stelaż podtynkowy, miska ustępowa, deska sedesowa)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=82
ob=3	3		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,00						

[RMS 2]
nz=1,25	0	1,25
np=0
wa=0
wb=0
il=3,75

[RMS 87]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 88]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=495
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0105-01	2-15/GEBERIT	0105-01		1
mpn=1211
na=Przyciski do spłuczek podtynkowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=83
ob=3	3		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,00						

[RMS 2]
nz=0,35	0	0,35
np=0
wa=0
wb=0
il=1,05

[RMS 89]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=1001
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-01	2-15	0218-01		1
mpn=1211
na=Odwodnienia liniowe pod prysznic dł. 1,00 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=84
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,00						

[RMS 2]
nz=0,82	0	0,82
np=0
wa=0
wb=0
il=3,28

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,02	0	0,02
np=0
wa=0
wb=0
il=0,08

[POZYCJA]
id=1326
pd=WACETOB wyd.I 1998		  		 		1
mpn=1211
na=Dostawa i montaż stelaża wraz zasłona prysznicową
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=85
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00						

[RMS 2]
nz=0,82	0	0,82
np=0
wa=0
wb=0
il=1,64

[RMS 263]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,02	0	0,02
np=0
wa=0
wb=0
il=0,04

[POZYCJA]
id=1331
pd=WACETOB wyd.I 1998		  		 		1
mpn=1211
na=Dostawa i montaż pochwytów dla osób niepełnosprawnych - pochwyty ustępowe, umywalkowe, prysznicowe dodatkowo należy skalkulować stelaże do zawieszenia.
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=86
ob=12	12		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 2]
nz=0,82	0	0,82
np=0
wa=0
wb=0
il=9,84

[RMS 265]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,02	0	0,02
np=0
wa=0
wb=0
il=0,24

[POZYCJA]
id=1336
pd=WACETOB wyd.I 1998		  		 		1
mpn=1211
na=Dostawa i montaż siedziska prysznicowego ze stelażem
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=87
ob=12	12		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 2]
nz=0,82	0	0,82
np=0
wa=0
wb=0
il=9,84

[RMS 266]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,02	0	0,02
np=0
wa=0
wb=0
il=0,24

[ELEMENT 2]
na=Przewody z osprzętem-CPV45331100-7
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=498
nu=1.3

[ELEMENT 3]
na=Instalacja centralnego ogrzewabnia 
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=499
nu=1.3.1

[POZYCJA]
id=500
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0106-01	4	0106-01		1
mpn=1211
na=Rurociągi-Rura Prestabo ze stali niestopowej w sztangach o śr. 15 x 1,2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=88
ob=87	87		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=87	1	87						

[RMS 2]
nz=0,311	0	0,311
np=0
wa=0
wb=0
il=27,057

[RMS 9]
nz=1,03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=89,61

[RMS 10]
nz=0,54	0	0,54
np=1
wa=0
wb=0
il=46,98

[RMS 90]
nz=0,7	0	0,7
np=1
wa=0
wb=0
il=60,9

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=506
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0106-02	4	0106-02		1
mpn=1211
na=Rurociąg - iRura Prestabo ze stali niestopowej w sztangach o śr. 18 x 1,2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=89
ob=62	62		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	62						

[RMS 2]
nz=0,359	0	0,359
np=0
wa=0
wb=0
il=22,258

[RMS 91]
nz=1,03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=63,86

[RMS 92]
nz=0,62	0	0,62
np=1
wa=0
wb=0
il=38,44

[RMS 93]
nz=0,7	0	0,7
np=1
wa=0
wb=0
il=43,4

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=512
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0106-03	4	0106-03		1
mpn=1211
na=Rurociągi - Rura Prestabo ze stali niestopowej w sztangach o śr. 22 x 1,5
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=90
ob=66	66		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=66	1	66						

[RMS 2]
nz=0,39	0	0,39
np=0
wa=0
wb=0
il=25,74

[RMS 94]
nz=1,03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=67,98

[RMS 95]
nz=0,57	0	0,57
np=1
wa=0
wb=0
il=37,62

[RMS 96]
nz=0,52	0	0,52
np=1
wa=0
wb=0
il=34,32

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=518
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0106-04	4	0106-04		1
mpn=1211
na=Rurociągi - Rura Prestabo ze stali niestopowej w sztangach o śr. 28 x 1,5
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=91
ob=60	60		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[RMS 2]
nz=0,474	0	0,474
np=0
wa=0
wb=0
il=28,44

[RMS 13]
nz=1,03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=61,8

[RMS 14]
nz=0,44	0	0,44
np=1
wa=0
wb=0
il=26,4

[RMS 97]
nz=0,52	0	0,52
np=1
wa=0
wb=0
il=31,2

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=524
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0106-04	4	0106-04		1
mpn=1211
na=Rurociągi - Rura Prestabo ze stali niestopowej w sztangach o śr. 35 x 1,5
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=92
ob=39	39		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	39						

[RMS 2]
nz=0,474	0	0,474
np=0
wa=0
wb=0
il=18,486

[RMS 13]
nz=1,03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=40,17

[RMS 14]
nz=0,44	0	0,44
np=1
wa=0
wb=0
il=17,16

[RMS 97]
nz=0,52	0	0,52
np=1
wa=0
wb=0
il=20,28

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=530
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0102-04	0-34	0102-04		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr. Conel Classic ?(40°C)=0,040 W/mK o średnicy wewn. 15 mm gr.25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=93
ob=62	62		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	62						

[RMS 2]
nz=0,1553	0	0,1553
np=0
wa=0
wb=0
il=9,6286

[RMS 67]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=68,2

[RMS 68]
nz=0,0082	0	0,0082
np=1
wa=0
wb=0
il=0,5084

[RMS 69]
nz=0,06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=3,72

[RMS 70]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=372

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0009	0	0,0009
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0558

[POZYCJA]
id=538
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0102-04	0-34	0102-04		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr. Conel Classic ?(40°C)=0,040 W/mK o średnicy wewn. 18 mm gr. 25  mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=94
ob=59	59		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=59	1	59						

[RMS 2]
nz=0,1553	0	0,1553
np=0
wa=0
wb=0
il=9,1627

[RMS 67]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=64,9

[RMS 68]
nz=0,0082	0	0,0082
np=1
wa=0
wb=0
il=0,4838

[RMS 69]
nz=0,06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=3,54

[RMS 70]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=354

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0009	0	0,0009
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0531

[POZYCJA]
id=546
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0102-05	0-34	0102-05		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów Conel Classic ?(40°C)=0,040 W/mK o średnicy wewn. 22 mm  gr.30 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=95
ob=34	34		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34						

[RMS 2]
nz=0,1725	0	0,1725
np=0
wa=0
wb=0
il=5,865

[RMS 67]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=37,4

[RMS 68]
nz=0,0106	0	0,0106
np=1
wa=0
wb=0
il=0,3604

[RMS 69]
nz=0,0972	0	0,0972
np=1
wa=0
wb=0
il=3,3048

[RMS 70]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=204

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0021	0	0,0021
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0714

[POZYCJA]
id=554
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0102-05	0-34	0102-05		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów Conel PUR ?(40°C)=0,035 W/mK o średnicy wewn. 15 mm  gr.20 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=96
ob=26	26		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						

[RMS 2]
nz=0,1725	0	0,1725
np=0
wa=0
wb=0
il=4,485

[RMS 67]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=28,6

[RMS 68]
nz=0,0106	0	0,0106
np=1
wa=0
wb=0
il=0,2756

[RMS 69]
nz=0,0972	0	0,0972
np=1
wa=0
wb=0
il=2,5272

[RMS 70]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=156

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0021	0	0,0021
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0546

[POZYCJA]
id=562
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0102-05	0-34	0102-05		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów Conel PUR ?(40°C)=0,035 W/mK o średnicy wewn. 18 mm  gr.25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=97
ob=3	3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 2]
nz=0,1725	0	0,1725
np=0
wa=0
wb=0
il=0,5175

[RMS 67]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=3,3

[RMS 68]
nz=0,0106	0	0,0106
np=1
wa=0
wb=0
il=0,0318

[RMS 69]
nz=0,0972	0	0,0972
np=1
wa=0
wb=0
il=0,2916

[RMS 70]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0021	0	0,0021
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0063

[POZYCJA]
id=570
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0102-05	0-34	0102-05		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów Conel PUR ?(40°C)=0,035 W/mK o średnicy wewn. 22 mm gr. 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=98
ob=33	33		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33						

[RMS 2]
nz=0,1725	0	0,1725
np=0
wa=0
wb=0
il=5,6925

[RMS 67]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=36,3

[RMS 68]
nz=0,0106	0	0,0106
np=1
wa=0
wb=0
il=0,3498

[RMS 69]
nz=0,0972	0	0,0972
np=1
wa=0
wb=0
il=3,2076

[RMS 70]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=198

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0021	0	0,0021
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0693

[POZYCJA]
id=578
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0102-05	0-34	0102-05		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów Conel PUR ?(40°C)=0,035 W/mK o średnicy wewn. 28 mm gr. 40 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=99
ob=60	60		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[RMS 2]
nz=0,1725	0	0,1725
np=0
wa=0
wb=0
il=10,35

[RMS 67]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=66

[RMS 68]
nz=0,0106	0	0,0106
np=1
wa=0
wb=0
il=0,636

[RMS 69]
nz=0,0972	0	0,0972
np=1
wa=0
wb=0
il=5,832

[RMS 70]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=360

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0021	0	0,0021
np=0
wa=0
wb=0
il=0,126

[POZYCJA]
id=586
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0102-05	0-34	0102-05		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów Conel PUR ?(40°C)=0,035 W/mK o średnicy wewn. 35 mm gr. 40 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=100
ob=39	39		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	39						

[RMS 2]
nz=0,1725	0	0,1725
np=0
wa=0
wb=0
il=6,7275

[RMS 67]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=42,9

[RMS 68]
nz=0,0106	0	0,0106
np=1
wa=0
wb=0
il=0,4134

[RMS 69]
nz=0,0972	0	0,0972
np=1
wa=0
wb=0
il=3,7908

[RMS 70]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=234

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0021	0	0,0021
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0819

[POZYCJA]
id=594
pd=	KNNR-	4 0404-01 SST.2,1	4	0404-01 SST.2,1		0
na=Rurociągi z Rura Pexfit Pro Fosta biała z iz. 6mm w zw.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=101
ob=117	117		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=117	1	109+8						

[RMS 2]
nz=0,37	0	0,37
np=0
wa=0
wb=0
il=43,29

[RMS 98]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=128,7

[RMS 99]
nz=0,58	0	0,58
np=1
wa=0
wb=0
il=67,86

[RMS 100]
nz=1,43	0	1,43
np=1
wa=0
wb=0
il=167,31

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=600
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
na=Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami z polietylenu - jednowarstwowymi gr.6 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=102
ob=117	117		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=117	1	117						

[RMS 2]
nz=0,1553	0	0,1553
np=0
wa=0
wb=0
il=18,1701

[RMS 101]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=128,7

[RMS 102]
nz=0,0059	0	0,0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0,6903

[RMS 103]
nz=0,0496	0	0,0496
np=1
wa=0
wb=0
il=5,8032

[RMS 104]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=702

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0006	0	0,0006
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0702

[POZYCJA]
id=608
pd=	KNR	7-28 0209-04 SST.2,1	7-28	0209-04 SST.2,1		0
na=Wykucie bruzd pionowych lub skośnych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=103
ob=330	330		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=330	1	330						

[RMS 2]
nz=2,08	0	2,08
np=0
wa=0
wb=0
il=686,4

[RMS 45]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=1320

[RMS 46]
nz=0,007	0	0,007
np=1
wa=0
wb=0
il=2,31

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=613
pd=	KNR	2-15 0404-01 SST.2,1	2-15	0404-01 SST.2,1		0
na=Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach mieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=104
ob=142	142		1
jm=urządz.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=142	1	142						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0,34	0	0,34
np=0
wa=0
wb=0
il=46,1074

[RMS 105]
nz=0,12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=17,04

[RMS 4]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=617
pd=	KNR	2-15 0408-03 SST,2,1	2-15	0408-03 SST,2,1		0
na=Zawory przelotowe podpionowy d=32mm zamykające pion centralnego ogrzewania
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=105
ob=8	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0,43	0	0,43
np=0
wa=0
wb=0
il=3,2852

[RMS 106]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 4]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0,04	0	0,04
np=0
wa=0
wb=0
il=0,32

[POZYCJA]
id=622
pd=	KNR	2-15 0408-03 SST,2,1	2-15	0408-03 SST,2,1		0
na=Zawory regulacyjny różnicy ciś.d=32mm typu STAP kpl.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=106
ob=8	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0,43	0	0,43
np=0
wa=0
wb=0
il=3,2852

[RMS 107]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 4]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0,04	0	0,04
np=0
wa=0
wb=0
il=0,32

[POZYCJA]
id=627
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0216-03	0-35	0216-03		1
na=Zawory regulacyjne o śr. nominalnej 32 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=107
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 2]
nz=0,61	0	0,61
np=0
wa=0
wb=0
il=2,44

[RMS 108]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 109]
nz=2	0	2
np=0
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 38]
nz=0,01	0	0,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0,04

[POZYCJA]
id=632
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0216-03	0-35	0216-03		1
na=Róznicowe regulatory ciśnienia; ciś.d=32mm typu STAP kpl.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=108
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 2]
nz=0,61	0	0,61
np=0
wa=0
wb=0
il=2,44

[RMS 110]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 109]
nz=2	0	2
np=0
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 38]
nz=0,01	0	0,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0,04

[POZYCJA]
id=637
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 40 mm zawory sekcyjene pozwalające odcienie centralnego ogrzewania sekcjami
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=109
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,00						

[RMS 2]
nz=0,554	0	0,554
np=0
wa=0
wb=0
il=2,216

[RMS 111]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 4]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,014	0	0,014
np=0
wa=0
wb=0
il=0,056

[POZYCJA]
id=642
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-05	2-15	0411-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 50 mm  zawory sekcyjene pozwalające odcienie centralnego ogrzewania sekcjami
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=110
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6,00						

[RMS 2]
nz=0,678	0	0,678
np=0
wa=0
wb=0
il=4,068

[RMS 112]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 4]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,021	0	0,021
np=0
wa=0
wb=0
il=0,126

[POZYCJA]
id=1234
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0113-02	0-35	0113-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej 15 mm piony
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=111
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6,00						

[RMS 1]
nz=0,42	0	0,42
np=0
wa=0
wb=0
il=2,52

[RMS 235]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 236]
nz=1,05	0	1,05
np=0
wa=0
wb=0
il=6,3

[RMS 237]
nz=1,05	0	1,05
np=0
wa=0
wb=0
il=6,3

[RMS 223]
nz=0,01	0	0,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0,06

[POZYCJA]
id=1227
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-07	2-15	0412-07		1
mpn=1211
na=Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm piony
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=112
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6,00						

[RMS 1]
nz=0,342	0	0,342
np=0
wa=0
wb=0
il=2,052

[RMS 231]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 232]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 4]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,002	0	0,002
np=0
wa=0
wb=0
il=0,012

[POZYCJA]
id=647
pd=	KNR	2-15 0512-01 SST.2.1	2-15	0512-01 SST.2.1		0
na=Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=113
ob=142	142		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=142	1	142						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0,374	0	0,374
np=0
wa=0
wb=0
il=50,71814

[POZYCJA]
id=649
pd=WACETOB wyd.I 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0203-02	7-28	0203-02		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grubości 1 ceg.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=114
ob=26	26		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						

[RMS 2]
nz=0,72	0	0,72
np=0
wa=0
wb=0
il=18,72

[RMS 46]
nz=0,001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0,026

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=653
pd=Energobudowa wyd.II 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	2-03 0209-01	2-03	0209-01		1
mpn=1211
na=Osadzenie w betonie części stalowych o masie 0.5 kg - osadzenie rur przepustowych dla instalacji CO
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=115
ob=26	26		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0,166	0	0,166
np=0
wa=0
wb=0
il=4,12178

[RMS 113]
nz=0,5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=13

[RMS 114]
nz=0,156	0	0,156
np=1
wa=0
wb=0
il=4,056

[RMS 4]
nz=2,4	0	2,4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,001	0	0,001
np=0
wa=0
wb=0
il=0,026

[RMS 115]
nz=0,167	0	0,167
np=0
wa=0
wb=0
il=4,342

[POZYCJA]
id=660
pd=	KNR	7-28 0207-04 SST2,1	7-28	0207-04 SST2,1		0
na=Przebicie otworów w stropach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=116
ob=16	16		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 2]
nz=1,21	0	1,21
np=0
wa=0
wb=0
il=19,36

[RMS 46]
nz=0,027	0	0,027
np=1
wa=0
wb=0
il=0,432

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=664
pd=	KNR	2-15 0408-05 SST.2,1 anal.	2-15	0408-05 SST.2,1 anal.		0
na=Masa p.poż dla d=50mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=117
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0,71	0	0,71
np=0
wa=0
wb=0
il=1,3561

[RMS 116]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0,08	0	0,08
np=0
wa=0
wb=0
il=0,16

[POZYCJA]
id=669
pd=	KNR	2-15 0408-03 SST.2,1 anal.	2-15	0408-03 SST.2,1 anal.		0
na=Masa p.poż dla d=25mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=118
ob=12	12		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0,43	0	0,43
np=0
wa=0
wb=0
il=4,9278

[RMS 117]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 4]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0,04	0	0,04
np=0
wa=0
wb=0
il=0,48

[POZYCJA]
id=674
pd=	KNR	2-15 0408-02 SST.2,1 anal.	2-15	0408-02 SST.2,1 anal.		0
na=Masa p.poż dla d=20mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=119
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0,37	0	0,37
np=0
wa=0
wb=0
il=1,4134

[RMS 118]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 4]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0,03	0	0,03
np=0
wa=0
wb=0
il=0,12

[POZYCJA]
id=679
pd=	KNR	2-15 0408-01 SST.2,1 anal.	2-15	0408-01 SST.2,1 anal.		0
na=Masa p.poż dla d=15mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=120
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0,31	0	0,31
np=0
wa=0
wb=0
il=1,1842

[RMS 119]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 4]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0,02	0	0,02
np=0
wa=0
wb=0
il=0,08

[ELEMENT 2]
na=Grzejniki centralnego ogrzewania-CPV45331100-7
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=684
nu=1.4

[POZYCJA]
id=685
pd=	KNNR-	4 0425-03 SST.2.2	4	0425-03 SST.2.2		0
na=Grzejniki lewe zintegrowane - V&N COSMO Plan MULTI 600x 1320x85
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=121
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=1,07	0	1,07
np=0
wa=0
wb=0
il=1,07

[RMS 120]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 121]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 4]
nz=1	0	1,0
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=690
pd=	KNNR-	4 0425-03 SST.2.2	4	0425-03 SST.2.2		0
na=Grzejniki lewe zintegrowane - V&N COSMO Plan MULTI 600 x1400x 85, 600x1400x110
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=122
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 2]
nz=1,07	0	1,07
np=0
wa=0
wb=0
il=2,14

[RMS 122]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 121]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 4]
nz=1	0	1,0
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=695
pd=	KNNR-	4 0425-03 SST.2.2	4	0425-03 SST.2.2		0
na=Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO Plan MULTI 600x 520x 61
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=123
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 2]
nz=1,07	0	1,07
np=0
wa=0
wb=0
il=2,14

[RMS 123]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 121]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 4]
nz=1	0	1,0
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=700
pd=	KNNR-	4 0425-03 SST.2.2	4	0425-03 SST.2.2		0
na=Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO Plan MULTI 900x 720x 61
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=124
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=1,07	0	1,07
np=0
wa=0
wb=0
il=1,07

[RMS 123]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 121]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 4]
nz=1	0	1,0
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=705
pd=	KNNR-	4 0425-03 SST.2.2	4	0425-03 SST.2.2		0
na=Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO Plan MULTI 900 x800x 61
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=125
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=1,07	0	1,07
np=0
wa=0
wb=0
il=1,07

[RMS 123]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 121]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 4]
nz=1	0	1,0
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=710
pd=	KNNR-	4 0425-03 SST.2.2	4	0425-03 SST.2.2		0
na=Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO Plan MULTI 600 x520x85
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=126
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=1,07	0	1,07
np=0
wa=0
wb=0
il=1,07

[RMS 123]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 121]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 4]
nz=1	0	1,0
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=715
pd=	KNNR-	4 0425-03 SST.2.2	4	0425-03 SST.2.2		0
na=Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO Plan MULTI 600x 600 x85
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=127
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=1,07	0	1,07
np=0
wa=0
wb=0
il=1,07

[RMS 123]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 121]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 4]
nz=1	0	1,0
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=720
pd=	KNNR-	4 0425-03 SST.2.2	4	0425-03 SST.2.2		0
na=Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO Plan MULTI 600x720x85
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=128
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=1,07	0	1,07
np=0
wa=0
wb=0
il=1,07

[RMS 123]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 121]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 4]
nz=1	0	1,0
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=725
pd=	KNNR-	4 0425-03 SST.2.2	4	0425-03 SST.2.2		0
na=Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO Plan MULTI 600x 920x 85
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=129
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=1,07	0	1,07
np=0
wa=0
wb=0
il=1,07

[RMS 123]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 121]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 4]
nz=1	0	1,0
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=730
pd=	KNNR-	4 0425-03 SST.2.2	4	0425-03 SST.2.2		0
na=Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO Plan MULTI 600x720x110
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=130
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=1,07	0	1,07
np=0
wa=0
wb=0
il=1,07

[RMS 123]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 121]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 4]
nz=1	0	1,0
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=735
pd=	KNNR-	4 0425-03 SST.2.2	4	0425-03 SST.2.2		0
na=Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO Plan MULTI 600 x1400 x110
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=131
ob=7	7		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 2]
nz=1,07	0	1,07
np=0
wa=0
wb=0
il=7,49

[RMS 123]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 121]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=28

[RMS 4]
nz=1	0	1,0
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=740
pd=	KNNR-	4 0425-03 SST.2.2	4	0425-03 SST.2.2		0
na=Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO Plan MULTI 600x 1600x 110
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=132
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 2]
nz=1,07	0	1,07
np=0
wa=0
wb=0
il=2,14

[RMS 123]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 121]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 4]
nz=1	0	1,0
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=745
pd=	KNNR-	4 0425-03 SST.2.2	4	0425-03 SST.2.2		0
na=Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO Plan MULTI 600 x1800 x172
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=133
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=1,07	0	1,07
np=0
wa=0
wb=0
il=1,07

[RMS 123]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 121]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 4]
nz=1	0	1,0
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=750
pd=	KNNR-	4 0425-03 SST.2.2	4	0425-03 SST.2.2		0
na=Grzejniki lewe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe 600x 1600x 105
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=134
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=1,07	0	1,07
np=0
wa=0
wb=0
il=1,07

[RMS 123]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 121]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 4]
nz=1	0	1,0
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=755
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0425-02	4	0425-02		1
mpn=1211
na=Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N Grzejniki dekoracyjne i łazienkowe 1760x 600x 64
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=135
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=0,95	0	0,95
np=0
wa=0
wb=0
il=0,95

[RMS 124]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 125]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=760
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0425-02	4	0425-02		1
mpn=1211
na=Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N Grzejniki dekoracyjne i łazienkowe 710 x500 x64
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=136
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=0,95	0	0,95
np=0
wa=0
wb=0
il=0,95

[RMS 124]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 125]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=765
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0425-02	4	0425-02		1
mpn=1211
na=Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N Grzejniki dekoracyjne i łazienkowe 710 x6500 x64
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=137
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=0,95	0	0,95
np=0
wa=0
wb=0
il=0,95

[RMS 124]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 125]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=770
pd=	KNNR-	4 0425-03 SST.2.2	4	0425-03 SST.2.2		0
na=Grzejniki prawe zintegrowane - V&N Vonaris VHV 360 x1600 x93
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=138
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=1,07	0	1,07
np=0
wa=0
wb=0
il=1,07

[RMS 123]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 121]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 4]
nz=1	0	1,0
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=775
pd=	KNNR-	4 0425-03 SST.2.2	4	0425-03 SST.2.2		0
na=Grzejniki prawe zintegrowane - V&N Vonaris VHV 360x 1800 x93
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=139
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=1,07	0	1,07
np=0
wa=0
wb=0
il=1,07

[RMS 123]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 121]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 4]
nz=1	0	1,0
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=780
pd=	KNNR-	4 0425-03 SST.2.2	4	0425-03 SST.2.2		0
na=Grzejniki prawe zintegrowane - V&N Vonaris VHV 360 x2000 x93
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=140
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 2]
nz=1,07	0	1,07
np=0
wa=0
wb=0
il=2,14

[RMS 123]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 121]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 4]
nz=1	0	1,0
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=785
pd=	KNNR-	4 0429-01 SST.2.2	4	0429-01 SST.2.2		0
na=Rury przyłączne do grzejników
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=141
ob=30	30		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	#p121+#p122+#p123+#p124+#p125+#p126+#p127+#p128+#p129+#p130+#p131+#p132+#p133+#p134+#p135+#p136+#p137+#p138+#p139+#p140						

[RMS 2]
nz=0,67	0	0,67
np=0
wa=0
wb=0
il=20,1

[RMS 126]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=180

[RMS 4]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=789
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0412-01	4	0412-01		1
na=Podwójne przyłącze kątowe z oddcięciem do grzejników VK o śr 15mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=142
ob=27	27		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						
ko=				

[RMS 2]
nz=0,27	0	0,27
np=0
wa=0
wb=0
il=7,29

[RMS 127]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=27

[RMS 4]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=793
pd=	KNR	2-15 0415-01 SST.2.2	2-15	0415-01 SST.2.2		0
na=Kątowy zawór odcinający d=15mm-grzejniki płytowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=143
ob=27	27		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0,2779	0	0,2779
np=0
wa=0
wb=0
il=7,165665

[RMS 128]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=27

[RMS 4]
nz=0,9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0,0013	0	0,0013
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0351

[POZYCJA]
id=798
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0412-01	4	0412-01		0
na=Zawory grzejnikowe termostatyczne kątowe o śr.15mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=144
ob=30	30		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 2]
nz=0,27	0	0,27
np=0
wa=0
wb=0
il=8,1

[RMS 129]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 4]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=802
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0412-01	4	0412-01		1
na=Przyłącze grzejnikowe z odcięciem kątowe do grzejników łazienkowych o śr 15mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=145
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 2]
nz=0,27	0	0,27
np=0
wa=0
wb=0
il=0,81

[RMS 130]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 4]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=806
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-02	2-15	0412-02		1
mpn=1211
na=Głowice termostatyczne do grzejników
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=146
ob=30	30		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 2]
nz=0,267	0	0,267
np=0
wa=0
wb=0
il=8,01

[RMS 131]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 4]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,004	0	0,004
np=0
wa=0
wb=0
il=0,12

[ELEMENT 2]
na=Instalacja CO klatki schodowe
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=1191
nu=1.5

[POZYCJA]
id=1192
pd=POLCEN 1997	KNR	4-07 z.sz.r3-3.7.a	4-07	z.sz.r3-3.7.a		1
mpn=1211
na=Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdze- nie szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono- pięter
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=147
ob=2	2		1
jm=obiekt.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 2]
nz=2,7	0	2,7
np=0
wa=0
wb=0
il=5,4

[POZYCJA]
id=1194
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0520-01	4-02	0520-01		1
mpn=1211
na=Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=148
ob=4	4		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 2]
nz=0,42	0	0,42
np=0
wa=0
wb=0
il=1,68

[RMS 4]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1197
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0512-01	4-02	0512-01		1
mpn=1211
na=Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=149
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 2]
nz=0,17	0	0,17
np=0
wa=0
wb=0
il=0,34

[RMS 4]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1200
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm na powrocie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=150
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0,2779	0	0,2779
np=0
wa=0
wb=0
il=0,265395

[RMS 222]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 223]
nz=0,0013	0	0,0013
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0013

[POZYCJA]
id=1205
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0309-07	INSTAL	0309-07		1
mpn=1211
na=Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=151
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=0,39	0	0,39
np=0
wa=0
wb=0
il=0,39

[RMS 224]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,01	0	0,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0,01

[POZYCJA]
id=1210
pd=POLCEN 1997	KNR	4-07 0305-01	4-07	0305-01		1
mpn=1211
na=Wymiana rur przyłącznych o śr. zewnętrznej 15 mm do grzejników c.o. płyto- wych, konwektorowych lub członowych na ścianach - materiały z demontażu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=152
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=1,53	0	1,53
np=0
wa=0
wb=0
il=1,53

[RMS 225]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 226]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 227]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 228]
nz=1,05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1,05

[RMS 4]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1217
pd=POLCEN 1997	KNR	4-07 0316-05	4-07	0316-05		1
mpn=1211
na=Montaż grzejników z blachy stalowej - dwupłytowych o wysokości 60 cm o długości 120 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=153
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=2,05	0	2,05
np=0
wa=0
wb=0
il=2,05

[RMS 229]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1221
pd=POLCEN 1997	KNR	4-07 0310-06	4-07	0310-06		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie działania instalacji c.o. - próby na gorąco z dokonaniem regula- cji
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=154
ob=1	1		1
jm=urządz.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=0,36	0	0,36
np=0
wa=0
wb=0
il=0,36

[ELEMENT 2]
na=Wentylacja
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=811
nu=1.6

[POZYCJA]
id=812
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0115-04	2-17	0115-04		1
mpn=121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 400 mm - udział kształtek do 65 %
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=155
ob=1,049	1,049		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,049	1	1,049						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=1,2	0	1,2
np=0
wa=0
wb=0
il=1,202154

[RMS 132]
nz=0,52	0	0,52
np=1
wa=0
wb=0
il=0,54548

[RMS 133]
nz=0,5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0,5245

[RMS 134]
nz=0,2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0,2098

[RMS 135]
nz=1,03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=1,08047

[RMS 136]
nz=0,21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=0,22029

[RMS 137]
nz=0,35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=0,36715

[RMS 4]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0,1	0	0,1
np=0
wa=0
wb=0
il=0,1049

[POZYCJA]
id=822
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0115-03	2-17	0115-03		1
mpn=121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 315 mm - udział kształtek do 65 %
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=156
ob=3,964	3,964		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3,964	1	0,301+1,109+0,643+1,005+0,089+0,817						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=1,67	0	1,67
np=0
wa=0
wb=0
il=6,3219854

[RMS 138]
nz=0,52	0	0,52
np=1
wa=0
wb=0
il=2,06128

[RMS 139]
nz=0,5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=1,982

[RMS 140]
nz=0,25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=0,991

[RMS 141]
nz=1,51	0	1,51
np=1
wa=0
wb=0
il=5,98564

[RMS 136]
nz=0,27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=1,07028

[RMS 137]
nz=0,5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=1,982

[RMS 4]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0,1	0	0,1
np=0
wa=0
wb=0
il=0,3964

[POZYCJA]
id=832
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0206-01	2-17	0206-01		1
mpn=1211
na=Turbowent hybrydowy Darco 150mm + elektroniczny regulatorów obrotów; zasilacze
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=157
ob=13	13		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=5,48	0	5,48
np=0
wa=0
wb=0
il=68,0342

[RMS 142]
nz=0,22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=2,86

[RMS 143]
nz=0,61	0	0,61
np=1
wa=0
wb=0
il=7,93

[RMS 144]
nz=0,04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0,52

[RMS 4]
nz=0,8	0	0,8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0,07	0	0,07
np=0
wa=0
wb=0
il=0,91

[POZYCJA]
id=839
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0206-01	2-17	0206-01		1
mpn=1211
na=Wentylator jednofazowy Ř100 mm ~230V na wlocie do kanału, - rozruch poprzez czujnik ruchu + opóźnienie czasowe wyłączenia. Ragulacja obrotów.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=158
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=5,48	0	5,48
np=0
wa=0
wb=0
il=5,2334

[RMS 142]
nz=0,22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0,22

[RMS 143]
nz=0,61	0	0,61
np=1
wa=0
wb=0
il=0,61

[RMS 144]
nz=0,04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0,04

[RMS 4]
nz=0,8	0	0,8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0,07	0	0,07
np=0
wa=0
wb=0
il=0,07

[POZYCJA]
id=846
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0206-01	2-17	0206-01		1
mpn=1211
na=Wentylator jednofazowy Ř125 mm ~230V na wlocie do kanału, współpracujący z  przekaźnikiem czasowym w rozdzielni, umożliwiającym ustalenie harmonogramu pracy. Ragulacja obrotów.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=159
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=5,48	0	5,48
np=0
wa=0
wb=0
il=5,2334

[RMS 142]
nz=0,22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0,22

[RMS 143]
nz=0,61	0	0,61
np=1
wa=0
wb=0
il=0,61

[RMS 144]
nz=0,04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0,04

[RMS 4]
nz=0,8	0	0,8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0,07	0	0,07
np=0
wa=0
wb=0
il=0,07

[POZYCJA]
id=853
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0206-01	2-17	0206-01		1
mpn=1211
na=Wentylator jednofazowy Ř125 mm ~230V na wlocie do kanału - rozruch poprzez czujnik ruchu + opóźnienie czasowe wyłączenia. Regulacja obrotów.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=160
ob=5	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=5,48	0	5,48
np=0
wa=0
wb=0
il=26,167

[RMS 142]
nz=0,22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=1,1

[RMS 143]
nz=0,61	0	0,61
np=1
wa=0
wb=0
il=3,05

[RMS 144]
nz=0,04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0,2

[RMS 4]
nz=0,8	0	0,8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0,07	0	0,07
np=0
wa=0
wb=0
il=0,35

[POZYCJA]
id=860
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0213-04	2-17	0213-04		1
mpn=1211
na=Rekuperator wewnątrzścienny nawiewno-wywiewny V=40 m3/h; HRU-WALL-150-60
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=161
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=7,45	0	7,45
np=0
wa=0
wb=0
il=7,11475

[RMS 145]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 146]
nz=19,26	0	19,26
np=1
wa=0
wb=0
il=19,26

[RMS 147]
nz=6,17	0	6,17
np=1
wa=0
wb=0
il=6,17

[RMS 4]
nz=0,8	0	0,8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 62]
nz=0,75	0	0,75
np=0
wa=0
wb=0
il=0,75

[RMS 63]
nz=0,6	0	0,6
np=0
wa=0
wb=0
il=0,6

[POZYCJA]
id=868
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0155-02	2-17	0155-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wyrzutnia ścienna UVLA Ř160 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=162
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=2,9	0	2,9
np=0
wa=0
wb=0
il=8,3085

[RMS 148]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 149]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 150]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=3,12

[RMS 136]
nz=2,14	0	2,14
np=1
wa=0
wb=0
il=6,42

[RMS 137]
nz=0,2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0,6

[RMS 4]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0,21	0	0,21
np=0
wa=0
wb=0
il=0,63

[POZYCJA]
id=877
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0155-02	2-17	0155-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wyrzutnia ścienna UVLA Ř100 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=163
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=2,9	0	2,9
np=0
wa=0
wb=0
il=2,7695

[RMS 148]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 149]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 150]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1,04

[RMS 136]
nz=2,14	0	2,14
np=1
wa=0
wb=0
il=2,14

[RMS 137]
nz=0,2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0,2

[RMS 4]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0,21	0	0,21
np=0
wa=0
wb=0
il=0,21

[POZYCJA]
id=886
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0156-02	2-17	0156-02		1
mpn=1211
na=Nawietrzak okienny ciśnieniowy o wydajności od 20 do 50 m3/h przy 10 Pa z montażem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=164
ob=18	18		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=2,45	0	2,45
np=0
wa=0
wb=0
il=42,1155

[RMS 151]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 4]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0,12	0	0,12
np=0
wa=0
wb=0
il=2,16

[ELEMENT 2]
na=Kanalizacja
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=891
nu=1.7

[POZYCJA]
id=1300
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0342-04	4-01	0342-04		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=165
ob=12	12		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1]
nz=2,03	0	2,03
np=0
wa=0
wb=0
il=24,36

[POZYCJA]
id=1303
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0339-04	4-01	0339-04		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=166
ob=25	25		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[RMS 1]
nz=1,9	0	1,9
np=0
wa=0
wb=0
il=47,5

[POZYCJA]
id=892
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-17 0105-01	AT-17	0105-01		1
mpn=1211
na=Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - posadzka
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=167
ob=40	40		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40,000						

[RMS 2]
nz=4,64	0	4,64
np=0
wa=0
wb=0
il=185,6

[RMS 152]
nz=0,018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=0,72

[RMS 153]
nz=0,3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 4]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 154]
nz=1,08	0	1,08
np=0
wa=0
wb=0
il=43,2

[POZYCJA]
id=898
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-17 0101-01	AT-17	0101-01		1
mpn=_1211
na=Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 200 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=168
ob=1245	1245		1
jm=cm	046
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1245	1	1245						

[RMS 2]
nz=0,053	0	0,053
np=0
wa=0
wb=0
il=65,985

[RMS 155]
nz=0,00025	0	0,00025
np=1
wa=0
wb=0
il=0,31125

[RMS 153]
nz=0,0022	0	0,0022
np=1
wa=0
wb=0
il=2,739

[RMS 4]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 156]
nz=0,022	0	0,022
np=0
wa=0
wb=0
il=27,39

[POZYCJA]
id=904
pd=Energobudowa wyd.II 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-03 0209-01	2-03	0209-01		1
mpn=1211
na=Osadzenie w betonie części stalowych o masie 0.5 kg - osadzenie rur przepustowych PCV o średnicy zewnętrznej 200mm, dł 0,5m jako szalunek dla otworów instalacyjnych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=169
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0,166	0	0,166
np=0
wa=0
wb=0
il=0,15853

[RMS 157]
nz=0,5	0	0,50
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=0,5

[RMS 4]
nz=2,4	0	2,4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0,001	0	0,001
np=0
wa=0
wb=0
il=0,001

[RMS 115]
nz=0,167	0	0,167
np=0
wa=0
wb=0
il=0,167

[POZYCJA]
id=910
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0104-02	4-01	0104-02		1
mpn=1211
na=Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=170
ob=15	15		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15,00						

[RMS 2]
nz=4,2	0	4,2
np=0
wa=0
wb=0
il=63

[POZYCJA]
id=912
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-01	4	1411-01		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=171
ob=2,4	2,4		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,4	1	10*0,80*0,30						

[RMS 2]
nz=2,1	0	2,1
np=0
wa=0
wb=0
il=5,04

[RMS 158]
nz=1,22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=2,928

[RMS 4]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 159]
nz=0,77	0	0,77
np=0
wa=0
wb=0
il=1,848

[POZYCJA]
id=917
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-04	2-15	0203-04		1
mpn=1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=172
ob=61	61		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=61	1	61						

[RMS 2]
nz=0,313	0	0,313
np=0
wa=0
wb=0
il=19,093

[RMS 160]
nz=0,93	0	0,93
np=1
wa=0
wb=0
il=56,73

[RMS 161]
nz=0,45	0	0,45
np=1
wa=0
wb=0
il=27,45

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,02	0	0,02
np=0
wa=0
wb=0
il=1,22

[POZYCJA]
id=923
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1321-02	4	1321-02		1
na=Trójniki  PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=173
ob=5	5		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 2]
nz=0,28	0	0,28
np=0
wa=0
wb=0
il=1,4

[RMS 162]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 4]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 62]
nz=0,08	0	0,08
np=0
wa=0
wb=0
il=0,4

[POZYCJA]
id=928
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-04	4	1411-04		1
na=Obsypka rur z materiałów sypkich grub.40 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=174
ob=2,4	2,4		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,4	1	2,40						

[RMS 2]
nz=1,82	0	1,82
np=0
wa=0
wb=0
il=4,368

[RMS 158]
nz=1,22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=2,928

[RMS 4]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 159]
nz=0,67	0	0,67
np=0
wa=0
wb=0
il=1,608

[POZYCJA]
id=933
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0105-01	4-01	0105-01		1
mpn=1211
na=Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=175
ob=10,2	10,2		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10,2	1	15-2,40-2,40						

[RMS 2]
nz=1,04	0	1,04
np=0
wa=0
wb=0
il=10,608

[POZYCJA]
id=935
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0105-05	4-01	0105-05		1
mpn=1211
na=Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. III
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=176
ob=9,6	9,6		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
ko=	Nawiezienie piasku do obsybki rury			
wo=4,8	1	2,40*2						
ko=	wywiezienie nadmiaru ziemi z wykopu			
wo=4,8	1	2,40*2						

[RMS 2]
nz=1,39	0	1,39
np=0
wa=0
wb=0
il=13,344

[POZYCJA]
id=937
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0105-07	4-01	0105-07		1
mpn=1211
na=Przewóz ziemi taczkami - dodatek za każde następne 10 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=177
ob=4,8	4,8		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
krn=2	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,8	1	4,80						

[RMS 2]
nz=0,18	0	0,18
np=0
wa=0
wb=0
il=1,728

[POZYCJA]
id=939
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=178
ob=6	6		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	40,00*0,15						

[RMS 2]
nz=5,26	0	5,26
np=0
wa=0
wb=0
il=31,56

[RMS 163]
nz=1,03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=6,18

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=943
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-03	2-15	0208-03		1
mpn=1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=179
ob=113	113		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=113	1	92+21						

[RMS 2]
nz=0,267	0	0,267
np=0
wa=0
wb=0
il=30,171

[RMS 164]
nz=0,93	0	0,93
np=1
wa=0
wb=0
il=105,09

[RMS 165]
nz=0,6	0	0,6
np=1
wa=0
wb=0
il=67,8

[RMS 166]
nz=0,12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=13,56

[RMS 167]
nz=0,8	0	0,8
np=1
wa=0
wb=0
il=90,4

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0172	0	0,0172
np=0
wa=0
wb=0
il=1,9436

[POZYCJA]
id=951
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-02	2-15	0208-02		1
mpn=1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=180
ob=62	62		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	62						

[RMS 2]
nz=0,228	0	0,228
np=0
wa=0
wb=0
il=14,136

[RMS 168]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=62

[RMS 169]
nz=0,47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=29,14

[RMS 170]
nz=0,12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=7,44

[RMS 171]
nz=0,8	0	0,8
np=1
wa=0
wb=0
il=49,6

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,009	0	0,009
np=0
wa=0
wb=0
il=0,558

[POZYCJA]
id=959
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-01	2-15	0208-01		1
mpn=1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=181
ob=27	27		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						

[RMS 2]
nz=0,177	0	0,177
np=0
wa=0
wb=0
il=4,779

[RMS 172]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=28,08

[RMS 173]
nz=0,36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=9,72

[RMS 174]
nz=0,14	0	0,14
np=1
wa=0
wb=0
il=3,78

[RMS 175]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=27

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0056	0	0,0056
np=0
wa=0
wb=0
il=0,1512

[POZYCJA]
id=967
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-01	2-15	0208-01		1
mpn=1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr.40 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=182
ob=10	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 2]
nz=0,177	0	0,177
np=0
wa=0
wb=0
il=1,77

[RMS 172]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=10,4

[RMS 173]
nz=0,36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=3,6

[RMS 174]
nz=0,14	0	0,14
np=1
wa=0
wb=0
il=1,4

[RMS 175]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0056	0	0,0056
np=0
wa=0
wb=0
il=0,056

[POZYCJA]
id=975
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		1
mpn=1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=183
ob=17	17		1
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[RMS 2]
nz=0,561	0	0,561
np=0
wa=0
wb=0
il=9,537

[RMS 173]
nz=3,1	0	3,1
np=1
wa=0
wb=0
il=52,7

[RMS 175]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=17

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,004	0	0,004
np=0
wa=0
wb=0
il=0,068

[POZYCJA]
id=981
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-02	2-15	0211-02		1
mpn=1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych zmywarki wyparzarki
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=184
ob=9	9		1
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	5+4						

[RMS 2]
nz=1,06	0	1,06
np=0
wa=0
wb=0
il=9,54

[RMS 169]
nz=3,1	0	3,1
np=1
wa=0
wb=0
il=27,9

[RMS 171]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,007	0	0,007
np=0
wa=0
wb=0
il=0,063

[POZYCJA]
id=987
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-03	2-15	0211-03		1
mpn=1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=185
ob=11	11		1
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	10,00+1						

[RMS 2]
nz=1,27	0	1,27
np=0
wa=0
wb=0
il=13,97

[RMS 165]
nz=3,1	0	3,1
np=1
wa=0
wb=0
il=34,1

[RMS 167]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,018	0	0,018
np=0
wa=0
wb=0
il=0,198

[POZYCJA]
id=1306
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0326-05	4-01	0326-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=186
ob=25	25		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[RMS 1]
nz=0,88	0	0,88
np=0
wa=0
wb=0
il=22

[RMS 45]
nz=15	0	15
np=1
wa=0
wb=0
il=375

[RMS 258]
nz=0,00239	0	0,00239
np=1
wa=0
wb=0
il=0,05975

[RMS 259]
nz=0,00133	0	0,00133
np=1
wa=0
wb=0
il=0,03325

[RMS 260]
nz=0,015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=0,375

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 261]
nz=0,02	0	0,02
np=0
wa=0
wb=0
il=0,5

[RMS 262]
nz=0,08	0	0,08
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=1316
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0327-05	4-01	0327-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=187
ob=12	12		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1]
nz=0,82	0	0,82
np=0
wa=0
wb=0
il=9,84

[RMS 45]
nz=15	0	15
np=1
wa=0
wb=0
il=180

[RMS 258]
nz=0,00239	0	0,00239
np=1
wa=0
wb=0
il=0,02868

[RMS 259]
nz=0,00133	0	0,00133
np=1
wa=0
wb=0
il=0,01596

[RMS 260]
nz=0,013	0	0,013
np=1
wa=0
wb=0
il=0,156

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 261]
nz=0,02	0	0,02
np=0
wa=0
wb=0
il=0,24

[RMS 262]
nz=0,08	0	0,08
np=0
wa=0
wb=0
il=0,96

[ELEMENT 2]
na=Urządzenia klimatyzacyjne
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=993
nu=1.8

[POZYCJA]
id=994
pd=WACETOB wyd.I 1998		  		 		1
mpn=1211
na=Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych. Fuji elektrik  RSA-09LGC o mocy w kW 2,5/3,0-chłodenie/grzanie
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=188
ob=14	14		1
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 2]
nz=1,27	0	1,27
np=0
wa=0
wb=0
il=17,78

[RMS 165]
nz=3,1	0	3,1
np=1
wa=0
wb=0
il=43,4

[RMS 176]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 167]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,018	0	0,018
np=0
wa=0
wb=0
il=0,252

[ELEMENT 2]
na=Pomieszczenie do przechowywania zwłok-piwnica
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=1046
nu=1.9

[POZYCJA]
id=1047
pd=POLCEN 1997	KNR	4-07 z.sz.r1-3.5.a	4-07	z.sz.r1-3.5.a		1
mpn=1211
na=Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdze- nie szczelności instalacji wody zimnej dla obiektów do 15 piono-pięter
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=189
ob=1	1		1
jm=obiekt.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=1,5	0	1,5
np=0
wa=0
wb=0
il=1,5

[POZYCJA]
id=1179
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-03	4-01	0336-03		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=190
ob=4,5	4,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,5	1	4,50						

[RMS 2]
nz=1,5	0	1,5
np=0
wa=0
wb=0
il=6,75

[POZYCJA]
id=1171
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0114-04	2-15	0114-04	 z.sz.3.4. 9903-2 	1
mpn=5:0:09101211
na=Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=191
ob=9	9		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	4,50*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0,45	0	0,45
np=0
wa=0
wb=0
il=4,6575

[RMS 216]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=9,36

[RMS 217]
nz=0,71	0	0,71
np=1
wa=0
wb=0
il=6,39

[RMS 218]
nz=0,74	0	0,74
np=1
wa=0
wb=0
il=6,66

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0045	0	0,0045
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0405

[POZYCJA]
id=1183
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0102-05	0-34	0102-05		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów Conel PUR ?(40°C)=0,035 W/mK o średnicy wewn. 18 mm  gr.35 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=192
ob=9	9		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9,00						

[RMS 2]
nz=0,1725	0	0,1725
np=0
wa=0
wb=0
il=1,5525

[RMS 67]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=9,9

[RMS 68]
nz=0,0106	0	0,0106
np=1
wa=0
wb=0
il=0,0954

[RMS 69]
nz=0,0972	0	0,0972
np=1
wa=0
wb=0
il=0,8748

[RMS 70]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=54

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0021	0	0,0021
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0189

[POZYCJA]
id=1085
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0114-01	2-15	0114-01		1
mpn=1211
na=Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm Zimna i Ciepła woda
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=193
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0,17	0	0,17
np=0
wa=0
wb=0
il=0,3247

[RMS 193]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=0,9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1103
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		1
mpn=1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze- niach wciskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=194
ob=1	1		1
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=0,561	0	0,561
np=0
wa=0
wb=0
il=0,561

[RMS 199]
nz=3,1	0	3,1
np=1
wa=0
wb=0
il=3,1

[RMS 200]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,004	0	0,004
np=0
wa=0
wb=0
il=0,004

[POZYCJA]
id=1109
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-03	2-15	0211-03		1
mpn=1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze- niach wciskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=195
ob=1	1		1
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=1,27	0	1,27
np=0
wa=0
wb=0
il=1,27

[RMS 201]
nz=3,1	0	3,1
np=1
wa=0
wb=0
il=3,1

[RMS 202]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,018	0	0,018
np=0
wa=0
wb=0
il=0,018

[POZYCJA]
id=1120
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0216-02	2-15	0216-02		1
mpn=1211
na=Wpusty podłogowy o śr. 100 mm z kratką ze stali nierdzewnej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=196
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=0,65	0	0,65
np=0
wa=0
wb=0
il=0,65

[RMS 204]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 205]
nz=0,14	0	0,14
np=1
wa=0
wb=0
il=0,14

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,1	0	0,1
np=0
wa=0
wb=0
il=0,1

[POZYCJA]
id=1126
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0133-02	2-15	0133-02		1
mpn=121,0:,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 20 mm - kulowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=197
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 2]
nz=0,504	0	0,504
np=0
wa=0
wb=0
il=1,008

[RMS 206]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 207]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 4]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,005	0	0,005
np=0
wa=0
wb=0
il=0,01

[POZYCJA]
id=1132
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02	2-15	0230-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=198
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=1,95	0	1,95
np=0
wa=0
wb=0
il=1,95

[RMS 208]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 209]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 210]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,14	0	0,14
np=0
wa=0
wb=0
il=0,14

[POZYCJA]
id=1139
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0117-09	2-15	0117-09		1
mpn=1211
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. no- minalnej 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=199
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,00						

[RMS 2]
nz=0,4	0	0,4
np=0
wa=0
wb=0
il=1,6

[RMS 211]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 212]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 213]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,003	0	0,003
np=0
wa=0
wb=0
il=0,012

[POZYCJA]
id=1146
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
mpn=1211
na=Baterie umywalkowe stojące - bateria czasowa na ciepłą i zimną wodę wan- daloodporna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=200
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=0,957	0	0,957
np=0
wa=0
wb=0
il=0,957

[RMS 214]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,009	0	0,009
np=0
wa=0
wb=0
il=0,009

[ELEMENT 2]
na=Urządzenia specjalistyczne 
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=1012
nu=1.10

[POZYCJA]
id=1013
pd=WACETOB wyd.I 1998		  		 		1
mpn=1211
na=Dostawa i montaż wanny AVERO PREMIUM PLUS LUB RÓWNOWAŻNEJ O NIE GORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH.
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=201
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=15	0	15,00
np=0
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 180]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,018	0	0,018
np=0
wa=0
wb=0
il=0,018

[POZYCJA]
id=1020
pd=WACETOB wyd.I 1998		  		 		1
mpn=1211
na=Dostawa i montaż Myjni Dezynfektor TOPIC 20 LUB RÓWNOWAŻNEJ O NIE GORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH.
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=202
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=15	0	15,00
np=0
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 181]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,018	0	0,018
np=0
wa=0
wb=0
il=0,018

[POZYCJA]
id=1025
pd=WACETOB wyd.I 1998		  		 		1
mpn=1211
na=Dostawa i montaż urządzenia do utylizacji MACERATOR SOLO HAMASO LUB RÓWNOWAŻNY O NIE GORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH.
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=203
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=15	0	15,00
np=0
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 184]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,018	0	0,018
np=0
wa=0
wb=0
il=0,018

[POZYCJA]
id=1030
pd=WACETOB wyd.I 1998		  		 		1
mpn=1211
na=Dostawa i montaż urządzenia do utylizacji MACERATOR QUATTRO LUB RÓWNOWAŻNY O NIE GORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH.
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=204
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=15	0	15,00
np=0
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 183]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,018	0	0,018
np=0
wa=0
wb=0
il=0,018

[POZYCJA]
id=1035
pd=WACETOB wyd.I 1998		  		 		1
mpn=1211
na=Dostawa i montaż urządzenia do utylizacji MACERATOR N LUB RÓWNOWAŻNY O NIE GORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH.
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=205
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=15	0	15,00
np=0
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 185]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,018	0	0,018
np=0
wa=0
wb=0
il=0,018

[POZYCJA]
id=1295
pd=WACETOB wyd.I 1998		  		 		1
mpn=1211
na=Dostawa i montaż zmywarko wyparzarki o temperaturze od 75 stopni do 120 stopni. •Wymiary: 600x600x845-855 mm,1310•Zasilanie: 400 V,1310•Moc: 5,09 kW,1310•Cykle mycia: 135 s, 195 s, 615 s,1310•Wymiary kosza: 500x500 mm,1310•Max wysokośc talerza: 320 mm1310•Wysokość prześwitu drzwi: 385 mm,1310•Wydajność: 500 talerzy/h,1310•Masa: 56 kg 1310•Funkcja wyparzania: 90 st.C,1310•Nowoczesny układ wirników górnych i dolnych zapewnia skuteczne zmywanie przy niskim zużyciu wody,1310•Przy standardowych wymiarach zewnętrznych zmywarek podblatowych, LOZAMET oferuje największą przestrzeń roboczą wewnątrz (maksymalna wysokość wsadu z koszem to 385 mm ),1310•Fabryczne wyposażenie zmywarek ZK-07 EP w pompę spustową ułatwia podłączenie do kanalizacji i odprowadzanie ścieków bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności montażowych przez klienta,1310•Zastosowanie układu automatycznego wydłużania czasu mycia do momentu osiągnięcia przez wodę temperatury 900C dzięki czemu zmywarki spełniają wymagania służb sanitarnych odnośnie temperatury wyparzania, a obsługa nie musi pilnować temperatury przed uruchomieniem kolejnych cykli zmywania,1310•Zastosowanie czujnika temperatury wody połączonego z sygnalizatorem świetlnym oraz sterownika wyposażonego w funkcje autodiagnostyczne sygnalizujące błędy obsługi,1310•wyposażenie standardowe: dozownik płynu nabłyszczającego, pompa spustowa do wody,1310•Kosze w standardzie: wkład kosza do sztućców - 1 szt, kosz uniwersalny - 1 szt, podstawa - 1 szt, kubek (do sztućców) - 8 szt, 1310•wyposażenie opcjonalne: dozownik płynu myjącego, podstawa, pompa podnosząca ciśnienie wody
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=206
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=15	0	15,00
np=0
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 256]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,018	0	0,018
np=0
wa=0
wb=0
il=0,018

[ELEMENT 2]
na=Wykonanie hydrantu podziemnego
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=1344
nu=1.11

[POZYCJA]
id=1360
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0317-0201	2-01	0317-0201		1
mpn=1211
na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=207
ob=14,4	14,4		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=14,4	1	12,00*0,80*1,50						

[RMS 1]
nz=2,674	0	2,674
np=0
wa=0
wb=0
il=38,5056

[POZYCJA]
id=1345
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0103-06	2-15	0103-06		1
mpn=1211
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, w wykopie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=208
ob=12	12		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12,00						

[RMS 1]
nz=0,376	0	0,376
np=0
wa=0
wb=0
il=4,512

[RMS 19]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=12,24

[RMS 20]
nz=0,24	0	0,24
np=1
wa=0
wb=0
il=2,88

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0249	0	0,0249
np=0
wa=0
wb=0
il=0,2988

[POZYCJA]
id=1388
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0208-11	4-01	0208-11		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żużlowego o grubości do 30 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=209
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[RMS 1]
nz=0,86	0	0,86
np=0
wa=0
wb=0
il=0,86

[POZYCJA]
id=1391
pd=Energobudowa wyd.II 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-03 0209-01	2-03	0209-01		1
mpn=1211
na=Osadzenie w betonie części stalowych o masie 0.5 kg - osadzenie rur przepustowych PCV o średnicy zewnętrznej 200mm, dł 0,5m jako szalunek dla otworów instalacyjnych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=210
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0,166	0	0,166
np=0
wa=0
wb=0
il=0,15853

[RMS 157]
nz=0,5	0	0,50
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=0,5

[RMS 4]
nz=2,4	0	2,4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0,001	0	0,001
np=0
wa=0
wb=0
il=0,001

[RMS 115]
nz=0,167	0	0,167
np=0
wa=0
wb=0
il=0,167

[POZYCJA]
id=1366
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1212-27	4-01	1212-27		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie antykorozyjne rury stalowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=211
ob=12	12		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12,00						

[RMS 1]
nz=0,15	0	0,15
np=0
wa=0
wb=0
il=1,8

[RMS 269]
nz=0,015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=0,18

[RMS 270]
nz=0,003	0	0,003
np=1
wa=0
wb=0
il=0,036

[RMS 271]
nz=0,2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=2,4

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1352
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-06	2-15	0106-06		1
mpn=1211
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=212
ob=5	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,00						

[RMS 1]
nz=0,582	0	0,582
np=0
wa=0
wb=0
il=2,91

[RMS 19]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=5,1

[RMS 20]
nz=0,47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=2,35

[RMS 21]
nz=0,42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=2,1

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0,0261	0	0,0261
np=0
wa=0
wb=0
il=0,1305

[POZYCJA]
id=1363
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-0201	2-01	0320-0201		1
mpn=1211
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=213
ob=14,4	14,4		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=14,4	1	12,00*0,80*1,50						

[RMS 1]
nz=1,2224	0	1,2224
np=0
wa=0
wb=0
il=17,60256

[POZYCJA]
id=1373
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0315-01	2-18	0315-01		1
mpn=1211
na=Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=214
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=5,9	0	5,9
np=0
wa=0
wb=0
il=5,6345

[RMS 273]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 274]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 275]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 276]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 277]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 278]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 279]
nz=5,15	0	5,15
np=1
wa=0
wb=0
il=5,15

[RMS 280]
nz=2,04	0	2,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2,04

[RMS 281]
nz=0,38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=0,38

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 282]
nz=1,05	0	1,05
np=0
wa=0
wb=0
il=1,05

[SUMA KONTROLNA]
346BF47250CD95E33841274DC47002ED
