[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.8.300.11
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	19	8	1	5	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	poz.	{	}	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty zakupu	Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=0	0	0	0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS  INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=Daniel Strzelecki
afn=67-200 Głogów ul.Brzeska 44
nb=Przebudowa pomieszczeń budynku wraz z rozbudową o szyb dźwigowy, Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych
ab=ul. Kardynała B. Kominka 7, 59-100 Polkowice
ni=Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych10Zakład Opieki Zdrowotnej S. A.
ai=ul. Kardynała B. Kominka 7, 59-100 Polkowice
br=Elektryczna
nk=Sławomir Łażewski	Elektryczna	zaktualizował Daniel Strzelecki	Elektryczna
dt=2017-08-27	0
cpv=45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
cpv=45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
cpv=45312000-7	Instalowanie systemów alarmowych i anten
cpv=45313000-4	Instalowanie wind i ruchomych schodów
cpv=45316000-5	Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

[GRUPY RMS]
gm=pozostałe

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=5	1	0	
op=1	1
nm=3
gr=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=70	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[RMS ZEST 175]
ty=M	0
na=parafina	0
id=1040900	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,54
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1045099

[RMS ZEST 174]
ty=M	0
na=benzyna ekstrakcyjna	0
id=1050002	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2,52

[RMS ZEST 176]
ty=M	0
na=spoiwo cynowo-ołowiowe LC-30	0
id=1200202	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1,08

[RMS ZEST 224]
ty=M	0
na=linka uziemiająca	0
id=1331299	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 153]
ty=M	0
na=farba olejna powierzchniowa szara	0
id=1511504	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2,88

[RMS ZEST 191]
ty=M	0
na=farba olejna powierzchniowa szara	0
id=1511504	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,32

[RMS ZEST 138]
ty=M	0
na=farba olejna nawierzchniowa szara	0
id=1511711	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,01
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1510199

[RMS ZEST 24]
ty=M	0
na=Opaski zaciskowe 160x2,5	0
id=1551399	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=903

[RMS ZEST 149]
ty=M	0
na=uchwyty	0
id=1551399	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=77,7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580399

[RMS ZEST 16]
ty=S	0
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,1943

[RMS ZEST 156]
ty=S	0
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=5

[RMS ZEST 169]
ty=M	0
na=rury stalowe przewodowe	0
id=5000999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=3,12

[RMS ZEST 164]
ty=M	0
na=śruba M4x20 z nakrętką	0
id=6801000	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801299

[RMS ZEST 171]
ty=M	0
na=śruba M6x20 z nakrętką	0
id=6801003	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801202

[RMS ZEST 236]
ty=M	0
na=Konwerter USB po skrętce (do 50m) - nadajnik + odbiornik	0
id=7051000	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7051000

[RMS ZEST 3]
ty=M	0
na=Rozdzielnica RG	0
id=7052999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 179]
ty=M	0
na=Szafa typu AIZ-210	0
id=7052999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052899

[RMS ZEST 180]
ty=M	0
na=Montaz 12V 3A ZASILACZ DO STWK 810	0
id=7052999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052899

[RMS ZEST 181]
ty=M	0
na=Wzmacniacz wielozakresowy DAB, DVBT, Full HD WWK 951	0
id=7052999	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052999

[RMS ZEST 182]
ty=M	0
na=szafach AIZ - MULTISWITCH 9-wejściowy, 16 wyjściowy z aktywną naziemną wraz z wbudowanym zasilaczem	0
id=7052999	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052999

[RMS ZEST 4]
ty=M	0
na=Rozdzielnica R1	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 5]
ty=M	0
na=Tablica TK2	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 6]
ty=M	0
na=Tablica RD	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 7]
ty=M	0
na=Tablica TA	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=3

[RMS ZEST 133]
ty=M	0
na=panel rozdzielczy RJ45	0
id=7060999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2

[RMS ZEST 221]
ty=M	0
na=organizator kabla R&M	0
id=7060999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2

[RMS ZEST 223]
ty=M	0
na=tablica rozdzielcza R&M 24xRJ45	0
id=7060999	2
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 211]
ty=M	0
na=panel rozdzielczy światłowodowy 19"	0
id=7062999	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7062599

[RMS ZEST 213]
ty=M	0
na=router Cisco RV180W-E-K9-G5 (802.11b/g/n 300Mb/s) Gigabit VPN	0
id=7099999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 218]
ty=M	0
na=centralki oddziałowej systemowej w dedykowanej obudowie	0
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 170]
ty=M	0
na=gniezdnik przełącznicowy	0
id=7210099	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7210099

[RMS ZEST 163]
ty=M	0
na=łączówka	0
id=7210320	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7210320

[RMS ZEST 114]
ty=M	0
na=Oprawa rastrowa LUG OFFICE LB LED n/t. 29W IP20	0
id=7302299	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=24

[RMS ZEST 115]
ty=M	0
na=Oprawa rastrowa LUG OFFICE LB LED n/t. 39W IP20	0
id=7302299	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=6

[RMS ZEST 116]
ty=M	0
na=Oprawa LUG RAYLUX LB LED  n/t. 35W IP44	0
id=7302299	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=5

[RMS ZEST 117]
ty=M	0
na=Oprawa LUG RAYLUX LB  LED  n/t. 51W IP44	0
id=7302299	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=3

[RMS ZEST 118]
ty=M	0
na=Oprawa LUG LIGHT FAKTORY LED N/T 41W IP20	0
id=7302299	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=13

[RMS ZEST 119]
ty=M	0
na=Oprawa PLAFONIERA LUG AMBRA LED 24W N/T IP40	0
id=7302299	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=12

[RMS ZEST 120]
ty=M	0
na=OPRAWA BEZPIECZEŃSTWA AMEX LAVATO II n/t LED 3W 3H AUTOTEST KORYTARZE	0
id=7302299	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2

[RMS ZEST 121]
ty=M	0
na=OPRAWA BEZPIECZEŃSTWA AMEX LAVATO II n/t LED 3W 3H AUTOTEST UNIWERSALNA	0
id=7302299	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=12

[RMS ZEST 32]
ty=M	0
na=Łączniki świecznikowe bryzgoszczelne	0
id=7510599	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=5,1

[RMS ZEST 83]
ty=M	0
na=Przycisk z symbolem dzwonka 2020US-507+2506N/KI-214	0
id=7510599	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=25,5

[RMS ZEST 84]
ty=M	0
na=Kasownik 1-pętlowy FEH1001	0
id=7510599	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=13,26

[RMS ZEST 85]
ty=M	0
na=Lampka czerwona z sygnalizatorem akustycznym FIM1000	0
id=7510599	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=13,26

[RMS ZEST 86]
ty=M	0
na=Sygnalizator FEH2001	0
id=7510599	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1,02

[RMS ZEST 87]
ty=M	0
na=Numerator FIM1300	0
id=7510599	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1,02

[RMS ZEST 88]
ty=M	0
na=Buczek FIM1100	0
id=7510599	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1,02

[RMS ZEST 31]
ty=M	0
na=Łączniki instalacyjne świecznikowe	0
id=7519999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=28,56

[RMS ZEST 33]
ty=M	0
na=Łączniki instalacyjne schodowe	0
id=7519999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=12,24

[RMS ZEST 59]
ty=M	0
na=Gniazda natynkowe 2-biegunowe IP44	0
id=7530299	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=13,26

[RMS ZEST 58]
ty=M	0
na=Gniazda podtynkowe 2-biegunowe pojedyncze	0
id=7530399	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=31,62

[RMS ZEST 60]
ty=M	0
na=Gniazda podtynkowe 2-biegunowe podwójne	0
id=7530399	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=64,26

[RMS ZEST 195]
ty=M	0
na=gniazda RTV	0
id=7530899	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=13,26
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7530899

[RMS ZEST 61]
ty=M	0
na=Gniazdo 3f IP65 16A	0
id=7531099	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1,02

[RMS ZEST 27]
ty=M	0
na=Puszki izolacyjne podtynkowe fi 80mm	0
id=7540099	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=32,64

[RMS ZEST 29]
ty=M	0
na=Puszki izolacyjne podtynkowe fi 60mm	0
id=7540099	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=205,02

[RMS ZEST 162]
ty=M	0
na=puszki izolacyjne podtynkowe	0
id=7540099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=15,3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7540060

[RMS ZEST 30]
ty=M	0
na=Puszka PO 75x75 mm	0
id=7540499	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=14,28

[RMS ZEST 28]
ty=M	0
na=Płytki odgałęźne 4x2,5mm2	0
id=7540799	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=32,64

[RMS ZEST 126]
ty=M	0
na=modułu RJ11 nieekranowanego na kablu YTKSY2x2x0,5 (podłączenie 1 pary przewodu YTKSY2x2x0,5 do gniazd RJ 11)	0
id=7551999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=15

[RMS ZEST 127]
ty=M	0
na=złącze RJ45	0
id=7551999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=28
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7551299

[RMS ZEST 165]
ty=M	0
na=moduł RJ45 R&M nieekranowany	0
id=7551999	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN	0
il=15
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7551999

[RMS ZEST 201]
ty=M	0
na=2xgniazdo RJ45	0
id=7551999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=3

[RMS ZEST 202]
ty=M	0
na=1xgniazdo RJ45	0
id=7551999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=22

[RMS ZEST 215]
ty=M	0
na=PEL ŚCIENNYgniazdo 1xRJ11 TELEFO	0
id=7551999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=15

[RMS ZEST 159]
ty=M	0
na=adapter światłowodowy R&M	0
id=7552999	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7552899

[RMS ZEST 8]
ty=M	0
na=Rura RL 47	0
id=7580099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=339,04

[RMS ZEST 23]
ty=M	0
na=Rura peszel RG 28	0
id=7580099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=355,68

[RMS ZEST 55]
ty=M	0
na=Rura peszel RG 37	0
id=7580099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=91,52

[RMS ZEST 70]
ty=M	0
na=Rura peszel RG 22	0
id=7580099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=72,8

[RMS ZEST 183]
ty=M	0
na=rury winidurowe 20 mm	0
id=7580099	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=41,6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580999

[RMS ZEST 184]
ty=M	0
na=Rury karbowana typu peshel o śr. do 20 mm	0
id=7580099	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=384,8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580999

[RMS ZEST 185]
ty=M	0
na=rury winidurowe 47 mm	0
id=7580099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=26
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580999

[RMS ZEST 186]
ty=M	0
na=Rura osłonowa odporna na promieniowanie UV typu SV 32	0
id=7580099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=10,4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580999

[RMS ZEST 187]
ty=M	0
na=Rura stalowa fi 50 (fajka)	0
id=7580099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2,08
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580999

[RMS ZEST 241]
ty=M	0
na=rury winidurowe karbowane	0
id=7580099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=416

[RMS ZEST 9]
ty=M	0
na=Złączki ZCL 47	0
id=7580499	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=133,66

[RMS ZEST 146]
ty=M	0
na=złączki	0
id=7580499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=15,17
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580499

[RMS ZEST 161]
ty=M	0
na=rury winidurowe karbowane 19 mm	0
id=7580999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=271,44
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580099

[RMS ZEST 242]
ty=M	0
na=listwa elektroinstalacyjna	0
id=7583099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=62,4

[RMS ZEST 154]
ty=M	0
na=uchwyt kabla antenowego	0
id=7590430	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=20
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590430

[RMS ZEST 21]
ty=M	0
na=Końcówki kablowe K16/10	0
id=7629999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=10

[RMS ZEST 15]
ty=M	0
na=opaski kablowe typu Oki	0
id=7648099	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=58,48

[RMS ZEST 66]
ty=M	0
na=oznaczniki niepalne na przewody	0
id=7648299	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=112

[RMS ZEST 22]
ty=M	0
na=uchwyty uniwersalne typu UKU	0
id=7660199	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2

[RMS ZEST 203]
ty=M	0
na=szaf dystrybucyjnych 19" wiszących zgodnie z projektem 15U	0
id=7753999	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7753999

[RMS ZEST 220]
ty=M	0
na=szafa dystrybucyjna wisząca	0
id=7753999	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7753999

[RMS ZEST 206]
ty=M	0
na=półka do szafy dystrybucyjnej 19"	0
id=7760999	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7760899

[RMS ZEST 209]
ty=M	0
na=organizer kabli do szafy dystrybucyjnej 19"	0
id=7760999	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN	0
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7760899

[RMS ZEST 210]
ty=M	0
na=patchordy  do szafy dystrybucyjnej 19"	0
id=7760999	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN	0
il=28
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7760899

[RMS ZEST 217]
ty=M	0
na=panel telefoniczny	0
id=7760999	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7760901

[RMS ZEST 225]
ty=M	0
na=półka do szafy dystrybucyjnej 19" R&M	0
id=7760999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 131]
ty=M	0
na=listwa zasilająca 2U/5*220V z bolcem lub Schuko	0
id=7761999	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7761899

[RMS ZEST 204]
ty=M	0
na=wentylator	0
id=7761999	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7761799

[RMS ZEST 205]
ty=M	0
na=wentylator rack19''	0
id=7761999	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7761799

[RMS ZEST 222]
ty=M	0
na=listwa zasilająca 1U/220V z gniazdami z bolcem	0
id=7761999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 245]
ty=M	0
na=UPS 3U moc wyjściowa 1040W typu EVER Sinline 1600, z zestawem mocującym do montażu w RACK	0
id=7761999	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7761699

[RMS ZEST 207]
ty=M	0
na=wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19 UPS SMART C 1000VA 2U LCD 230V	0
id=7765999	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7765999

[RMS ZEST 208]
ty=M	0
na=- Switch zarządzalny Gigabit 48x 10/100/1000,  2x mini-GBIC (SFP) cisco slm 2048  lub o równoważnych parametrach	0
id=7765999	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7765999

[RMS ZEST 244]
ty=M	0
na=Switch zarządzalny Gigabit 24x 10/100/1000, 24xPoE, 4x mini-GBIC (SFP)	0
id=7765999	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7765999

[RMS ZEST 249]
ty=M	0
na=Przewód typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x2,5 mm2	0
id=795080703	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=10,4

[RMS ZEST 248]
ty=M	0
na=Przewód typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x4 mm2	0
id=795080803	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=52

[RMS ZEST 20]
ty=M	0
na=Przewód YDYp 3x2,5mm2	0
id=7951299	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=862,16

[RMS ZEST 25]
ty=M	0
na=Przewód YDYp 3x1,5mm2	0
id=7951299	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=592,8

[RMS ZEST 26]
ty=M	0
na=Przewód YDYp 4x1,5mm2	0
id=7951299	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=85,28

[RMS ZEST 113]
ty=M	0
na=Przewód YDYp 3x2,5mm2	0
id=7951299	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=312

[RMS ZEST 17]
ty=M	0
na=Przewód YDY 5x10mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=144,56

[RMS ZEST 18]
ty=M	0
na=Przewód YDY 5x6mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=6,24

[RMS ZEST 19]
ty=M	0
na=Przewód YDY 5x4mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=6,24

[RMS ZEST 56]
ty=M	0
na=Przewód HDGs 3x1,5mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=10,4

[RMS ZEST 57]
ty=M	0
na=Przewód YDY 5x2,5mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=57,2

[RMS ZEST 71]
ty=M	0
na=Przewód YTKSYekw 3x2x0,5mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=989,04

[RMS ZEST 188]
ty=M	0
na=Przewody kabelkowe . TRISET 113	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=384,8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 189]
ty=M	0
na=Przewody kabelkowe .TT-113, Cu, PE, GEL	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=104
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 194]
ty=M	0
na=przewody kabelkowe  YDY 3x2,5 m	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=15,6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 214]
ty=M	0
na=przewody kabelkowe YTKSY2X2X0,5mm	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=271,44
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 247]
ty=M	0
na=UTP kabel kat.5e PVC 4PR  ALANTEC STRONG - WZMOCNIONA POWŁOKA 25 lat gwarancji	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1373,84
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 198]
ty=M	0
na=kabel okablowania strukturalnego miedziany kabel miedziany UTP kat. 6 Alantec	0
id=7986999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=220
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7986799

[RMS ZEST 246]
ty=M	0
na=kabel Patchcord kat. 5e nieekranowany, 2m	0
id=7987999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=17
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7987999

[RMS ZEST 14]
ty=M	0
na=Kabel YLY 5x16mm2	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=30,16

[RMS ZEST 192]
ty=M	0
na=przewód współosiowy	0
id=8014103	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=295

[RMS ZEST 197]
ty=M	0
na=kabel okablowania strukturalnego światłowodowy 1 kabel - miedziany UTP kat. 6 Alantec	0
id=8079999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=550
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8079999

[RMS ZEST 212]
ty=M	0
na=kabel światłowodowy 8G50/125 (odcinek Szafa POE - Głowny punkt dystrybucji g.105)	0
id=8079999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=110
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8079999

[RMS ZEST 216]
ty=M	0
na=1 kabel/przewód S/FTP 1,2 Kat.7+ 4 pary 23 AWG ,LSZH,1000m ,25 lat gwarancji 0-1499102-1/ - instalacja telefoniczna (3 szt. przewodów do centrali)	0
id=8079999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=379,5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8079999

[RMS ZEST 177]
ty=S	0
na=sprężarka powietrza spalinowa przewoźna 0.5 m3/min	0
id=83111	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=11,34

[RMS ZEST 147]
ty=M	0
na=płaskownik perforowany	0
id=8322199	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=11,47

[RMS ZEST 243]
ty=M	0
na=łącznik	0
id=8322199	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=40,8

[RMS ZEST 167]
ty=M	0
na=konstrukcje wsporcze	0
id=8340799	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=250
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8340899

[RMS ZEST 232]
ty=M	0
na=konstrukcje wsporcze	0
id=8340799	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8340899

[RMS ZEST 74]
ty=M	0
na=SM-6x60 3,9x65 Kołek szybki montaż	0
id=8990499	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=36,4

[RMS ZEST 148]
ty=M	0
na=kołki rozporowe plastykowe	0
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=200,48
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 166]
ty=M	0
na=kołki kotwiące	0
id=8990599	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=250
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8321799

[RMS ZEST 128]
ty=M	0
na=etykieta opisowa	0
id=8999999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=28
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	at14899

[RMS ZEST 1]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=290,301697

[RMS ZEST 2]
ty=R	0
na=Roboty ogólnobudowlane - remontowe (DS)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2066,560527

[RMS ZEST 68]
ty=R	0
na=d) Uruchomienie i konfiguracja LAN	0
id=999	1
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 69]
ty=R	0
na=b) Pomiary i dokumentacja powykonawcza LAN	0
id=999	1
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 82]
ty=R	0
na=Szkolenie obsługi	0
id=999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 178]
ty=R	0
na=Zaprogramowanie centralii i szkolenie	0
id=999	1
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 75]
ty=M	0
na=INTEGRA 128 Płyta główna centrali alarmowej	0
id=AL0001	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 73]
ty=M	0
na=OMI-3 Obudowa metalowa z transformatorem 230V/20V 50VA	0
id=AL0002	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 76]
ty=M	0
na=Manipulator SATEL INT-KSG-BSB	0
id=AL0004	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=3

[RMS ZEST 80]
ty=M	0
na=Sygnalizator akustyczny SATEL SP-500R	0
id=AL0007	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 81]
ty=M	0
na=Sygnalizator wewnętrzny SPW-100	0
id=AL0009	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 196]
ty=M	0
na=listwa instalacyjna z pokrywą 60x110 m	0
id=at13003	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=62,4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7583099

[RMS ZEST 168]
ty=M	0
na=drabinka kablowa (kpl.)	0
id=at13010	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=118,45

[RMS ZEST 67]
ty=M	0
na=Wtyk RJ45 kat.6 ekranowany	0
id=	0
jm=0,49	000
ce=0
cw=0	PLN	0
il=56

[RMS ZEST 77]
ty=M	0
na=Dualna czujka ruchu typu SILVER	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=6

[RMS ZEST 106]
ty=M	0
na=lampa bakteriobójcza  naścienna  przepływowych z licznikiem czasu  pracy wraz z stacyjką	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=13

[RMS ZEST 107]
ty=M	0
na=Prace projektowe	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 108]
ty=M	0
na=Wykonanie  przyłącza elektrycznego	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 109]
ty=M	0
na=dostosowanie pomieszczenia dla agregatu prądotwórczego	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 110]
ty=M	0
na=Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 111]
ty=M	0
na=Dodatkowe usługi i wyposażenie dla agregatu prądotwórczego	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 190]
ty=M	0
na=masztu antenowego wraz z dodatkowym zabezpieczeniem	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 193]
ty=M	0
na=anten stacjonarnych Antena SAT offset, 1,25m TT-125 wraz z konwerterem quatro zaprojektowania do wiatru min. 144 km/h	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 228]
ty=M	0
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - rejestrator 32 kanałowy o parametrach min:współpraca z kamerami 12Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 3Mpx, 1080p, 1.3Mpx, 720P, tryb pracy: pentaplex, kompresja wideo: H.265 / H.264 / MPJEG, wyjście wideo: 1x VGA, 2x HDMI, archiwizacja: 8x HDD SATA (max. 6TB) lub 6x HDD SATA + nagrywarka DVD, 4x USB, Obsługa RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, interfejs sieciowy: 2x RJ45 (10/100/1000), interfejs: RS485/RS232, dźwięk: wyłącznie z kamer IP, wejścia i wyjścia alarmowe 16/8, bitrate wej./wyj. : 256/128 Mbits, wsparcie technologii Onvif, obudowa: RACK (2U), skonfigurowany na RAID 6	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 229]
ty=M	0
na=Dostawa dysków twardych 4TB do pracy ciągłej do serwera cctv	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=5

[RMS ZEST 233]
ty=M	0
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Przemysłowy monitor LED 1310LED 4K 28" przekątna: 28" rozdzielczość: 3840x2160 format ekranu: 16:9 wejścia: 2x HDMI, DVI, 2x Display Port wyjście audio: 1x PC Audio cyfrowy filtr obrazu 3D redukcja szumów NR automatyczna detekcja sygnału PAL/NTSC kontrast: 10000:1czas reakcji: 5ms jasność: 300cd/m2 możliwość zawieszenia na ścianie VESA 100x100 wymiary: 667 x 463 x 228mm	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 237]
ty=M	0
na=Montaż zestawu PC - Stacja robocza - standardowa wydajność, 2-monitorowa System operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) Intel Core i5-7400 (4 rdzenie, od 3.00 GHz do 3.50 GHz, 6 MB cache) Grafika: Intel HD Graphics 630 Pamięć RAM: 16 GB (DIMM DDR4, 2400 MHz) Dysk: 256 GB SSD SATA II	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 238]
ty=M	0
na=Kamera IP, dualne dzień/noc (elektroniczna), obudowa kopułkowa, 2 Mpx, 12VDC/PoE, zgodność z ONVIF   2 strumienie, obiektyw 3-8mm,	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=8

[RMS ZEST 239]
ty=M	0
na=Kamera IP dzień/noc (elektroniczna), zewnętrzna, obudowa Bullet, 2 Mpx, 12VDC/PoE, zgodność z ONVIF 2 strumienie, obiektyw 3-8mm,	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=6

[RMS ZEST 252]
ty=M	0
na=Programowanie, uruchomienie i szkolenie obsługi, wykonanie dokumentacji	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1

[RMS ZEST 10]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
ce=1
cw=0		0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Tablice i WLZ
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=661
nu=1

[POZYCJA]
id=662
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0202-07	9	0202-07		1
na=Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 20-50 kg
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=2,07	0	2,07
np=0
wa=0
wb=0
il=2,07

[POZYCJA]
id=664
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-04	5	0405-04		1
na=Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie - Rozdzielnica RG
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=5,65	0	5,65
np=0
wa=0
wb=0
il=5,65

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=667
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-02	5	0404-02		1
na=Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica R1
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=2,99	0	2,99
np=0
wa=0
wb=0
il=2,99

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=670
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - Tablica TK2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=2,63	0	2,63
np=0
wa=0
wb=0
il=2,63

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=673
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - Tablica RD
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=2,63	0	2,63
np=0
wa=0
wb=0
il=2,63

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=676
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - Tablica TA . Dostawienie nowych tablic na każdym piętrze pod potrzeby przepięcia pomieszczeń remontowanych.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 2]
nz=2,63	0	2,63
np=0
wa=0
wb=0
il=7,89

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=679
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-05	5	1209-05		1
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=15	15		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 2]
nz=0,394	0	0,394
np=0
wa=0
wb=0
il=5,91

[POZYCJA]
id=681
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-16	5	1207-16		1
na=Wykucie bruzd dla rur RS47 w betonie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=112	112		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=112	1	68+44						

[RMS 2]
nz=0,47	0	0,47
np=0
wa=0
wb=0
il=52,64

[POZYCJA]
id=683
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0101-08	5	0101-08		1
na=Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=22	22		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[RMS 2]
nz=0,138	0	0,138
np=0
wa=0
wb=0
il=3,036

[RMS 8]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=22,88

[RMS 9]
nz=0,41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=9,02

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=688
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-02	5	1208-02		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=33	33		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33						

[RMS 2]
nz=0,0525	0	0,0525
np=0
wa=0
wb=0
il=1,7325

[POZYCJA]
id=702
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-02	5	0713-02		1
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych  - YLY 5x16mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=6	6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 2]
nz=0,127	0	0,127
np=0
wa=0
wb=0
il=0,762

[RMS 14]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=6,24

[RMS 15]
nz=0,08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=0,48

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 16]
nz=0,0067	0	0,0067
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0402

[POZYCJA]
id=708
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-04	5	0203-04		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 wciągane do rur - YDY 5x10mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=18	18		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[RMS 2]
nz=0,0682	0	0,0682
np=0
wa=0
wb=0
il=1,2276

[RMS 17]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=18,72

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=712
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-03	5	0203-03		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur - YDY 5x6mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=6	6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 2]
nz=0,0536	0	0,0536
np=0
wa=0
wb=0
il=0,3216

[RMS 18]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=6,24

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=716
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-03	5	0203-03		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur - YDY 5x4mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=6	6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 2]
nz=0,0536	0	0,0536
np=0
wa=0
wb=0
il=0,3216

[RMS 19]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=6,24

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=720
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YDY 3x2,5mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=6	6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 2]
nz=0,0352	0	0,0352
np=0
wa=0
wb=0
il=0,2112

[RMS 20]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=6,24

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=724
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0716-03	5	0716-03		1
na=Układanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - YLY 5x16mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=23	23		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						

[RMS 2]
nz=0,204	0	0,204
np=0
wa=0
wb=0
il=4,692

[RMS 14]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=23,92

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 16]
nz=0,0067	0	0,0067
np=0
wa=0
wb=0
il=0,1541

[POZYCJA]
id=729
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-06	5	0209-06		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych - YDY 5x10mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=121	121		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=121	1	121						

[RMS 2]
nz=0,0735	0	0,0735
np=0
wa=0
wb=0
il=8,8935

[RMS 17]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=125,84

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=733
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY 3x2,5mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=26	26		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						

[RMS 2]
nz=0,0406	0	0,0406
np=0
wa=0
wb=0
il=1,0556

[RMS 20]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=27,04

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=737
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-09	5	0726-09		1
na=Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 2]
nz=1,57	0	1,57
np=0
wa=0
wb=0
il=3,14

[RMS 21]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 15]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=743
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-11	5	1203-11		1
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=8	8		1
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 2]
nz=0,0336	0	0,0336
np=0
wa=0
wb=0
il=0,2688

[POZYCJA]
id=745
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-10	5	1203-10		1
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=2	2		1
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 2]
nz=0,0263	0	0,0263
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0526

[POZYCJA]
id=747
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-09	5	1203-09		1
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=22
ob=2	2		1
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 2]
nz=0,0231	0	0,0231
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0462

[POZYCJA]
id=749
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-08	5	1203-08		1
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=23
ob=2	2		1
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 2]
nz=0,02	0	0,02
np=0
wa=0
wb=0
il=0,04

[ELEMENT 1]
na=Instalacja oświetlenia podstawowego
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=751
nu=2

[POZYCJA]
id=752
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=24
ob=870	870		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=870	1	450+120+300						

[RMS 2]
nz=0,0798	0	0,0798
np=0
wa=0
wb=0
il=69,426

[POZYCJA]
id=754
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=25
ob=870	870		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=870	1	#p24						

[RMS 2]
nz=0,0315	0	0,0315
np=0
wa=0
wb=0
il=27,405

[POZYCJA]
id=756
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-05	5	1209-05		1
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=26
ob=19	19		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[RMS 2]
nz=0,394	0	0,394
np=0
wa=0
wb=0
il=7,486

[POZYCJA]
id=758
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-07	5	1209-07		1
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=27
ob=6	6		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 2]
nz=1,05	0	1,05
np=0
wa=0
wb=0
il=6,3

[POZYCJA]
id=760
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0104-06	5	0104-06		1
na=Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane na konstrukcji metalowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=28
ob=342	342		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=342	1	342						

[RMS 2]
nz=0,536	0	0,536
np=0
wa=0
wb=0
il=183,312

[RMS 23]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=355,68

[RMS 24]
nz=2,1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=718,2

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1363
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=29
ob=570	570		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=570	1	450+120						

[RMS 2]
nz=0,0352	0	0,0352
np=0
wa=0
wb=0
il=20,064

[RMS 25]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=592,8

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=773
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=30
ob=300	300		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=300	1	300						

[RMS 2]
nz=0,0352	0	0,0352
np=0
wa=0
wb=0
il=10,56

[RMS 113]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=312

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=781
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		1
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=31
ob=59	59		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=59	1	18+41						

[RMS 2]
nz=0,0914	0	0,0914
np=0
wa=0
wb=0
il=5,3926

[POZYCJA]
id=783
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-05	5	0302-05		1
na=Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=32
ob=18	18		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[RMS 2]
nz=0,407	0	0,407
np=0
wa=0
wb=0
il=7,326

[RMS 27]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=18,36

[RMS 28]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=18,36

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=788
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=33
ob=41	41		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=41	1	41						

[RMS 2]
nz=0,084	0	0,084
np=0
wa=0
wb=0
il=3,444

[RMS 29]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=41,82

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=792
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0304-03	5	0304-03		1
na=Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykręcane
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=34
ob=8	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 2]
nz=0,347	0	0,347
np=0
wa=0
wb=0
il=2,776

[RMS 30]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=8,16

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=796
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		1
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=35
ob=28	28		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	24+4						

[RMS 2]
nz=0,189	0	0,189
np=0
wa=0
wb=0
il=5,292

[RMS 31]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=28,56

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=800
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-02	5	0307-02		1
na=Łączniki świecznikowe bryzgoszczelne
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=36
ob=5	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 2]
nz=0,294	0	0,294
np=0
wa=0
wb=0
il=1,47

[RMS 32]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=5,1

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=804
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
na=Łączniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=37
ob=12	12		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 2]
nz=0,231	0	0,231
np=0
wa=0
wb=0
il=2,772

[RMS 33]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=12,24

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=808
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa rastrowa LUG OFFICE LB LED n/t. 29W IP20
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=38
ob=24	24		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[RMS 2]
nz=0,62	0	0,62
np=0
wa=0
wb=0
il=14,88

[RMS 114]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=812
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa rastrowa LUG OFFICE LB LED n/t. 39W IP20
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=39
ob=6	6		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 2]
nz=0,62	0	0,62
np=0
wa=0
wb=0
il=3,72

[RMS 115]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=816
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa LUG RAYLUX LB LED  n/t. 35W IP44
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=40
ob=5	5		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 2]
nz=0,62	0	0,62
np=0
wa=0
wb=0
il=3,1

[RMS 116]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=820
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa LUG RAYLUX LB  LED  n/t. 51W IP44
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=41
ob=3	3		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 2]
nz=0,62	0	0,62
np=0
wa=0
wb=0
il=1,86

[RMS 117]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=824
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa LUG LIGHT FAKTORY LED N/T 41W IP20
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=42
ob=13	13		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[RMS 2]
nz=0,92	0	0,92
np=0
wa=0
wb=0
il=11,96

[RMS 118]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=13

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=830
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa PLAFONIERA LUG AMBRA LED 24W N/T IP40
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=43
ob=12	12		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 2]
nz=0,74	0	0,74
np=0
wa=0
wb=0
il=8,88

[RMS 119]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=863
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-08	5	1203-08		1
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=44
ob=154	154		1
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=154	1	77*2						

[RMS 2]
nz=0,02	0	0,02
np=0
wa=0
wb=0
il=3,08

[ELEMENT 1]
na=Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=900
nu=3

[POZYCJA]
id=901
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=45
ob=64	64		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64						

[RMS 2]
nz=0,0798	0	0,0798
np=0
wa=0
wb=0
il=5,1072

[POZYCJA]
id=903
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=46
ob=64	64		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64						

[RMS 2]
nz=0,0315	0	0,0315
np=0
wa=0
wb=0
il=2,016

[POZYCJA]
id=905
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-07	5	1209-07		1
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=47
ob=6	6		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 2]
nz=1,05	0	1,05
np=0
wa=0
wb=0
il=6,3

[POZYCJA]
id=907
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-05	5	0204-05		1
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy. Przewód YDYp 4x1,5mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=48
ob=18	18		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[RMS 2]
nz=0,0609	0	0,0609
np=0
wa=0
wb=0
il=1,0962

[RMS 26]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=18,72

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=911
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - Przewód YDYp 4x1,5mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=49
ob=64	64		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64						

[RMS 2]
nz=0,0352	0	0,0352
np=0
wa=0
wb=0
il=2,2528

[RMS 26]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=66,56

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1367
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
na=Oprawy oświetleniowe - OPRAWA BEZPIECZEŃSTWA AMEX LAVATO II n/t LED 3W 3H AUTOTEST KORYTARZE
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=50
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 2]
nz=0,74	0	0,74
np=0
wa=0
wb=0
il=1,48

[RMS 120]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1371
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-03	5	0503-03		1
na=Oprawy oświetleniowe  -  OPRAWA BEZPIECZEŃSTWA AMEX LAVATO II n/t LED 3W 3H AUTOTEST UNIWERSALNA
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=51
ob=12	12		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 2]
nz=0,7	0	0,7
np=0
wa=0
wb=0
il=8,4

[RMS 121]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=915
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		1
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=52
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 2]
nz=0,0914	0	0,0914
np=0
wa=0
wb=0
il=0,1828

[POZYCJA]
id=917
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-05	5	0302-05		1
na=Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=53
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 2]
nz=0,407	0	0,407
np=0
wa=0
wb=0
il=0,814

[RMS 27]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=2,04

[RMS 28]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=2,04

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja gniazdowa i siłowa
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=935
nu=4

[POZYCJA]
id=936
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=54
ob=233	233		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=233	1	233						

[RMS 2]
nz=0,0798	0	0,0798
np=0
wa=0
wb=0
il=18,5934

[POZYCJA]
id=938
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=55
ob=233	233		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=233	1	233						

[RMS 2]
nz=0,0315	0	0,0315
np=0
wa=0
wb=0
il=7,3395

[POZYCJA]
id=940
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-05	5	1209-05		1
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=56
ob=14	14		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 2]
nz=0,394	0	0,394
np=0
wa=0
wb=0
il=5,516

[POZYCJA]
id=942
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-08	5	1209-08		1
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=57
ob=4	4		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 2]
nz=1,31	0	1,31
np=0
wa=0
wb=0
il=5,24

[POZYCJA]
id=944
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-11	5	1209-11		1
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=58
ob=1	1		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=1,06	0	1,06
np=0
wa=0
wb=0
il=1,06

[POZYCJA]
id=946
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0104-07	5	0104-07		1
na=Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane na konstrukcji metalowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=59
ob=88	88		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=88	1	88						

[RMS 2]
nz=0,551	0	0,551
np=0
wa=0
wb=0
il=48,488

[RMS 55]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=91,52

[RMS 24]
nz=2,1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=184,8

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=951
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - HDGs 3x1,5mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=60
ob=10	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 2]
nz=0,0546	0	0,0546
np=0
wa=0
wb=0
il=0,546

[RMS 56]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=10,4

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=955
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-05	5	0204-05		1
na=Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy. Przewód YDYp 3x2,5mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=61
ob=429	429		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=429	1	429						

[RMS 2]
nz=0,0609	0	0,0609
np=0
wa=0
wb=0
il=26,1261

[RMS 20]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=446,16

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=959
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-02	5	0205-02		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód YDY 5x2,5mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=62
ob=35	35		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[RMS 2]
nz=0,0704	0	0,0704
np=0
wa=0
wb=0
il=2,464

[RMS 57]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=36,4

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=963
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - Przewód YDYp 3x2,5mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=63
ob=110	110		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[RMS 2]
nz=0,0352	0	0,0352
np=0
wa=0
wb=0
il=3,872

[RMS 20]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=114,4

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=967
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód YDYp 3x2,5mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=64
ob=224	224		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=224	1	224						

[RMS 2]
nz=0,0406	0	0,0406
np=0
wa=0
wb=0
il=9,0944

[RMS 20]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=232,96

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=971
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-02	5	0209-02		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód YDY 5x2,5mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=65
ob=20	20		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 2]
nz=0,0457	0	0,0457
np=0
wa=0
wb=0
il=0,914

[RMS 57]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=20,8

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=975
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		1
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=66
ob=119	119		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=119	1	119						

[RMS 2]
nz=0,0914	0	0,0914
np=0
wa=0
wb=0
il=10,8766

[POZYCJA]
id=977
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=67
ob=107	107		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=107	1	107						

[RMS 2]
nz=0,084	0	0,084
np=0
wa=0
wb=0
il=8,988

[RMS 29]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=109,14

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=981
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-05	5	0302-05		1
na=Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=68
ob=12	12		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 2]
nz=0,407	0	0,407
np=0
wa=0
wb=0
il=4,884

[RMS 27]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=12,24

[RMS 28]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=12,24

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=986
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0304-03	5	0304-03		1
na=Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykręcane
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=69
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 2]
nz=0,347	0	0,347
np=0
wa=0
wb=0
il=2,082

[RMS 30]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=6,12

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=990
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=70
ob=31	31		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31						

[RMS 2]
nz=0,273	0	0,273
np=0
wa=0
wb=0
il=8,463

[RMS 58]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=31,62

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=994
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=71
ob=13	13		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[RMS 2]
nz=0,263	0	0,263
np=0
wa=0
wb=0
il=3,419

[RMS 59]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=13,26

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=998
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-03	5	0308-03		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=72
ob=63	63		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=63	1	63						

[RMS 2]
nz=0,341	0	0,341
np=0
wa=0
wb=0
il=21,483

[RMS 60]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=64,26

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1002
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-06	5	0308-06		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=73
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=0,287	0	0,287
np=0
wa=0
wb=0
il=0,287

[RMS 61]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1,02

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1006
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-08	5	1203-08		1
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=74
ob=33	33		1
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33						

[RMS 2]
nz=0,02	0	0,02
np=0
wa=0
wb=0
il=0,66

[ELEMENT 1]
na=Instalacja RTV
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=1488
nu=5

[POZYCJA]
id=1489
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-09	5	0405-09		1
mpn=1211
na=Montaz Szafa typu AIZ-210
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=75
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=2,13	0	2,13
np=0
wa=0
wb=0
il=2,13

[RMS 179]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1493
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-09	5	0405-09		1
mpn=1211
na=Montaz 12V 3A ZASILACZ DO STWK 810
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=76
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=2,13	0	2,13
np=0
wa=0
wb=0
il=2,13

[RMS 180]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1496
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0403-01	5	0403-01		1
mpn=1211
na=Montaż urządzeń / aparatów w szafach AIZ - Wzmacniacz wielozakresowy DAB, DVBT, Full HD WWK 951
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=77
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=3,4	0	3,4
np=0
wa=0
wb=0
il=3,4

[RMS 181]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1501
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0403-01	5	0403-01		1
mpn=1211
na=Montaż urządzeń / aparatów w szafach AIZ - MULTISWITCH 9-wejściowy, 16 wyjściowy z aktywną naziemną wraz z wbudowanym zasilaczem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=78
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=3,4	0	3,4
np=0
wa=0
wb=0
il=3,4

[RMS 182]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1505
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0108-01	5-08	0108-01		1
mpn=1211
na=Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=79
ob=40	40		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0,1166	0	0,1166
np=0
wa=0
wb=0
il=4,45412

[RMS 183]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=41,6

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1510
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0108-01	5-08	0108-01		1
mpn=1211
na=Rury karbowana typu peshel o śr. do 20 mm układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=80
ob=370	370		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=370	1	370						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0,1166	0	0,1166
np=0
wa=0
wb=0
il=41,20061

[RMS 184]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=384,8

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1515
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0501	5	1209-0501		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=81
ob=13	13		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[RMS 2]
nz=0,394	0	0,394
np=0
wa=0
wb=0
il=5,122

[POZYCJA]
id=1518
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0802	5	1209-0802		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=82
ob=4	4		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 2]
nz=1,5	0	1,5
np=0
wa=0
wb=0
il=6

[POZYCJA]
id=1521
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-06	5	1207-06		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 na styku elementów betonowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=83
ob=30	30		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 2]
nz=0,143	0	0,143
np=0
wa=0
wb=0
il=4,29

[POZYCJA]
id=1524
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=84
ob=30	30		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 2]
nz=0,0315	0	0,0315
np=0
wa=0
wb=0
il=0,945

[POZYCJA]
id=1527
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0105-04	5	0105-04		1
mpn=1211
na=Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane w ciągach wielokrotnych w konsolkach osadzonych na betonie, cegle, gazobetonie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=85
ob=25	25		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[RMS 2]
nz=0,286	0	0,286
np=0
wa=0
wb=0
il=7,15

[RMS 185]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=26

[RMS 146]
nz=0,41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=10,25

[RMS 147]
nz=0,31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=7,75

[RMS 148]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=26

[RMS 149]
nz=2,1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=52,5

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1536
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0105-04	5	0105-04		1
mpn=1211
na=Rura osłonowa odporna na promieniowanie UV typu SV 32
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=86
ob=10	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 2]
nz=0,286	0	0,286
np=0
wa=0
wb=0
il=2,86

[RMS 186]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=10,4

[RMS 146]
nz=0,41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=4,1

[RMS 147]
nz=0,31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=3,1

[RMS 148]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=10,4

[RMS 149]
nz=2,1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1545
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0105-04	5	0105-04		1
mpn=1211
na=Rura stalowa fi 50 (fajka)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=87
ob=2	2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 2]
nz=0,286	0	0,286
np=0
wa=0
wb=0
il=0,572

[RMS 187]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2,08

[RMS 146]
nz=0,41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=0,82

[RMS 147]
nz=0,31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=0,62

[RMS 148]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2,08

[RMS 149]
nz=2,1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=4,2

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1553
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-05	5	0203-05		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe . TRISET 113
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=88
ob=370	370		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=370	1	370						

[RMS 2]
nz=0,0389	0	0,0389
np=0
wa=0
wb=0
il=14,393

[RMS 188]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=384,8

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1558
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-05	5	0203-05		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe .TT-113, Cu, PE, GEL
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=89
ob=100	100		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[RMS 2]
nz=0,0389	0	0,0389
np=0
wa=0
wb=0
il=3,89

[RMS 189]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=104

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1562
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1402-01	5-06	1402-01		1
mpn=1211
na=Montaż masztu antenowego wraz z dodatkowym zabezpieczeniem
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=90
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=2,86	0	2,86
np=0
wa=0
wb=0
il=2,7313

[RMS 191]
nz=0,32	0	0,32
np=0
wa=0
wb=0
il=0,32

[RMS 190]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 154]
nz=2	0	2
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 192]
nz=29,5	0	29,5
np=0
wa=0
wb=0
il=29,5

[RMS 156]
nz=0,5	0	0,5
np=0
wa=0
wb=0
il=0,5

[POZYCJA]
id=1570
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1402-01	5-06	1402-01		1
mpn=1211
na=Montaż anten stacjonarnych Antena SAT offset, 1,25m TT-125 wraz z konwerterem quatro zaprojektowania do wiatru min. 144 km/h
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=91
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=2,86	0	2,86
np=0
wa=0
wb=0
il=2,7313

[RMS 153]
nz=0,32	0	0,32
np=0
wa=0
wb=0
il=0,32

[RMS 193]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 154]
nz=2	0	2
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 192]
nz=29,5	0	29,5
np=0
wa=0
wb=0
il=29,5

[RMS 156]
nz=0,5	0	0,5
np=0
wa=0
wb=0
il=0,5

[POZYCJA]
id=1578
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1402-01	5-06	1402-01		1
mpn=1211
na=Montaż Antena kierunkowa  DVB-T,Full HD zysk 16 dBi, typu y18 LTE PROtected
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=92
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=2,86	0	2,86
np=0
wa=0
wb=0
il=5,4626

[RMS 153]
nz=0,32	0	0,32
np=0
wa=0
wb=0
il=0,64

[RMS 154]
nz=2	0	2
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 192]
nz=29,5	0	29,5
np=0
wa=0
wb=0
il=59

[RMS 156]
nz=0,5	0	0,5
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1584
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1402-01	5-06	1402-01		1
mpn=1211
na=Montaż Antena kierunkowa  radiowa FM dokokulna, odporna na warunki atmosferyczne
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=93
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=2,86	0	2,86
np=0
wa=0
wb=0
il=2,7313

[RMS 153]
nz=0,32	0	0,32
np=0
wa=0
wb=0
il=0,32

[RMS 154]
nz=2	0	2
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 192]
nz=29,5	0	29,5
np=0
wa=0
wb=0
il=29,5

[RMS 156]
nz=0,5	0	0,5
np=0
wa=0
wb=0
il=0,5

[POZYCJA]
id=1592
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1402-01	5-06	1402-01		1
mpn=1211
na=Montaż Antena cyfrowego radia DAB/DAB+ odporna na warunki atmosferyczne
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=94
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=2,86	0	2,86
np=0
wa=0
wb=0
il=2,7313

[RMS 153]
nz=0,32	0	0,32
np=0
wa=0
wb=0
il=0,32

[RMS 154]
nz=2	0	2
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 192]
nz=29,5	0	29,5
np=0
wa=0
wb=0
il=29,5

[RMS 156]
nz=0,5	0	0,5
np=0
wa=0
wb=0
il=0,5

[POZYCJA]
id=1598
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1402-01	5-06	1402-01		1
mpn=1211
na=Montaż Zwrotnicy antenowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=95
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=2,86	0	2,86
np=0
wa=0
wb=0
il=10,9252

[RMS 153]
nz=0,32	0	0,32
np=0
wa=0
wb=0
il=1,28

[RMS 154]
nz=2	0	2
np=0
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 192]
nz=29,5	0	29,5
np=0
wa=0
wb=0
il=118

[RMS 156]
nz=0,5	0	0,5
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=1604
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-05	5	0203-05		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane w korytka kablowe / YDY 3x2,5 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=96
ob=15	15		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 2]
nz=0,0389	0	0,0389
np=0
wa=0
wb=0
il=0,5835

[RMS 194]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=15,6

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1609
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-08	5-08	0301-08		1
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu z cegły - wykonanie ślepych otworów mechanicznie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=97
ob=13	13		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0,4422	0	0,4422
np=0
wa=0
wb=0
il=5,489913

[POZYCJA]
id=1613
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-06	5-08	0309-06		1
mpn=1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd RTV
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=98
ob=13	13		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0,275	0	0,275
np=0
wa=0
wb=0
il=3,414125

[RMS 195]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=13,26

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1618
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0604-01	AL-01	0604-01		1
mpn=1211
na=Praca próbna i testowanie RTV
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=99
ob=13	13		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[RMS 2]
nz=5,75	0	5,75
np=0
wa=0
wb=0
il=74,75

[ELEMENT 1]
na=Instalacja sieci logicznej 1310
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=1008
nu=6

[POZYCJA]
id=1009
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-15	5	1207-15		1
na=Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=100
ob=50	50		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[RMS 2]
nz=0,35	0	0,35
np=0
wa=0
wb=0
il=17,5

[POZYCJA]
id=1011
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-02	5	1208-02		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=101
ob=50	50		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[RMS 2]
nz=0,0525	0	0,0525
np=0
wa=0
wb=0
il=2,625

[POZYCJA]
id=1013
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0101-08	5	0101-08		1
na=Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=102
ob=150	150		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						

[RMS 2]
nz=0,138	0	0,138
np=0
wa=0
wb=0
il=20,7

[RMS 8]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=156

[RMS 9]
nz=0,41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=61,5

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1023
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-05	5	1209-05		1
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=103
ob=17	17		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[RMS 2]
nz=0,394	0	0,394
np=0
wa=0
wb=0
il=6,698

[POZYCJA]
id=1025
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-08	5	1209-08		1
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=104
ob=6	6		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 2]
nz=1,31	0	1,31
np=0
wa=0
wb=0
il=7,86

[POZYCJA]
id=1027
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=105
ob=140	140		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=140	1	140						

[RMS 2]
nz=0,0798	0	0,0798
np=0
wa=0
wb=0
il=11,172

[POZYCJA]
id=1029
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=106
ob=140	140		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=140	1	140						

[RMS 2]
nz=0,0315	0	0,0315
np=0
wa=0
wb=0
il=4,41

[POZYCJA]
id=1376
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-13 0106-02	AT-13	0106-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Listwy instalacyjne 60x110 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=107
ob=60	60		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[RMS 2]
nz=0,1673	0	0,1673
np=0
wa=0
wb=0
il=10,038

[RMS 196]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=62,4

[RMS 10]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1380
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1107-01	4-03	1107-01		1
mpn=1211
na=Demontaż koryt kablowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=108
ob=60	60		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[RMS 2]
nz=0,0525	0	0,0525
np=0
wa=0
wb=0
il=3,15

[POZYCJA]
id=1383
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0101-07	AT-14	0101-07		1
mpn=1211
na=Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy, 1 kabel - miedziany UTP kat. 6 Alantec
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=109
ob=500	500		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=500	1	500						

[RMS 2]
nz=0,0798	0	0,0798
np=0
wa=0
wb=0
il=39,9

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 197]
nz=1,1	0	1,1
np=0
wa=0
wb=0
il=550

[POZYCJA]
id=1620
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-01	AT-14	0102-01		1
mpn=1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany UTP kat. 6 Alantec
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=110
ob=200	200		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						

[RMS 2]
nz=0,017	0	0,017
np=0
wa=0
wb=0
il=3,4

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 198]
nz=1,1	0	1,1
np=0
wa=0
wb=0
il=220

[POZYCJA]
id=1389
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0107-01	AT-14	0107-01		1
mpn=1211
na=Montaż gniazd 2xRJ45 kat. 6
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=111
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 2]
nz=0,204	0	0,204
np=0
wa=0
wb=0
il=0,612

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 201]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=1394
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0107-01	AT-14	0107-01		1
mpn=1211
na=Montaż gniazd 1xRJ45 kat. 6
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=112
ob=22	22		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[RMS 2]
nz=0,204	0	0,204
np=0
wa=0
wb=0
il=4,488

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 202]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=22

[POZYCJA]
id=1066
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0727-04	5	0727-04		1
na=Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 16 żył)
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=113
ob=28	28		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
krn=2	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[RMS 2]
nz=2,76	0	2,76
np=0
wa=0
wb=0
il=154,56

[RMS 15]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=56

[RMS 66]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=112

[RMS 67]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=56

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1072
pd=		  		 		0
na=Uruchomienie konfiguracja sieci LAN na obiekcie
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=114
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 68]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1074
pd=		  		 		0
na=Wykonanie pomiarów sieci LAN wraz z dokumentacją powykonawczą
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=115
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 69]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1398
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0105-02	AT-14	0105-02		1
mpn=1211
na=Podłączenie okablowania do gniazda
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=116
ob=28	28		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[RMS 2]
nz=0,137	0	0,137
np=0
wa=0
wb=0
il=3,836

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 127]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=28

[POZYCJA]
id=1403
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0107-05	AT-14	0107-05		1
mpn=1211
na=Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za przygotowanie i montaż etykiet opisowych gniazda
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=117
ob=28	28		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[RMS 2]
nz=0,011	0	0,011
np=0
wa=0
wb=0
il=0,308

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 128]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=28

[POZYCJA]
id=1408
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-01	AT-14	0110-01		1
mpn=1211
na=Montaż szaf dystrybucyjnych 19" wiszących zgodnie z projektem 15U
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=118
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=2,4	0	2,4
np=0
wa=0
wb=0
il=2,4

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 203]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1414
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-06	AT-14	0110-06		1
mpn=1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - wentylator w suficie szafy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=119
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=0,64	0	0,64
np=0
wa=0
wb=0
il=0,64

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 204]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1420
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-06	AT-14	0110-06		1
mpn=1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19'' - wentylator rack19''
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=120
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=0,64	0	0,64
np=0
wa=0
wb=0
il=0,64

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 205]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1424
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-04	AT-14	0110-04		1
mpn=1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19'' -listwa zasilająca min. 5 gniazd''
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=121
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=0,22	0	0,22
np=0
wa=0
wb=0
il=0,22

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 131]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1429
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-05	AT-14	0110-05		1
mpn=1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=122
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=0,133	0	0,133
np=0
wa=0
wb=0
il=0,133

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 206]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1434
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0108-01	AT-14	0108-01		1
mpn=1211
na=Montaż paneli rozdzielczych w przygotowanych stelażach 19"-Panel 24xRJ45 kat.6  wraz z zintegrowaną półką bablową umożliwiającą przymocowanie kabli za pomocą opasek
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=123
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 2]
nz=0,255	0	0,255
np=0
wa=0
wb=0
il=0,51

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 133]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=1439
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0109-14	AT-15	0109-14		1
mpn=1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19 UPS SMART C 1000VA 2U LCD 230V
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=124
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=0,27	0	0,27
np=0
wa=0
wb=0
il=0,27

[RMS 10]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 207]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1444
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0109-14	AT-15	0109-14		1
mpn=1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Switch zarządzalny Gigabit 48x 10/100/1000,  2x mini-GBIC (SFP) cisco slm 2048  lub o równoważnych parametrach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=125
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=0,27	0	0,27
np=0
wa=0
wb=0
il=0,27

[RMS 10]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 208]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1449
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-05	AT-14	0110-05		1
mpn=1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizer kabli
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=126
ob=3	3		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 2]
nz=0,133	0	0,133
np=0
wa=0
wb=0
il=0,399

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 209]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=1454
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-05	AT-14	0110-05		1
mpn=1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - patchordy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=127
ob=28	28		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[RMS 2]
nz=0,133	0	0,133
np=0
wa=0
wb=0
il=3,724

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 210]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=28

[POZYCJA]
id=1459
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0109-01	AT-14	0109-01		1
mpn=1211
na=Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19"
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=128
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=0,44	0	0,44
np=0
wa=0
wb=0
il=0,44

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 211]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1465
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-02	AT-14	0102-02		1
mpn=1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel światłowodowy 8G50/125 (odcinek Szafa POE - Głowny punkt dystrybucji g.105)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=129
ob=100	100		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[RMS 2]
nz=0,0212	0	0,0212
np=0
wa=0
wb=0
il=2,12

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 212]
nz=1,1	0	1,1
np=0
wa=0
wb=0
il=110

[POZYCJA]
id=1471
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0403-01	5-08	0403-01		1
mpn=1211
na=Montaż router Cisco RV180W-E-K9-G5 (802.11b/g/n 300Mb/s) Gigabit VPN
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=130
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0,23	0	0,23
np=0
wa=0
wb=0
il=0,21965

[RMS 213]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 138]
nz=0,01	0	0,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0,01

[POZYCJA]
id=1626
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0110-02	AT-15	0110-02		1
mpn=1211
na=Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowodowych - adapter światłowodowy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=131
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 2]
nz=0,11	0	0,11
np=0
wa=0
wb=0
il=0,22

[RMS 10]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[ELEMENT 1]
na=Instalacja SSWiN
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=1076
nu=7

[POZYCJA]
id=1077
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-05	5	1207-05		1
na=Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=132
ob=70	70		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[RMS 2]
nz=0,11	0	0,11
np=0
wa=0
wb=0
il=7,7

[POZYCJA]
id=1079
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-15	5	1207-15		1
na=Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=133
ob=6	6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 2]
nz=0,35	0	0,35
np=0
wa=0
wb=0
il=2,1

[POZYCJA]
id=1081
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0101-08	5	0101-08		1
na=Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=134
ob=6	6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 2]
nz=0,138	0	0,138
np=0
wa=0
wb=0
il=0,828

[RMS 8]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=6,24

[RMS 9]
nz=0,41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=2,46

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1086
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0102-06	5	0102-06		1
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=135
ob=70	70		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[RMS 2]
nz=0,0714	0	0,0714
np=0
wa=0
wb=0
il=4,998

[RMS 70]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=72,8

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1090
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=136
ob=70	70		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[RMS 2]
nz=0,0315	0	0,0315
np=0
wa=0
wb=0
il=2,205

[POZYCJA]
id=1092
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-02	5	1208-02		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=137
ob=6	6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 2]
nz=0,0525	0	0,0525
np=0
wa=0
wb=0
il=0,315

[POZYCJA]
id=1099
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-05	5	1209-05		1
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=138
ob=1	1		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=0,394	0	0,394
np=0
wa=0
wb=0
il=0,394

[POZYCJA]
id=1101
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-08	5	1209-08		1
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=139
ob=1	1		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=1,31	0	1,31
np=0
wa=0
wb=0
il=1,31

[POZYCJA]
id=1103
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - Przewód YTKSYekw 3x2x0,5mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=140
ob=225	225		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=225	1	225						

[RMS 2]
nz=0,0352	0	0,0352
np=0
wa=0
wb=0
il=7,92

[RMS 71]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=234

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1111
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód YTKSYekw 3x2x0,5mm2- podłączenie do CCTV
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=141
ob=90	90		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						

[RMS 2]
nz=0,0406	0	0,0406
np=0
wa=0
wb=0
il=3,654

[RMS 71]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=93,6

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1123
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0114-04	AL-01	0114-04		1
na=Montaż obudowy o wielkości do 9 HE SATEL OMI-3
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=142
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=0,923	0	0,923
np=0
wa=0
wb=0
il=0,923

[RMS 73]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 74]
nz=4,2	0	4,2
np=1
wa=0
wb=0
il=4,2

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1128
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0101-04	AL-01	0101-04		1
na=Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 32 linii dozorowych SATEL INTEGRA 128
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=143
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=27,45	0	27,45
np=0
wa=0
wb=0
il=27,45

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1132
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0111-02	AL-01	0111-02		1
na=Montaż elementów obsługowych - manipulator SATEL INT-KSG-BSB
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=144
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 2]
nz=9,67	0	9,67
np=0
wa=0
wb=0
il=29,01

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 74]
nz=4,2	0	4,2
np=1
wa=0
wb=0
il=12,6

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1137
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-03	AL-01	0201-03		1
na=Montaż czujki ruchu- mikrofalowa dualna czujka ruchu typu SILVER
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=145
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 2]
nz=2,84	0	2,84
np=0
wa=0
wb=0
il=17,04

[RMS 77]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 74]
nz=2,2	0	2,2
np=0
wa=0
wb=0
il=13,2

[POZYCJA]
id=1149
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-01	AL-01	0108-01		1
na=Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego SATEL SP-500R
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=146
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=1,87	0	1,87
np=0
wa=0
wb=0
il=1,87

[RMS 80]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 74]
nz=4,2	0	4,2
np=1
wa=0
wb=0
il=4,2

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1154
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-01	AL-01	0108-01		1
na=Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego SATEL SPW-100
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=147
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=1,87	0	1,87
np=0
wa=0
wb=0
il=1,87

[RMS 81]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 74]
nz=2,2	0	2,2
np=1
wa=0
wb=0
il=2,2

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1839
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0109-02	AL-01	0109-02		1
mpn=1211
na=Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah EP 1207
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=148
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2,5	0	2,5
np=0
wa=0
wb=0
il=2,5

[POZYCJA]
id=1841
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0112-03	AL-01	0112-03		1
mpn=1211
na=Montaż zasilacza do 12 V
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=149
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=3,02	0	3,02
np=0
wa=0
wb=0
il=3,02

[POZYCJA]
id=1159
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0604-05	AL-01	0604-05		1
na=Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 120 elementów liniowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=150
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=28,6	0	28,6
np=0
wa=0
wb=0
il=28,6

[POZYCJA]
id=1163
pd=		  		 		0
na=Szkolenie obsługi
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=151
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1165
pd=		  		 		0
na=Dokumentacja powykonawcza
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=152
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=85	0	85
np=0
wa=0
wb=0
il=85

[ELEMENT 1]
na=Instalacja przyzywowa
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=1167
nu=8

[POZYCJA]
id=1168
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-15	5	1207-15		1
na=Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=153
ob=138	138		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=138	1	138						

[RMS 2]
nz=0,35	0	0,35
np=0
wa=0
wb=0
il=48,3

[POZYCJA]
id=1170
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0101-08	5	0101-08		1
na=Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=154
ob=138	138		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=138	1	138						

[RMS 2]
nz=0,138	0	0,138
np=0
wa=0
wb=0
il=19,044

[RMS 8]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=143,52

[RMS 9]
nz=0,41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=56,58

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1175
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-02	5	1208-02		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=155
ob=138	138		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=138	1	138						

[RMS 2]
nz=0,0525	0	0,0525
np=0
wa=0
wb=0
il=7,245

[POZYCJA]
id=1177
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=156
ob=30	30		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 2]
nz=0,0798	0	0,0798
np=0
wa=0
wb=0
il=2,394

[POZYCJA]
id=1179
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=157
ob=30	30		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 2]
nz=0,0315	0	0,0315
np=0
wa=0
wb=0
il=0,945

[POZYCJA]
id=1186
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-05	5	1209-05		1
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=158
ob=20	20		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 2]
nz=0,394	0	0,394
np=0
wa=0
wb=0
il=7,88

[POZYCJA]
id=1188
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-08	5	1209-08		1
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=159
ob=2	2		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 2]
nz=1,31	0	1,31
np=0
wa=0
wb=0
il=2,62

[POZYCJA]
id=1190
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód YDYp 3x2,5mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=160
ob=20	20		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 2]
nz=0,0406	0	0,0406
np=0
wa=0
wb=0
il=0,812

[RMS 20]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=20,8

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1194
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - Przewód YDYp 3x2,5mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=161
ob=14	14		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 2]
nz=0,0352	0	0,0352
np=0
wa=0
wb=0
il=0,4928

[RMS 20]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=14,56

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1198
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - Przewód YTKSYekw 3x2x0,5mm2 w tym pozostawić w gniazdach woln parę -  zapas)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=162
ob=620	620		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=620	1	620						

[RMS 2]
nz=0,0352	0	0,0352
np=0
wa=0
wb=0
il=21,824

[RMS 71]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=644,8

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1202
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód YTKSYekw 3x2x0,5mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=163
ob=16	16		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 2]
nz=0,0546	0	0,0546
np=0
wa=0
wb=0
il=0,8736

[RMS 71]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=16,64

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1212
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		1
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=164
ob=53	53		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=53	1	53						

[RMS 2]
nz=0,0914	0	0,0914
np=0
wa=0
wb=0
il=4,8442

[POZYCJA]
id=1214
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=165
ob=53	53		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=53	1	53						

[RMS 2]
nz=0,084	0	0,084
np=0
wa=0
wb=0
il=4,452

[RMS 29]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=54,06

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1218
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-03	5	0307-03		1
na=Montaż przycisku z symbolem dzwonka 2020US-507+2506N/KI-214
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=166
ob=25	25		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[RMS 2]
nz=0,336	0	0,336
np=0
wa=0
wb=0
il=8,4

[RMS 83]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=25,5

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1222
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-03	5	0307-03		1
na=Montaż kasownika 1-pętlowego FEH1001
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=167
ob=13	13		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[RMS 2]
nz=0,336	0	0,336
np=0
wa=0
wb=0
il=4,368

[RMS 84]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=13,26

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1226
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-03	5	0307-03		1
na=Montaż lampki czerwonej z sygnalizatorem akustycznym FIM1000
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=168
ob=13	13		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[RMS 2]
nz=0,336	0	0,336
np=0
wa=0
wb=0
il=4,368

[RMS 85]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=13,26

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1230
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-03	5	0307-03		1
na=Montaż sygnalizatora FEH2001
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=169
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=0,336	0	0,336
np=0
wa=0
wb=0
il=0,336

[RMS 86]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1,02

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1234
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-03	5	0307-03		1
na=Montaż numeratora FIM1300
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=170
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=0,336	0	0,336
np=0
wa=0
wb=0
il=0,336

[RMS 87]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1,02

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1238
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-03	5	0307-03		1
na=Montaż buczka FIM1100
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=171
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=0,336	0	0,336
np=0
wa=0
wb=0
il=0,336

[RMS 88]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1,02

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1476
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Montaż centralki oddziałowej systemowej w dedykowanej obudowie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=172
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=0,63	0	0,63
np=0
wa=0
wb=0
il=0,63

[RMS 218]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1480
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0811-02	5-08	0811-02		1
mpn=1211
na=Przedzwonienie przewodów
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=173
ob=53	53		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=53	1	53						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0,01	0	0,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0,50615

[POZYCJA]
id=1483
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0813-01	5-08	0813-01		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=174
ob=212	212		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=212	1	212						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0,0209	0	0,0209
np=0
wa=0
wb=0
il=4,23152

[POZYCJA]
id=1486
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0601-01	AL-01	0601-01		1
mpn=1211
na=Uruchomienie systemu przyzywowego i przeszkolenie personelu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=175
ob=1	1		1
jm=system	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=17,6	0	17,6
np=0
wa=0
wb=0
il=17,6

[ELEMENT 1]
na=Instalacja sieci telefonicznej
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=1242
nu=9

[POZYCJA]
id=1243
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-15	5	1207-15		1
na=Wykucie bruzd dla rur karbowanych w cegle (śr. do 19mm podłoże inne niż beton)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=176
ob=261	261		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=261	1	261						

[RMS 2]
nz=0,35	0	0,35
np=0
wa=0
wb=0
il=91,35

[POZYCJA]
id=1636
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0109-05	5-08	0109-05		1
mpn=1211
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr. do 19mm podłoże inne niż beton)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=177
ob=261	261		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=261	1	261						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0,0704	0	0,0704
np=0
wa=0
wb=0
il=17,547552

[RMS 161]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=271,44

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1631
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe YTKSY2X2X0,5mm w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=178
ob=261	261		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=261	1	261						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0,0363	0	0,0363
np=0
wa=0
wb=0
il=9,048087

[RMS 214]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=271,44

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1245
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-02	5	1208-02		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=179
ob=261	261		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=261	1	261						

[RMS 2]
nz=0,0525	0	0,0525
np=0
wa=0
wb=0
il=13,7025

[POZYCJA]
id=1247
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0101-08	5	0101-08		1
na=Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=180
ob=10	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 2]
nz=0,138	0	0,138
np=0
wa=0
wb=0
il=1,38

[RMS 8]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=10,4

[RMS 9]
nz=0,41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=4,1

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1257
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-05	5	1209-05		1
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=181
ob=25	25		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[RMS 2]
nz=0,394	0	0,394
np=0
wa=0
wb=0
il=9,85

[POZYCJA]
id=1259
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=182
ob=120	120		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						

[RMS 2]
nz=0,0798	0	0,0798
np=0
wa=0
wb=0
il=9,576

[POZYCJA]
id=1261
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=183
ob=120	120		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						

[RMS 2]
nz=0,0315	0	0,0315
np=0
wa=0
wb=0
il=3,78

[POZYCJA]
id=1641
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=184
ob=15	15		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 2]
nz=0,084	0	0,084
np=0
wa=0
wb=0
il=1,26

[RMS 162]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=15,3

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1646
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0107-01	AT-14	0107-01		1
mpn=1211
na=Montaż gniazd RJ11 w gnieździe abonenckim lub panelu - PEL ŚCIENNYgniazdo 1xRJ11 TELEFON gabinety od P.03 - p.17 i P.23)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=185
ob=15	15		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 2]
nz=0,204	0	0,204
np=0
wa=0
wb=0
il=3,06

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 215]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=15

[POZYCJA]
id=1651
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0107-01	AT-14	0107-01		1
mpn=1211
na=ANALOGIA Montaż modułu RJ11 nieekranowanego na kablu YTKSY2x2x0,5 (podłączenie 1 pary przewodu YTKSY2x2x0,5 do gniazd RJ 11) gabinety od P.03 - p.17 i P.23)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=186
ob=15	15		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 2]
nz=0,204	0	0,204
np=0
wa=0
wb=0
il=3,06

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 126]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=15

[POZYCJA]
id=1655
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0817-02	5-01	0817-02		1
mpn=1211
na=Montaż łączówki
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=187
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0,23	0	0,23
np=0
wa=0
wb=0
il=0,4393

[RMS 163]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 164]
nz=2	0	2
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=1660
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0107-01	AT-15	0107-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=ANALOGIA podłączenie 1 pary przewodu YTKSY2x2x0,5 do łączówki LSA PLUS 10p
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=188
ob=15	15		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 2]
nz=0,133	0	0,133
np=0
wa=0
wb=0
il=1,995

[RMS 10]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 165]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=15

[ELEMENT 1]
na=Instalacja telefoniczna połączenie lokalnego punktu koncetracji z centralą telefoniczną
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=1665
nu=10

[POZYCJA]
id=1666
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1201-04	5	1201-04		1
mpn=1211
na=Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w ścianie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=189
ob=250	250		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250						

[RMS 2]
nz=0,0173	0	0,0173
np=0
wa=0
wb=0
il=4,325

[RMS 166]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=250

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1671
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1101-02	5	1101-02		1
mpn=1211
na=Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=190
ob=250	250		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250						

[RMS 2]
nz=0,0977	0	0,0977
np=0
wa=0
wb=0
il=24,425

[RMS 167]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=250

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1676
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-13 0109-01	AT-13	0109-01		1
mpn=1211
na=Drabinki kablowe o szer. do 200 mm - koryto kablowe KPR200
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=191
ob=115	115		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=115	1	115						

[RMS 2]
nz=0,1172	0	0,1172
np=0
wa=0
wb=0
il=13,478

[RMS 168]
nz=1,03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=118,45

[RMS 10]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1680
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0101-01	AT-14	0101-01		1
mpn=1211
na=Układanie okablowania strukturalnego - 1 kabel/przewód S/FTP 1,2 Kat.7+ 4 pary 23 AWG ,LSZH,1000m ,25 lat gwarancji 0-1499102-1/ - instalacja telefoniczna (3 szt. przewodów do centrali)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=192
ob=345	345		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=345	1	345						

[RMS 2]
nz=0,0638	0	0,0638
np=0
wa=0
wb=0
il=22,011

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 216]
nz=1,1	0	1,1
np=0
wa=0
wb=0
il=379,5

[POZYCJA]
id=1686
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1103-0312	9	1103-0312		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przepusty z rur o śr. 80-120 mm w ścianach lub stropach z betonu o gr. 30-40 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=193
ob=12	12		1
jm=przepust.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 2]
nz=3,83	0	3,83
np=0
wa=0
wb=0
il=45,96

[RMS 169]
nz=0,26	0	1,04*0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=3,12

[RMS 10]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1696
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0817-03	5-01	0817-03		1
mpn=1211
na=Montaż gniezdnika przełącznicowego (zamontować w szafie sieciowej)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=194
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0,3	0	0,3
np=0
wa=0
wb=0
il=0,573

[RMS 170]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 171]
nz=2	0	2
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=1691
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0817-02	5-01	0817-02		1
mpn=1211
na=Montaż łączówki
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=195
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=0,23	0	0,23
np=0
wa=0
wb=0
il=0,4393

[RMS 163]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 164]
nz=2	0	2
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=1701
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0109-11	AT-15	0109-11		1
mpn=1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel telefoniczny
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=196
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 2]
nz=0,13	0	0,13
np=0
wa=0
wb=0
il=0,26

[RMS 10]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 217]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=1706
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 1301-01	5-01	1301-01		1
mpn=1211
na=Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=197
ob=18	18		1
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=2,02	0	2,02
np=0
wa=0
wb=0
il=34,7238

[RMS 174]
nz=0,14	0	0,14
np=0
wa=0
wb=0
il=2,52

[RMS 175]
nz=0,03	0	0,03
np=0
wa=0
wb=0
il=0,54

[RMS 176]
nz=0,06	0	0,06
np=0
wa=0
wb=0
il=1,08

[RMS 177]
nz=0,63	0	0,63
np=0
wa=0
wb=0
il=11,34

[POZYCJA]
id=1713
pd=		  		 		0
na=Zaprogramowanie centrali i szkolenie
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=198
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=Pomiary
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=1320
nu=11

[POZYCJA]
id=1321
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=199
ob=37	37		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	37						

[RMS 2]
nz=1,3	0	1,3
np=0
wa=0
wb=0
il=48,1

[POZYCJA]
id=1323
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		1
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=200
ob=6	6		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 2]
nz=1,76	0	1,76
np=0
wa=0
wb=0
il=10,56

[POZYCJA]
id=1325
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=201
ob=2	2		1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 2]
nz=0,33	0	0,33
np=0
wa=0
wb=0
il=0,66

[POZYCJA]
id=1327
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-02	5	1305-02		1
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=202
ob=16	16		1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 2]
nz=0,27	0	0,27
np=0
wa=0
wb=0
il=4,32

[POZYCJA]
id=1329
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 D13 1301-01	18	D13 1301-01		1
na=Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=203
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 2]
nz=6,3	0	6,3
np=0
wa=0
wb=0
il=12,6

[POZYCJA]
id=1331
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 121-02	9	121-02		1
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=204
ob=17	17		1
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[RMS 2]
nz=0,4	0	0,4
np=0
wa=0
wb=0
il=6,8

[POZYCJA]
id=1333
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 121-03	9	121-03		1
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=205
ob=68	68		1
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=68	1	68						

[RMS 2]
nz=0,15	0	0,15
np=0
wa=0
wb=0
il=10,2

[POZYCJA]
id=1335
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		1
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=206
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 2]
nz=1,24	0	1,24
np=0
wa=0
wb=0
il=2,48

[ELEMENT 1]
na=Lampy Higieniczne 
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=1337
nu=12

[POZYCJA]
id=1338
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998		  		 		1
mpn=1211
na=Montaż lamp bakteriobójczych naściennej  przepływowych z licznikiem czasu  pracy wraz z stacyjką
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=207
ob=13	13		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[RMS 2]
nz=2,22	0	2,22
np=0
wa=0
wb=0
il=28,86

[RMS 106]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=13

[ELEMENT 1]
na=Instalacja CCTV wraz punktem koncentracji p.105
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=1353
nu=13

[POZYCJA]
id=1718
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-13	AT-14	0110-13		1
mpn=1211
na=Montaż szafki wiszącej lub punktu posredniego o masie do 12kg - Szafa 600x600 9U kolor szary, drzwiczki przeszklenie typu apranet
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=208
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,58	0	0,58
np=0
wa=0
wb=0
il=0,58

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 220]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1724
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0109-15	AT-15	0109-15		1
mpn=1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=209
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0,13	0	0,13
np=0
wa=0
wb=0
il=0,26

[RMS 10]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 221]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=1729
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0109-10	AT-15	0109-10		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Listwa zasilająca19" 9xNFC61(bolec), wtyk DIN49441(uniwersalny), wyłącznik
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=210
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,22	0	0,22
np=0
wa=0
wb=0
il=0,22

[RMS 10]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 222]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1734
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0112-01	AT-15	0112-01		1
mpn=1211
na=Tablice rozdzielcze 19" Patch Panel wyposażony na 24xRJ45, nieekranowany kat. 5e
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=211
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,15	0	0,15
np=0
wa=0
wb=0
il=0,15

[RMS 10]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 223]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 224]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1740
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0109-11	AT-15	0109-11		1
mpn=1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Półka stała 19", 1U, o gł. 550 mm., mocowana w czterech punktach RAL 7035 szary
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=212
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,13	0	0,13
np=0
wa=0
wb=0
il=0,13

[RMS 10]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 225]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1745
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0109-14	AT-15	0109-14		1
mpn=1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Switch zarządzalny Gigabit 24x 10/100/1000, 24xPoE, 4x mini-GBIC (SFP)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=213
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,27	0	0,27
np=0
wa=0
wb=0
il=0,27

[RMS 10]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 244]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1750
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0109-16	AT-15	0109-16		1
mpn=1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - UPS 3U moc wyjściowa 1040W typu EVER Sinline 1600, z zestawem mocującym do montażu w RACK
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=214
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,5	0	0,5
np=0
wa=0
wb=0
il=0,5

[RMS 10]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 245]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1756
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-06	AT-14	0110-06		1
mpn=1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - wentylator w suficie szafy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=215
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,64	0	0,64
np=0
wa=0
wb=0
il=0,64

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 204]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1762
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0503-04	AL-01	0503-04		1
mpn=1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - rejestrator 32 kanałowy o parametrach min:współpraca z kamerami 12Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 3Mpx, 1080p, 1.3Mpx, 720P, tryb pracy: pentaplex, kompresja wideo: H.265 / H.264 / MPJEG, wyjście wideo: 1x VGA, 2x HDMI, archiwizacja: 8x HDD SATA (max. 6TB) lub 6x HDD SATA + nagrywarka DVD, 4x USB, Obsługa RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, interfejs sieciowy: 2x RJ45 (10/100/1000), interfejs: RS485/RS232, dźwięk: wyłącznie z kamer IP, wejścia i wyjścia alarmowe 16/8, bitrate wej./wyj. : 256/128 Mbits, wsparcie technologii Onvif, obudowa: RACK (2U), skonfigurowany na RAID 6
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=216
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2,87	0	2,87
np=0
wa=0
wb=0
il=2,87

[RMS 228]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1354
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998		  		 		1
mpn=1211
na=Dostawa dysków twardych 4TB do pracy ciągłej do serwera cctv
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=217
ob=5	5		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 229]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=1765
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0119-02	AT-15	0119-02		1
mpn=1211
na=Patchcord kat. 5e nieekranowany, 2m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=218
ob=17	17		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[RMS 1]
nz=0,081	0	0,081
np=0
wa=0
wb=0
il=1,377

[RMS 10]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 246]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=17

[POZYCJA]
id=1770
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0701-02	5-08	0701-02		1
mpn=1211
na=Wysięgnik ścienny do monitorów LCD od 28" do 60", uchylny, czarny
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=219
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,1023	0	0,1023
np=0
wa=0
wb=0
il=0,097697

[RMS 232]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1775
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-03	AL-01	0501-03		1
mpn=1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Przemysłowy monitor LED 1310LED 4K 28" przekątna: 28" rozdzielczość: 3840x2160 format ekranu: 16:9 wejścia: 2x HDMI, DVI, 2x Display Port wyjście audio: 1x PC Audio cyfrowy filtr obrazu 3D redukcja szumów NR automatyczna detekcja sygnału PAL/NTSC kontrast: 10000:1czas reakcji: 5ms jasność: 300cd/m2 możliwość zawieszenia na ścianie VESA 100x100 wymiary: 667 x 463 x 228mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=220
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1,93	0	1,93
np=0
wa=0
wb=0
il=1,93

[RMS 233]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1778
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0401-01	5	0401-01		1
mpn=1211
na=Konwerter USB po skrętce (do 50m) - nadajnik + odbiornik
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=221
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=4,06	0	4,06
np=0
wa=0
wb=0
il=4,06

[RMS 236]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1782
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0701-01	AL-01	0701-01		1
mpn=1211
na=Montaż zestawu PC - Stacja robocza - standardowa wydajność, 2-monitorowa System operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) Intel Core i5-7400 (4 rdzenie, od 3.00 GHz do 3.50 GHz, 6 MB cache) Grafika: Intel HD Graphics 630 Pamięć RAM: 16 GB (DIMM DDR4, 2400 MHz) Dysk: 256 GB SSD SATA II
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=222
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=33,7	0	33,7
np=0
wa=0
wb=0
il=33,7

[RMS 237]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1785
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-01	AL-01	0501-01		1
mpn=1211
na=Kamera IP, dualne dzień/noc (elektroniczna), obudowa kopułkowa, 2 Mpx, 12VDC/PoE, zgodność z ONVIF   2 strumienie, obiektyw 3-8mm,
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=223
ob=8	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
nz=3,36	0	3,36
np=0
wa=0
wb=0
il=26,88

[RMS 238]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=8

[POZYCJA]
id=1788
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-01	AL-01	0501-01		1
mpn=1211
na=Kamera IP dzień/noc (elektroniczna), zewnętrzna, obudowa Bullet, 2 Mpx, 12VDC/PoE, zgodność z ONVIF 2 strumienie, obiektyw 3-8mm,
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=224
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=3,36	0	3,36
np=0
wa=0
wb=0
il=20,16

[RMS 239]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=6

[POZYCJA]
id=1791
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=225
ob=100	100		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[RMS 1]
nz=0,0798	0	0,0798
np=0
wa=0
wb=0
il=7,98

[POZYCJA]
id=1794
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=226
ob=100	100		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[RMS 1]
nz=0,0315	0	0,0315
np=0
wa=0
wb=0
il=3,15

[POZYCJA]
id=1797
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0212-01	5	0212-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych -  UTP kabel kat.5e PVC 4PR  ALANTEC STRONG - WZMOCNIONA POWŁOKA 25 lat gwarancji
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=227
ob=966	966		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=966	1	966						

[RMS 1]
nz=0,075	0	0,075
np=0
wa=0
wb=0
il=72,45

[RMS 247]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1004,64

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1802
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5  mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe -  UTP kabel kat.5e PVC 4PR  ALANTEC STRONG - WZMOCNIONA POWŁOKA 25 lat gwarancji
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=228
ob=355	355		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=355	1	355						

[RMS 1]
nz=0,0546	0	0,0546
np=0
wa=0
wb=0
il=19,383

[RMS 247]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=369,2

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1807
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0102-05	5	0102-05		1
mpn=1211
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=229
ob=400	400		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=400	1	400						

[RMS 1]
nz=0,0672	0	0,0672
np=0
wa=0
wb=0
il=26,88

[RMS 241]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=416

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1812
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0110-04	5	0110-04		1
mpn=1211
na=Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły - listwa AKS Zielona  90x60
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=230
ob=60	60		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[RMS 1]
nz=0,442	0	0,442
np=0
wa=0
wb=0
il=26,52

[RMS 242]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=62,4

[RMS 243]
nz=0,68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=40,8

[RMS 148]
nz=2,7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=162

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1822
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-09	5	0301-09		1
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=231
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,494	0	0,494
np=0
wa=0
wb=0
il=0,494

[POZYCJA]
id=1825
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0212-01	5	0212-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - Przewód YDY 3x4
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=232
ob=50	50		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[RMS 1]
nz=0,075	0	0,075
np=0
wa=0
wb=0
il=3,75

[RMS 248]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=52

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1830
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0212-01	5	0212-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - Przewód YDY 3x2,5
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=233
ob=10	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0,075	0	0,075
np=0
wa=0
wb=0
il=0,75

[RMS 249]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=10,4

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1834
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0506-01	AL-01	0506-01		1
mpn=1211
na=Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=234
ob=16	16		1
jm=linia	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 1]
nz=1,85	0	1,85
np=0
wa=0
wb=0
il=29,6

[POZYCJA]
id=1836
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0702-06	AL-01	0702-06		1
mpn=1211
na=Programowanie, uruchomienie i szkolenie obsługi, wykonanie dokumentacji
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=235
ob=1	1		1
jm=instr.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 252]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=PRACE PROJEKTOWE WYKONANIA PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNEGO ORAZ ZASILANIA AWARYJNEGO
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=1341
nu=14

[POZYCJA]
id=1342
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998		  		 		1
mpn=1211
na=Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie pozwolenia  na budowę przyłącza elektrycznego oraz zasilania awaryjnego
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=236
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 107]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1345
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998		  		 		1
mpn=1211
na=Wykonanie  przyłącza elektrycznego
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=237
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 108]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1347
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998		  		 		1
mpn=1211
na=dostosowanie pomieszczenia dla agregatu prądotwórczego. Klasa odporności ogniowej pomieszczenia EI120 oraz wyguszenie pomieszczenia wraz przenoszeniem drgań pracy agregatu na budynek. Wymiana drzwi, remont ścian i posadzek, zamurowanie otworu okiennego.
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=238
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 109]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1349
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998		  		 		1
mpn=1211
na=Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=239
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 110]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1351
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998		  		 		1
mpn=1211
na=Dodatkowe usługi i wyposażenie dla agregatu prądotwórczego
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=240
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 111]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[SUMA KONTROLNA]
B5FB8FAFB3E2BE5C1B2B2999D4577C7A
