[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.8.300.11
op=1
opn=0	0	0	1	1	0	19	8	1	1	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=3	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	poz.	{	}	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty zakupu	Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=0	0	0	0
io=Miara PRO			*.carp	4327c313-68fc-4c9d-82f2-74caf89c2433	5
io=Miara PRO			*.carp	91b095b6-9784-4921-bbd4-ed3d464ab07e	4
io=Miara PRO			*.carp	a56abe7a-a26f-4c17-b657-8e84bc651c18	3
io=Miara PRO			*.carp	08026476-9f4e-4113-9410-375fcb59c580	2
io=Miara PRO			*.carp	684a8b52-52e1-4fba-967e-6ac068a37788	1

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=Daniel Strzelecki
afn=67-200 Głogów ul. Brzeska 44
nb=Przebudowa pomieszczeń budynku wraz z rozbudową o szyb dźwigowy, Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych- PORADNIA DZIECI ZDROWYCH
ab=ul. Kardynała B. Kominka 7, 59-100 Polkowice, działka nr 73/4
ni=Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych10Zakład Opieki Zdrowotnej S. A.
ai=ul. Kardynała B. Kominka 7, 59-100 Polkowice
nw=wyłoniona w przetargu
br=budowlana
nk=Daniel Strzelecki	BUDOWLANA
dt=2017-10-10	0
cpv=45220000-5	Roboty inżynieryjne i budowlane
cpv=45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
cpv=45410000-4	Tynkowanie
cpv=45421130-4	Instalowanie drzwi i okien
cpv=45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
cpv=45432000-4	Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
cpv=45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie

[GRUPY RMS]
gm=pozostałe

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=1	1	0	
op=1	1
nm=3
gr=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=1	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=1	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[RMS ZEST 147]
ty=M	0
na=lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	0
id=1040600	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
il=21,7944

[RMS ZEST 336]
ty=M	0
na=Dwuteownik I 180	0
id=1100399	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
il=210,56
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1100399

[RMS ZEST 236]
ty=M	0
na=okna aluminiowe	0
id=1319991	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
il=8,992
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1399991

[RMS ZEST 322]
ty=M	0
na=Porta, ościeżnice regulowane,	0
id=1322400	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1322499

[RMS ZEST 12]
ty=M	0
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1332000	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
il=6,82392

[RMS ZEST 111]
ty=M	0
na=kotwy stalowe	0
id=1344499	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=34,97888

[RMS ZEST 169]
ty=M	0
na=narożniki ochronne typ 'Wema'	0
id=1350500	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2,17554

[RMS ZEST 170]
ty=M	0
na=Narożniki tynkarskie	0
id=1360000	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=25
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1358399

[RMS ZEST 173]
ty=M	0
na=narożniki stalowe ze stali kątowej	0
id=1360499	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=6,929536
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1360000

[RMS ZEST 224]
ty=M	0
na=pianka poliuretanowa	0
id=1470999	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1,7984
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1478500

[RMS ZEST 167]
ty=M	0
na=Środek gruntujący	0
id=148150204	3
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
il=70,558

[RMS ZEST 152]
ty=M	0
na=Ceresit CN 94	0
id=148HEN0203	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1,870686
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2385099

[RMS ZEST 145]
ty=M	0
na=Thomsit PRO 40	0
id=148HEN5010	3
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
il=5,4486
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1410099

[RMS ZEST 166]
ty=M	0
na=Farba emulsyjna biała do sufitów	0
id=1502110	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
il=17,67768
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1502199;1503199;1503299

[RMS ZEST 174]
ty=M	0
na=Farba lateksowa do ścian	0
id=1502110	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
il=23,528192
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1502199;1503199;1503299

[RMS ZEST 161]
ty=M	0
na=mydło techniczne maziste (szare) 65%	0
id=1534001	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
il=4,877224

[RMS ZEST 146]
ty=M	0
na=folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	0
id=1560412	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
il=145,296

[RMS ZEST 148]
ty=M	0
na=płyty styropianowe gr. 3 cm	0
id=1562699	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
il=63,567
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1561099

[RMS ZEST 337]
ty=M	0
na=wykładzina podłogowa  TARKET gr. 2 mm	0
id=1563799	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
il=65,9886
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1563199

[RMS ZEST 113]
ty=M	0
na=podkładki pod szyby	0
id=1571199	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=71,936

[RMS ZEST 162]
ty=M	0
na=Piasek naturalny kopany	0
id=1601801	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2,1506708

[RMS ZEST 97]
ty=M	0
na=Piasek uszlachetniony	0
id=1601870	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2,1604356

[RMS ZEST 95]
ty=M	0
na=cement portlandzki 35 bez dodatków''	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,8759208

[RMS ZEST 96]
ty=M	0
na=wapno suchogaszone	0
id=1720299	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,58315036

[RMS ZEST 168]
ty=M	0
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=1720300	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,3480864
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 165]
ty=M	0
na=gips budowlany zwykły	0
id=1740100	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
il=332,538

[RMS ZEST 163]
ty=M	0
na=gips budowlany szpachlowy	0
id=1740110	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
il=579,6568
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1740299

[RMS ZEST 99]
ty=M	0
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=628,544
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1800100

[RMS ZEST 149]
ty=M	0
na=zaprawa "ATLAS SAM" 200 - sucha mieszanka	0
id=202x049	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
il=8903,0124
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380452

[RMS ZEST 164]
ty=M	0
na=preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	0
id=202x051	3
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
il=43,15352

[RMS ZEST 27]
ty=M	0
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
il=62,3562

[RMS ZEST 112]
ty=M	0
na=szyby zespolone jednokomorowe (2-szybowe) ze szkła płaskiego	0
id=2401299	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
il=6,56416

[RMS ZEST 92]
ty=M	0
na=bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	0
id=2600104	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,01

[RMS ZEST 100]
ty=M	0
na=Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III	0
id=2600104	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,075264

[RMS ZEST 29]
ty=M	0
na=deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	0
id=2600622	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,242248

[RMS ZEST 16]
ty=M	0
na=drewno na stemple iglaste nasycone	0
id=2640900	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,108864
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2645050

[RMS ZEST 104]
ty=M	0
na=Porta, skrzydło drzwiowe drewniane pełne, rozmiar 80 i 90 cm	0
id=2710299	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2710200

[RMS ZEST 23]
ty=S	0
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2,3768448

[RMS ZEST 51]
ty=S	0
na=Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=11,8438732

[RMS ZEST 226]
ty=S	0
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,53952

[RMS ZEST 171]
ty=M	0
na=Baumit StarTex	0
id=3900630	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
il=160,16666
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3900699

[RMS ZEST 338]
ty=M	0
na="płyty ścienne ochronne z żywicy winylowej 125x400 kolor szary ncs 2000-N	0
id=3900630	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
il=16,4575
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3900699

[RMS ZEST 339]
ty=M	0
na=wykonanie slupu owalnego	0
id=3900630	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3900699

[RMS ZEST 18]
ty=M	0
na=Woda z rurociągów	0
id=3930001	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,4351104

[RMS ZEST 3]
ty=S	0
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=19,0624684

[RMS ZEST 98]
ty=S	0
na=Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=6,27656

[RMS ZEST 330]
ty=M	0
na=Zaw. wentyl. naw. lub wyw. fi 80 mm	0
id=6521701	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2

[RMS ZEST 331]
ty=M	0
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2400 mm	0
id=6582699	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2,08

[RMS ZEST 332]
ty=M	0
na=wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr. 6.3 mm o dług. do 45 mm	0
id=6802734	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,008
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1346308

[RMS ZEST 352]
ty=M	0
na=Oprawa rastrowa LUG OFFICE LB LED n/t. 29W IP20	0
id=7302299	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=3

[RMS ZEST 349]
ty=M	0
na=Łączniki instalacyjne świecznikowe	0
id=7519999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2,04

[RMS ZEST 358]
ty=M	0
na=Gniazda podtynkowe 2-biegunowe pojedyncze	0
id=7530399	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2,04

[RMS ZEST 345]
ty=M	0
na=Puszki izolacyjne podtynkowe fi 80mm	0
id=7540099	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=3,06

[RMS ZEST 348]
ty=M	0
na=Puszka PO 75x75 mm	0
id=7540499	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2,04

[RMS ZEST 346]
ty=M	0
na=Płytki odgałęźne 4x2,5mm2	0
id=7540799	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=3,06

[RMS ZEST 343]
ty=M	0
na=Przewód YDYp 3x1,5mm2	1
id=7951299	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=31,2

[RMS ZEST 67]
ty=M	0
na=Kołki rozporowe do ościeznic	0
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=18

[RMS ZEST 150]
ty=S	0
na="Miksokret" 28 kW	0
id=9_001	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=10,8972

[RMS ZEST 333]
ty=R	0
na=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1240,4796878

[RMS ZEST 335]
ty=R	0
na=Roboty ogólnobudowlane - remontowe (DS)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=43,685826

[RMS ZEST 340]
ty=R	0
na=Roboty ogólnobudowlane - remontowe (DS)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=9,8822

[RMS ZEST 155]
ty=M	0
na=akrylowy preparat gruntujący	0
id=AT23001	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
il=15,135
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2385099

[RMS ZEST 10]
ty=M	0
na=Koszt składowania gruzu w miejscu Wykonawcy	0
id=	0
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
il=8,476

[RMS ZEST 105]
ty=M	0
na=Porta, klamka	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=28

[RMS ZEST 106]
ty=M	0
na=Porta, tuleje wentylacyjne	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=3

[RMS ZEST 13]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
ce=0
cw=0		0
il=0

[RMS ZEST 359]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=1778
nu=1
cpv=45111200-0

[POZYCJA]
id=1779
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0353-07	4-01	0353-07		1
mpn=1211
na=Demontaż skrzydeł drzwiowych i ościeżnic o powierzchni do 2 m2
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SSTb

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,00						

[RMS 333]
nz=1,58	0	1,58
np=0
wa=0
wb=0
il=6,32

[POZYCJA]
id=1789
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0819-05	4-01	0819-05		1
mpn=_1211
na=Rozebranie posadzek
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=60,54	60,54		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SSTb

[PRZEDMIAR]
wo=60,54	1	60,54						

[RMS 333]
nz=0,75	0	0,75
np=0
wa=0
wb=0
il=45,405

[POZYCJA]
id=2771
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0348-03	4-01	0348-03		1
mpn=1211
na=Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=15,264	15,264		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15,264	1	(1,53+1,71+1,53)*3,20						
io=5	1-Linia-OP-1843	1	0	4	0
io=5	1-Linia-OP-1844	1	5	4	0

[RMS 333]
nz=0,95	0	0,95
np=0
wa=0
wb=0
il=14,5008

[POZYCJA]
id=1791
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0212-01	4-01	0212-01		1
mpn=1211
na=Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm Rozebranie podkładów pod posadzki
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=7,265	7,265		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7,265	1	#p2*0,12						

[RMS 333]
nz=6,905	0	13,81*0,5
np=0
wa=0
wb=0
il=50,164825

[POZYCJA]
id=1793
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0211-01	4-01	0211-01		1
mpn=1211
na=Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=60,54	60,54		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=60,54	1	#p2						

[RMS 333]
nz=0,96	0	0,96
np=0
wa=0
wb=0
il=58,1184

[POZYCJA]
id=1795
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0901-05	4-04	0901-05		1
mpn=1211
na=Wykonanie rynny  do gruzu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=5	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 333]
nz=0,84	0	0,84
np=0
wa=0
wb=0
il=4,2

[RMS 92]
nz=0,002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0,01

[RMS 29]
nz=0,017	0	0,017
np=1
wa=0
wb=0
il=0,085

[RMS 12]
nz=0,51	0	0,51
np=1
wa=0
wb=0
il=2,55

[RMS 13]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1801
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0901-06	4-04	0901-06		1
mpn=1211
na=Ustawienie rynny do gruzu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=5	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 333]
nz=0,27	0	0,27
np=0
wa=0
wb=0
il=1,35

[POZYCJA]
id=1805
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-13	4-01	0109-13	 0109-16 	1
mpn=20:0:50922,101211
na=Załadowanie i wywiezienie samochodami gruzu z rozbieranych konstrukcji na wysypisko lub w miejsce pozyskane przez Wykonawcę
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=8,476	8,476		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SSTb

[PRZEDMIAR]
wo=8,476	1	60,54*0,01+7,265+60,54*0,01						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,5		0.5
wm=1		1
ws=0,5		0.5

[RMS 333]
nz=1,81	0	1,81
np=0
wa=0
wb=0
il=7,67078

[RMS 10]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=8,476

[RMS 3]
nz=1,09	0	0,93+4*0,04
np=0
wa=0
wb=0
il=4,61942

[POZYCJA]
id=1813
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-04	4-01	0106-04		1
mpn=1211
na=Usunięcie z  budynku gruzu i ziemi
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=8,476	8,476		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8,476	1	#p8						

[RMS 333]
nz=2,27	0	4,54*0,5
np=0
wa=0
wb=0
il=19,24052

[POZYCJA]
id=1815
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0105-06	4-01	0105-06		1
mpn=1211
na=Przewóz gruz taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. IV
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=8,476	8,476		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8,476	1	#p8						

[RMS 333]
nz=1,91	0	1,91
np=0
wa=0
wb=0
il=16,18916

[POZYCJA]
id=1817
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0105-07	4-01	0105-07		1
mpn=1211
na=Przewóz gruzu taczkami - dodatek za każde następne 10 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=8,476	8,476		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
krn=2	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8,476	1	#p8						

[RMS 333]
nz=0,18	0	0,18
np=0
wa=0
wb=0
il=3,05136

[ELEMENT 1]
na=Roboty murowe
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=1819
nu=2

[POZYCJA]
id=1829
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0314-02	4-01	0314-02		1
mpn=_1211
na=Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=1,344	1,344		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SSTb

[PRZEDMIAR]
wo=1,344	1	4*0,24*1,40						

[RMS 333]
nz=21,3	0	21,3
np=0
wa=0
wb=0
il=28,6272

[RMS 99]
nz=401	0	401
np=1
wa=0
wb=0
il=538,944

[RMS 95]
nz=0,108	0	0,108
np=1
wa=0
wb=0
il=0,145152

[RMS 97]
nz=0,28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=0,37632

[RMS 16]
nz=0,081	0	0,081
np=1
wa=0
wb=0
il=0,108864

[RMS 100]
nz=0,056	0	0,056
np=1
wa=0
wb=0
il=0,075264

[RMS 29]
nz=0,117	0	0,117
np=1
wa=0
wb=0
il=0,157248

[RMS 12]
nz=3,18	0	3,18
np=1
wa=0
wb=0
il=4,27392

[RMS 13]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 98]
nz=0,46	0	0,46
np=0
wa=0
wb=0
il=0,61824

[RMS 51]
nz=3,48	0	3,48
np=0
wa=0
wb=0
il=4,67712

[POZYCJA]
id=1850
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0353-01	4-01	0353-01		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru nadproży
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=9,6	9,6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SSTb

[PRZEDMIAR]
wo=9,6	1	4*2*1,20						

[RMS 333]
nz=0,64	0	0,64
np=0
wa=0
wb=0
il=6,144

[POZYCJA]
id=2774
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0314-04	4-01	0314-04		1
mpn=_1211
na=Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=11,2	11,2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SSTb

[PRZEDMIAR]
wo=11,2	1	4*1,40*2						

[RMS 335]
nz=1,62	0	1,62
np=0
wa=0
wb=0
il=18,144

[RMS 99]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=89,6

[RMS 95]
nz=0,0052	0	0,0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0,05824

[RMS 97]
nz=0,018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=0,2016

[RMS 336]
nz=18,8	0	18,80
np=1
wa=0
wb=0
il=210,56

[RMS 13]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 98]
nz=0,03	0	0,03
np=0
wa=0
wb=0
il=0,336

[RMS 51]
nz=0,07	0	0,07
np=0
wa=0
wb=0
il=0,784

[ELEMENT 1]
na=Stolarka drzwiowa
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=1852
nu=3
cpv=45421100-5

[POZYCJA]
id=1853
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1104-01	2	1104-01		1
mpn=_1211
na=Montaż ościeżnic drewnianych systemowe regulowane  PORTA lub równoważne zaakceptowane przez Zamawiającego. Kolor biały zgodnie z wizualizacją projektu Poradni dzieci Chorych.
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SSTb

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2,5		2.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 333]
nz=1,54	0	1,54
np=0
wa=0
wb=0
il=11,55

[RMS 67]
nz=6	0	6
np=0
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 322]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 51]
nz=0,04	0	0,04
np=0
wa=0
wb=0
il=0,12

[POZYCJA]
id=1859
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1103-01	2	1103-01		1
mpn=_1211
na=Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - drzwi systemowe  PORTA lub równoważne zaakceptowane przez Zamawiającego. kolor biały
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=5,4	5,4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SSTb

[PRZEDMIAR]
wo=5,4	1	3*0,90*2,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2,5		2.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 333]
nz=0,51	0	0,51
np=0
wa=0
wb=0
il=6,885

[RMS 104]
nz=3	1	3
np=0
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 105]
nz=28	1	28
np=0
wa=0
wb=0
il=28

[RMS 106]
nz=3	1	3
np=0
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 51]
nz=0,04	0	0,04
np=0
wa=0
wb=0
il=0,216

[ELEMENT 1]
na=Ścianki przeszklone
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=1869
nu=4

[POZYCJA]
id=1888
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1024-05	0-19	1024-05		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Montaż drzwi i okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie. Ścianka aluminiowa z drzwiami o otworze min. 110 cm wysokości 210 cm pozostała część ścianki przeszklona szkłem bezpiecznym P4.Drzwi wyposażone w samozamykacz.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=8,992	8,992		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8,992	1	2,81*3,20						

[RMS 333]
nz=1,84	0	1,84
np=0
wa=0
wb=0
il=16,54528

[RMS 111]
nz=3,89	0	3,89
np=1
wa=0
wb=0
il=34,97888

[RMS 224]
nz=0,2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=1,7984

[RMS 112]
nz=0,73	0	0,73
np=1
wa=0
wb=0
il=6,56416

[RMS 113]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=71,936

[RMS 13]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 236]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=8,992

[RMS 23]
nz=0,04	0	0,04
np=0
wa=0
wb=0
il=0,35968

[RMS 226]
nz=0,06	0	0,06
np=0
wa=0
wb=0
il=0,53952

[ELEMENT 1]
na=Posadzki
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=2089
nu=5
cpv=45430000-0

[POZYCJA]
id=2090
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0101-01	AT-23	0101-01		1
mpn=1211
na=Oczyszczenie i zmycie podłoża
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=60,54	60,54		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SSTb

[PRZEDMIAR]
wo=60,54	1	60,54						

[RMS 333]
nz=0,15	0	0,15
np=0
wa=0
wb=0
il=9,081

[POZYCJA]
id=2092
pd=HENKEL wyd.I 2008	ZKNR	C-2 0601-01	C-2	0601-01		1
mpn=_1211
na=Odtłuszczenie powierzchni
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=60,54	60,54		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SSTb

[PRZEDMIAR]
wo=60,54	1	#p18						

[RMS 333]
nz=0,08	0	0,08
np=0
wa=0
wb=0
il=4,8432

[RMS 145]
nz=0,09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=5,4486

[RMS 13]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2648
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=60,54	60,54		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
ko=	Parter			
wo=60,54	1	60,54						
io=4	1-Linia-OP-1631	1	1	5	0
io=4	1-Linia-OP-1632	1	7	5	0
io=4	1-Linia-OP-1633	1	13	5	0
io=4	1-Linia-OP-1634	1	19	5	0

[RMS 333]
nz=5,26	0	5,26
np=0
wa=0
wb=0
il=318,4404

[RMS 27]
nz=1,03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=62,3562

[RMS 13]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2096
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-01	2-02	0607-01		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=60,54	60,54		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=60,54	1	#p18						

[RMS 333]
nz=0,3596	0	0,3596
np=0
wa=0
wb=0
il=21,770184

[RMS 146]
nz=1,2	0	1,2
np=1
wa=0
wb=0
il=72,648

[RMS 147]
nz=0,18	0	0,18
np=1
wa=0
wb=0
il=10,8972

[RMS 13]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 23]
nz=0,0112	0	0,0112
np=0
wa=0
wb=0
il=0,678048

[RMS 3]
nz=0,0068	0	0,0068
np=0
wa=0
wb=0
il=0,411672

[POZYCJA]
id=2103
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=22
ob=60,54	60,54		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=60,54	1	#p18						

[RMS 333]
nz=0,0891	0	0,0891
np=0
wa=0
wb=0
il=5,394114

[RMS 148]
nz=1,05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=63,567

[RMS 13]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 23]
nz=0,0032	0	0,0032
np=0
wa=0
wb=0
il=0,193728

[RMS 3]
nz=0,0047	0	0,0047
np=0
wa=0
wb=0
il=0,284538

[POZYCJA]
id=2109
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-01	2-02	0607-01		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=23
ob=60,54	60,54		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=60,54	1	#p18						

[RMS 333]
nz=0,3596	0	0,3596
np=0
wa=0
wb=0
il=21,770184

[RMS 146]
nz=1,2	0	1,2
np=1
wa=0
wb=0
il=72,648

[RMS 147]
nz=0,18	0	0,18
np=1
wa=0
wb=0
il=10,8972

[RMS 13]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 23]
nz=0,0112	0	0,0112
np=0
wa=0
wb=0
il=0,678048

[RMS 3]
nz=0,0068	0	0,0068
np=0
wa=0
wb=0
il=0,411672

[POZYCJA]
id=2116
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1133-01	202	1133-01	 1133-02 	1
mpn=10:0:80910,101211
na=(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" o grubości 8 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=24
ob=60,54	60,54		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SSTb

[PRZEDMIAR]
wo=60,54	1	#p18						

[RMS 333]
nz=0,43	0	0,43
np=0
wa=0
wb=0
il=26,0322

[RMS 149]
nz=147,06	0	91,92+3*18,38
np=1
wa=0
wb=0
il=8903,0124

[RMS 13]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3]
nz=0,15	0	0,09+3*0,02
np=0
wa=0
wb=0
il=9,081

[RMS 150]
nz=0,18	0	0,12+3*0,02
np=0
wa=0
wb=0
il=10,8972

[POZYCJA]
id=2134
pd=HENKEL wyd.I 2008	ZKNR	C-2 0603-05	C-2	0603-05		1
mpn=_1211
na=Gruntowanie przygotowanego podłoża
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=25
ob=60,54	60,54		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SSTb

[PRZEDMIAR]
wo=60,54	1	#p18						

[RMS 333]
nz=0,13	0	0,13
np=0
wa=0
wb=0
il=7,8702

[RMS 152]
nz=0,0309	0	0,0309
np=1
wa=0
wb=0
il=1,870686

[RMS 13]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 51]
nz=0,001	0	0,001
np=0
wa=0
wb=0
il=0,06054

[RMS 3]
nz=0,001	0	0,001
np=0
wa=0
wb=0
il=0,06054

[POZYCJA]
id=2151
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0101-02	AT-23	0101-02		1
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod wykładzinę TARKET
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=26
ob=60,54	60,54		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=60,54	1	60,54						

[RMS 333]
nz=0,05	0	0,05
np=0
wa=0
wb=0
il=3,027

[RMS 155]
nz=0,25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=15,135

[RMS 13]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2784
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1112-02	2-02	1112-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż wykładziny podłogowej z wywinięciem na ściany typu TARKET przeznaczonej do budynków służby zdrowia. Wykładzina musi posiadać wszystkie atesty i aprobaty techniczne. wykładzina rulonowa homogeniczna 1310grubość: 2,00mm, waga: nie mniej niż 5010g/m2, wg normy EN649 - zastosowanie w obiektach 34/43 wg normy EN649 - ścieralność grupa M,  Kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=27
ob=60,54	60,54		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=60,54	1	60,54						

[RMS 335]
nz=0,4219	0	0,4219
np=0
wa=0
wb=0
il=25,541826

[RMS 337]
nz=1,09	0	1,09
np=1
wa=0
wb=0
il=65,9886

[RMS 13]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 51]
nz=0,0044	0	0,0044
np=0
wa=0
wb=0
il=0,266376

[RMS 3]
nz=0,0033	0	0,0033
np=0
wa=0
wb=0
il=0,199782

[ELEMENT 1]
na=Tynki i malowanie (sufity)
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=2169
nu=6
cpv=45410000-4

[POZYCJA]
id=2170
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1202-08	4-01	1202-08		1
mpn=_1211
na=Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=28
ob=60,54	60,54		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=60,54	1	60,54						
io=5	1-Linia-OP-1834	1	0	5	0

[RMS 333]
nz=0,102	0	0,102
np=0
wa=0
wb=0
il=6,17508

[RMS 161]
nz=0,022	0	0,022
np=1
wa=0
wb=0
il=1,33188

[RMS 96]
nz=0,00088	0	0,00088
np=1
wa=0
wb=0
il=0,0532752

[RMS 162]
nz=0,001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0,06054

[RMS 13]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2176
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0713-02	4-01	0713-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na sufitach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=29
ob=18,162	18,162		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SSTb

[PRZEDMIAR]
wo=18,162	1	#p28*30%						

[RMS 333]
nz=0,55	0	0,55
np=0
wa=0
wb=0
il=9,9891

[RMS 96]
nz=0,0011	0	0,0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0,0199782

[RMS 163]
nz=1,4	0	1,4
np=1
wa=0
wb=0
il=25,4268

[RMS 97]
nz=0,005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0,09081

[RMS 13]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 51]
nz=0,01	0	0,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0,18162

[POZYCJA]
id=2183
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0701-08	4-01	0701-08		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=30
ob=48,432	48,432		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SSTb

[PRZEDMIAR]
wo=48,432	1	#p28*80%						

[RMS 333]
nz=0,62	0	0,62
np=0
wa=0
wb=0
il=30,02784

[POZYCJA]
id=2728
pd=		  		 		1
mpn=1211
na=Wzmocnienie tynku po przez (wtopienie siatki)
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=31
ob=60,54	60,54		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SSTb

[PRZEDMIAR]
wo=60,54	1	#p28						

[RMS 333]
nz=0,6112	0	0,6112
np=0
wa=0
wb=0
il=37,002048

[RMS 171]
nz=1,135	0	1,135
np=1
wa=0
wb=0
il=68,7129

[RMS 13]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3]
nz=0,0052	0	0,0052
np=0
wa=0
wb=0
il=0,314808

[POZYCJA]
id=2185
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=32
ob=60,54	60,54		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=60,54	1	#p28						

[RMS 333]
nz=0,06	0	0,06
np=0
wa=0
wb=0
il=3,6324

[RMS 164]
nz=0,21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=12,7134

[RMS 13]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 51]
nz=0,0002	0	0,0002
np=0
wa=0
wb=0
il=0,012108

[RMS 3]
nz=0,0003	0	0,0003
np=0
wa=0
wb=0
il=0,018162

[POZYCJA]
id=2191
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0711-21	4-01	0711-21		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=33
ob=48,432	48,432		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SSTb

[PRZEDMIAR]
wo=48,432	1	#p30						

[RMS 333]
nz=2,02	0	2,02
np=0
wa=0
wb=0
il=97,83264

[RMS 95]
nz=0,0061	0	0,0061
np=1
wa=0
wb=0
il=0,2954352

[RMS 96]
nz=0,0076	0	0,0076
np=1
wa=0
wb=0
il=0,3680832

[RMS 97]
nz=0,0308	0	0,0308
np=1
wa=0
wb=0
il=1,4917056

[RMS 13]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 51]
nz=0,05	0	0,05
np=0
wa=0
wb=0
il=2,4216

[RMS 98]
nz=0,05	0	0,05
np=0
wa=0
wb=0
il=2,4216

[POZYCJA]
id=2199
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-06	2-02	0815-06		1
mpn=_1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=34
ob=60,54	60,54		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=60,54	1	#p28						

[RMS 333]
nz=0,5417	0	0,5417
np=0
wa=0
wb=0
il=32,794518

[RMS 163]
nz=2,5	0	2,5
np=1
wa=0
wb=0
il=151,35

[RMS 165]
nz=1,5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=90,81

[RMS 13]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 51]
nz=0,0029	0	0,0029
np=0
wa=0
wb=0
il=0,175566

[RMS 3]
nz=0,0039	0	0,0039
np=0
wa=0
wb=0
il=0,236106

[POZYCJA]
id=2206
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=35
ob=60,54	60,54		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=60,54	1	#p28						

[RMS 333]
nz=0,06	0	0,06
np=0
wa=0
wb=0
il=3,6324

[RMS 164]
nz=0,21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=12,7134

[RMS 13]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 51]
nz=0,0002	0	0,0002
np=0
wa=0
wb=0
il=0,012108

[RMS 3]
nz=0,0003	0	0,0003
np=0
wa=0
wb=0
il=0,018162

[POZYCJA]
id=2212
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0201-02	K-04	0201-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie sufitów - podłoży gipsowych z jednokrotnym gruntowaniem farby przeznaczone do budynków słuzby zdrowia Caparol premium clean lub równoważne posiadające atesty i aprobaty. Farba odporna na środki dezynfekujące
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=36
ob=60,54	60,54		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SSTb

[PRZEDMIAR]
wo=60,54	1	#p28						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 333]
nz=0,176	0	0,176
np=0
wa=0
wb=0
il=21,31008

[RMS 166]
nz=0,292	0	0,292
np=1
wa=0
wb=0
il=17,67768

[RMS 167]
nz=0,5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=30,27

[RMS 13]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3]
nz=0,0003	0	0,0003
np=0
wa=0
wb=0
il=0,018162

[POZYCJA]
id=2218
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-04	4-01	0106-04		1
mpn=1211
na=Usunięcie  budynku gruzu i ziemi
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=37
ob=1,453	1,453		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,453	1	#p30*0,03						

[RMS 333]
nz=2,27	0	4,54*0,5
np=0
wa=0
wb=0
il=3,29831

[POZYCJA]
id=2220
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0105-06	4-01	0105-06		1
mpn=1211
na=Przewóz gruz taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. IV
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=38
ob=1,453	1,453		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,453	1	#p37						

[RMS 333]
nz=1,91	0	1,91
np=0
wa=0
wb=0
il=2,77523

[POZYCJA]
id=2222
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-13	4-01	0109-13	 0109-16 	1
mpn=20:0:50922,101211
na=Wywiezienie samochodami gruzu z rozbieranych konstrukcji na wysypisko lub w miejsce pozyskane przez Wykonawcę
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=39
ob=1,453	1,453		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SSTb

[PRZEDMIAR]
wo=1,453	1	#p37						

[RMS 333]
nz=1,81	0	1,81
np=0
wa=0
wb=0
il=2,62993

[RMS 3]
nz=1,09	0	0,93+4*0,04
np=0
wa=0
wb=0
il=1,58377

[ELEMENT 1]
na=Tynki i malowanie (ściany)
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=2225
nu=7
cpv=45410000-4

[POZYCJA]
id=2226
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1202-08	4-01	1202-08		1
mpn=_1211
na=Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=40
ob=80,576	80,576		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=93,056	1	(8,92+6,32+2,79+1,04+0,36+1,04+2,82+5,79)*3,20						
io=5	1-Linia-OP-1835	1	1	4	0
io=5	1-Linia-OP-1836	1	6	4	0
io=5	1-Linia-OP-1837	1	11	4	0
io=5	1-Linia-OP-1838	1	16	4	0
io=5	1-Linia-OP-1839	1	21	4	0
io=5	1-Linia-OP-1840	1	26	4	0
io=5	1-Linia-OP-1841	1	31	4	0
io=5	1-Linia-OP-1842	1	36	4	0
wo=-4,8	1	-0,80*2,00*3						
wo=-1,8	1	-0,90*2,00						
wo=-5,88	1	-2,80*2,10						
ko=				

[RMS 333]
nz=0,102	0	0,102
np=0
wa=0
wb=0
il=8,218752

[RMS 161]
nz=0,022	0	0,022
np=1
wa=0
wb=0
il=1,772672

[RMS 96]
nz=0,00088	0	0,00088
np=1
wa=0
wb=0
il=0,07090688

[RMS 162]
nz=0,001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0,080576

[RMS 13]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2234
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0701-02	4-01	0701-02		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=41
ob=72,518	72,518		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SSTb

[PRZEDMIAR]
wo=72,518	1	#p40*90%						

[RMS 333]
nz=0,41	0	0,41
np=0
wa=0
wb=0
il=29,73238

[POZYCJA]
id=2236
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1202-08	4-01	1202-08		1
mpn=_1211
na=Zmycie ścian
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=42
ob=80,576	80,576		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=80,576	1	#p40						

[RMS 333]
nz=0,102	0	0,102
np=0
wa=0
wb=0
il=8,218752

[RMS 161]
nz=0,022	0	0,022
np=1
wa=0
wb=0
il=1,772672

[RMS 96]
nz=0,00088	0	0,00088
np=1
wa=0
wb=0
il=0,07090688

[RMS 162]
nz=0,001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0,080576

[RMS 13]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2242
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=43
ob=80,576	80,576		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=80,576	1	#p40						

[RMS 333]
nz=0,08	0	0,08
np=0
wa=0
wb=0
il=6,44608

[RMS 164]
nz=0,22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=17,72672

[RMS 13]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 51]
nz=0,0002	0	0,0002
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0161152

[RMS 3]
nz=0,0003	0	0,0003
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0241728

[POZYCJA]
id=2248
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0716-02	4-01	0716-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=44
ob=72,518	72,518		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=72,518	1	#p41						

[RMS 333]
nz=0,69	0	0,69
np=0
wa=0
wb=0
il=50,03742

[RMS 95]
nz=0,0052	0	0,0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0,3770936

[RMS 168]
nz=0,0048	0	0,0048
np=1
wa=0
wb=0
il=0,3480864

[RMS 162]
nz=0,0266	0	0,0266
np=1
wa=0
wb=0
il=1,9289788

[RMS 169]
nz=0,03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=2,17554

[RMS 13]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 51]
nz=0,04	0	0,04
np=0
wa=0
wb=0
il=2,90072

[RMS 98]
nz=0,04	0	0,04
np=0
wa=0
wb=0
il=2,90072

[POZYCJA]
id=2257
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2003	KNR	9-03 0109-07	9-03	0109-07		1
mpn=_1211
na=Założenie narożników tynkarskich
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=45
ob=50	50		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SSTb

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[RMS 333]
nz=0,012	0	0,012
np=0
wa=0
wb=0
il=0,6

[RMS 170]
nz=0,5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=25

[RMS 13]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2261
pd=		  		 		1
mpn=1211
na=Wzmocnienie tynku po przez (wtopienie siatki)
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=46
ob=80,576	80,576		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SSTb

[PRZEDMIAR]
wo=80,576	1	#p40						

[RMS 333]
nz=0,6112	0	0,6112
np=0
wa=0
wb=0
il=49,2480512

[RMS 171]
nz=1,135	0	1,135
np=1
wa=0
wb=0
il=91,45376

[RMS 13]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3]
nz=0,0052	0	0,0052
np=0
wa=0
wb=0
il=0,4189952

[POZYCJA]
id=2273
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-04	2-02	0815-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=47
ob=80,576	80,576		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
krn=2	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SSTb

[PRZEDMIAR]
wo=80,576	1	#p40						

[RMS 333]
nz=0,5093	0	0,5093
np=0
wa=0
wb=0
il=82,0747136

[RMS 163]
nz=2,5	0	2,5
np=1
wa=0
wb=0
il=402,88

[RMS 165]
nz=1,5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=241,728

[RMS 173]
nz=0,043	0	0,043
np=1
wa=0
wb=0
il=6,929536

[RMS 18]
nz=0,0027	0	0,0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0,4351104

[RMS 13]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 23]
nz=0,0029	0	0,0029
np=0
wa=0
wb=0
il=0,4673408

[RMS 3]
nz=0,0043	0	0,0043
np=0
wa=0
wb=0
il=0,6929536

[POZYCJA]
id=2282
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0201-02	K-04	0201-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie ścian - podłoży gipsowych z jednokrotnym gruntowaniem farby przeznaczone do budynków służby zdrowia Caparol premium clean lub równoważne posiadające atesty i aprobaty. Farba odporna na środki dezynfekujące. Kolorystyka zgodnie z aranżacją wnętrza Projektu Technicznego poradni dzieci chorych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=48
ob=80,576	80,576		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SSTb

[PRZEDMIAR]
wo=80,576	1	#p40						

[RMS 333]
nz=0,176	0	0,176
np=0
wa=0
wb=0
il=14,181376

[RMS 174]
nz=0,292	0	0,292
np=1
wa=0
wb=0
il=23,528192

[RMS 167]
nz=0,5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=40,288

[RMS 13]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3]
nz=0,0003	0	0,0003
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0241728

[POZYCJA]
id=2288
pd=		  		 		1
mpn=1211
na=Montaż i dostawa panelu ściennego "płyty ścienne ochronne z żywicy winylowej 125x400 kolor szary ncs 2000-N
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=49
ob=14,5	14,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SSTb

[PRZEDMIAR]
ko=	ściany korytarza			
wo=14,5	1	14,50						

[RMS 333]
nz=0,6112	0	0,6112
np=0
wa=0
wb=0
il=8,8624

[RMS 338]
nz=1,135	0	1,135
np=1
wa=0
wb=0
il=16,4575

[RMS 13]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3]
nz=0,0052	0	0,0052
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0754

[POZYCJA]
id=2738
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0137-02	2-17	0137-02		1
mpn=1211
na=Kratki wentylacyjne
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=50
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 333]
nz=2,48	0	2,48
np=0
wa=0
wb=0
il=4,7368

[RMS 330]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 331]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2,08

[RMS 332]
nz=0,004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0,008

[RMS 13]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3]
nz=0,15	0	0,15
np=0
wa=0
wb=0
il=0,3

[POZYCJA]
id=2790
pd=		  		 		1
mpn=1211
na=Remont istniejącego słupa kwadratowego - należy istniejący słup kwadratowy  przebudować w słup owalny.13101. Wykonać szalunek,13102. Otynkować,13103. Pomalować z godnie z kolorystyką
uw=wycena indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=51
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SSTb

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 333]
nz=10	0	10
np=0
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 339]
nz=1	0	1,00
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 13]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3]
nz=0,0052	0	0,0052
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0052

[POZYCJA]
id=2298
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-04	4-01	0106-04		1
mpn=1211
na=Usunięcie budynku gruzu i ziemi
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=52
ob=0,242	0,242		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,242	1	#p40*0,003						

[RMS 333]
nz=2,27	0	4,54*0,5
np=0
wa=0
wb=0
il=0,54934

[POZYCJA]
id=2300
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0105-06	4-01	0105-06		1
mpn=1211
na=Przewóz gruz taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. IV
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=53
ob=0,242	0,242		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,242	1	#p52						

[RMS 333]
nz=1,91	0	1,91
np=0
wa=0
wb=0
il=0,46222

[POZYCJA]
id=2302
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-13	4-01	0109-13	 0109-16 	1
mpn=20:0:50922,101211
na=Wywiezienie samochodami gruzu z rozbieranych konstrukcji na wysypisko lub w miejsce pozyskane przez Wykonawcę
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=54
ob=0,242	0,242		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SSTb

[PRZEDMIAR]
wo=0,242	1	#p52						

[RMS 333]
nz=1,81	0	1,81
np=0
wa=0
wb=0
il=0,43802

[RMS 3]
nz=1,09	0	0,93+4*0,04
np=0
wa=0
wb=0
il=0,26378

[ELEMENT 1]
na=Instalacja oświetlenia podstawowego
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=2796
nu=8

[POZYCJA]
id=2797
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=55
ob=30	30		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 340]
nz=0,0798	0	0,0798
np=0
wa=0
wb=0
il=2,394

[POZYCJA]
id=2879
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1122-01	4-03	1122-01		1
mpn=1211
na=Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=56
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 333]
nz=0,1365	0	0,1365
np=0
wa=0
wb=0
il=0,273

[POZYCJA]
id=2882
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1134-01	4-03	1134-01		1
mpn=1211
na=Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=57
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 333]
nz=0,555	0	0,555
np=0
wa=0
wb=0
il=1,11

[POZYCJA]
id=2799
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=58
ob=30	30		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	#p55						

[RMS 340]
nz=0,0315	0	0,0315
np=0
wa=0
wb=0
il=0,945

[POZYCJA]
id=2801
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-05	5	1209-05		1
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=59
ob=1	1		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 340]
nz=0,394	0	0,394
np=0
wa=0
wb=0
il=0,394

[POZYCJA]
id=2810
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=60
ob=30	30		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 340]
nz=0,0352	0	0,0352
np=0
wa=0
wb=0
il=1,056

[RMS 343]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=31,2

[RMS 13]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2818
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		1
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=61
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 340]
nz=0,0914	0	0,0914
np=0
wa=0
wb=0
il=0,2742

[POZYCJA]
id=2820
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-05	5	0302-05		1
na=Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=62
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 340]
nz=0,407	0	0,407
np=0
wa=0
wb=0
il=1,221

[RMS 345]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=3,06

[RMS 346]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=3,06

[RMS 13]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2833
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		1
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=63
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 340]
nz=0,189	0	0,189
np=0
wa=0
wb=0
il=0,378

[RMS 349]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=2,04

[RMS 13]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2845
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa rastrowa LUG OFFICE LB LED n/t. 29W IP20
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=64
ob=3	3		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,00						

[RMS 340]
nz=0,62	0	0,62
np=0
wa=0
wb=0
il=1,86

[RMS 352]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 13]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2871
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0304-03	5	0304-03		1
na=Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykręcane
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=65
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 340]
nz=0,347	0	0,347
np=0
wa=0
wb=0
il=0,694

[RMS 348]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=2,04

[RMS 13]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2875
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=66
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 340]
nz=0,273	0	0,273
np=0
wa=0
wb=0
il=0,546

[RMS 358]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=2,04

[RMS 13]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2869
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-08	5	1203-08		1
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=67
ob=6	6		1
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	3*2						

[RMS 340]
nz=0,02	0	0,02
np=0
wa=0
wb=0
il=0,12

[SUMA KONTROLNA]
932FBB2CC65FAD0359D69924FE7D3E7F
