[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.8.300.11
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	19	8	1	1	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	poz.	{	}	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty zakupu	Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=0	0	0	0
io=Miara PRO		F:\PCUZ III\wejscie_glowne\03_rzut_parteru_bud_A.carp	*.carp	b2305874-9626-4cbe-a483-88428f96aa5a	2
io=Miara PRO			*.carp	b2305874-9626-4cbe-a483-88428f96aa5a	1

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS  INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=Daniel Strzelecki
afn=67-200 Głogów ul. Brzeska 44
nb=REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH BUDYNK A PRZYCHODNI
ab=59-100 POLKOWICE UL. KARDYNAŁA B. KOMINKA 7
ni=Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych10Zakład Opieki Zdrowotnej S. A.
ai=ul. Kardynała B. Kominka 7, 59-100 Polkowice
br=BUDOWLANA
nk=Daniel Strzelecki	BUDOWLANA
dt=2017-08-23	0
cpv=45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
cpv=45431000-7	Kładzenie płytek

[GRUPY RMS]
gm=pozostałe

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=1	1	0	
op=1	1
nm=3
gr=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=1	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=1	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[RMS ZEST 11]
ty=M	0
na=gaz propan-butan	0
id=1020100	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
il=12,4154

[RMS ZEST 48]
ty=M	0
na=kątownik aluminiowy ochronny	0
id=1220200	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=17,8752

[RMS ZEST 40]
ty=M	0
na=drzwi aluminiowe	0
id=1319992	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
il=7,92

[RMS ZEST 36]
ty=M	0
na=kotwy stalowe	0
id=1344499	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=37,6992

[RMS ZEST 56]
ty=M	0
na=narożniki stalowe ze stali kątowej	0
id=1360000	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,1892
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1360000

[RMS ZEST 37]
ty=M	0
na=pianka poliuretanowa	0
id=1470999	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1,9008
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1478500

[RMS ZEST 57]
ty=M	0
na=farba emulsyjna	0
id=1502110	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1,27204

[RMS ZEST 58]
ty=M	0
na=farba akrylowa CT 42	0
id=152HEN0101	3
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
il=7,65

[RMS ZEST 31]
ty=M	0
na=epoksydowa zaprawa do spoinowania	0
id=1552099	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
il=23,7512

[RMS ZEST 32]
ty=M	0
na=epoksydowa zaprawa klejowa	0
id=1552099	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
il=255,8652
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1554299

[RMS ZEST 49]
ty=M	0
na=podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST	0
id=1552328	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
il=8,955

[RMS ZEST 17]
ty=M	0
na=preparat krzemionkujący Aida Kiesol	0
id=1552411	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
il=14,2442

[RMS ZEST 45]
ty=M	0
na=uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20	0
id=1554103	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
il=211,52

[RMS ZEST 23]
ty=M	0
na=cienkowarstwowa zaprawa klejowa	0
id=1554299	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
il=132,8328

[RMS ZEST 20]
ty=M	0
na=taśma Sulfiton Fugenband	0
id=1562920	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=15,5346

[RMS ZEST 39]
ty=M	0
na=podkładki pod szyby	0
id=1571199	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
il=50,292

[RMS ZEST 55]
ty=M	0
na=gips szpachlowy	0
id=1740110	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,011

[RMS ZEST 52]
ty=M	0
na=gips-mieszanka tynkarska Nidalit	0
id=1740301	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,055
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1740399

[RMS ZEST 18]
ty=M	0
na=szlam uszczelniający Aida ADS Spezialschlamme	0
id=2300711	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
il=265,9988

[RMS ZEST 12]
ty=M	0
na=roztwór asfaltowy do gruntowania	0
id=2301500	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
il=16,194

[RMS ZEST 10]
ty=M	0
na=papa termozgrzewalna nawierzchniowa	0
id=2305560	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
il=62,077

[RMS ZEST 50]
ty=M	0
na=akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS CERMIT N 200	0
id=2350040	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
il=90,87
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380299;2380307

[RMS ZEST 9]
ty=M	0
na=Beton zwykły C20/25 (B-25)	0
id=2370606	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
il=3,0591

[RMS ZEST 24]
ty=M	0
na=zaprawa do spoinowania	0
id=2380699	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
il=16,8954

[RMS ZEST 38]
ty=M	0
na=szyby zespolone jednokomorowe (2-szybowe) ze szkła płaskiego	0
id=2401299	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
il=5,7816

[RMS ZEST 33]
ty=M	0
na=płytki okładzinowe podłogowe GRANITOWE  GR. 3 CM	0
id=2520999	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
il=59,378
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2520099

[RMS ZEST 28]
ty=M	0
na=KSZTAŁTKI GRANITOWE SCHODOWE POROWATE PIONOWE	0
id=2529999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=61,173
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2520899

[RMS ZEST 29]
ty=M	0
na=KSZTAŁTKI GRANITOWE SCHODOWE POROWATE STOPNICE	0
id=2529999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=61,173
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2520899

[RMS ZEST 13]
ty=S	0
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,663024

[RMS ZEST 25]
ty=S	0
na=wyciąg	0
id=34000	2
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=3,9498

[RMS ZEST 47]
ty=S	0
na=żuraw okienny przenośny 0,15 t	0
id=35111	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,44143

[RMS ZEST 59]
ty=S	0
na=wyciąg	0
id=35312	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,09

[RMS ZEST 41]
ty=S	0
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,06732

[RMS ZEST 46]
ty=M	0
na=siatka z włókna szklanego	0
id=3900600	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
il=43,34415

[RMS ZEST 61]
ty=M	0
na=listwa dylatacyjna Profil dylatacyjny Schlüter DILEX EKSB	0
id=3900600	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
il=15,9705

[RMS ZEST 53]
ty=M	0
na=woda	0
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,033

[RMS ZEST 19]
ty=S	0
na=środek transportowy	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=4,958682

[RMS ZEST 14]
ty=S	0
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1,133756

[RMS ZEST 3]
ty=S	0
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=5,6224

[RMS ZEST 54]
ty=S	0
na=agregat tynkarski	0
id=46210	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,2816

[RMS ZEST 1]
ty=R	0
na=Roboty ogólnobudowlane - remontowe (DS)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=863,264862

[RMS ZEST 7]
ty=M	0
na=akrylowy preparat gruntujący	0
id=AT23001	3
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
il=26,3562

[RMS ZEST 4]
ty=M	0
na=utylizacja gruzu	0
id=	0
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
il=8,785
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 8]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
ce=1
cw=0		0
il=0

[RMS ZEST 62]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty rozbiórkowe schodów zewnętrznych BUDYNEK A
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=1
nu=1

[POZYCJA]
id=2
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0812-05	4-01	0812-05		1
mpn=1211
na=Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju schodów głównych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=87,854	87,854		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=53,98	1	53,98						
io=1	1-Linia-OP-43215	1	0	5	0
wo=20,28	1	3,38*6						
io=1	1-Linia-OP-43216	1	0	4	0
wo=13,594	1	9,71*7*0,20						
io=1	1-Linia-OP-43217	1	0	4	0

[RMS 1]
nz=0,92	0	0,92
np=0
wa=0
wb=0
il=80,82568

[POZYCJA]
id=17
pd=WACETOB wyd.III 2000		  		 		1
mpn=1211
na=Demontaż dylatacji zatopionej w płytkach
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=15,23	15,23		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15,23	1	15,23						
io=2	1-Linia-OP-43218	1	0	5	0

[RMS 1]
nz=0,42	0	0,42
np=0
wa=0
wb=0
il=6,3966

[POZYCJA]
id=8
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0211-03	4-01	0211-03		1
mpn=1211
na=Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach. Podłoża betonowe pod płytkami.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=87,854	87,854		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=87,854	1	#p1						

[RMS 1]
nz=4,8	0	4,8
np=0
wa=0
wb=0
il=421,6992

[POZYCJA]
id=19
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-05	4-01	0354-05		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni ponad 2 m2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=8,64	8,64		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8,64	1	1,80*2,00*2+0,60*1,20*2						

[RMS 1]
nz=0,52	0	0,52
np=0
wa=0
wb=0
il=4,4928

[POZYCJA]
id=11
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-11	4-01	0109-11	 0109-12 	1
mpn=19:0:809101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 8 km
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=8,785	8,785		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,757	1	#p1*0,02						
wo=7,028	1	#p3*0,08						

[RMS 1]
nz=0,86	0	0,86
np=0
wa=0
wb=0
il=7,5551

[RMS 3]
nz=0,64	0	0,5+7*0,02
np=0
wa=0
wb=0
il=5,6224

[POZYCJA]
id=15
pd=		 KW		KW		0
mpn=1211
na=Składowanie gruzu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=8,785	8,785		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8,785	1	#p5						

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=8,785

[ELEMENT 1]
na=Roboty budowlane
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=22
nu=2

[POZYCJA]
id=23
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0101-01	AT-23	0101-01		1
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=87,854	87,854		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=87,854	1	#p1						

[RMS 1]
nz=0,15	0	0,15
np=0
wa=0
wb=0
il=13,1781

[POZYCJA]
id=26
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0101-03	AT-23	0101-03		1
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=87,854	87,854		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=87,854	1	#p11						

[RMS 1]
nz=0,07	0	0,07
np=0
wa=0
wb=0
il=6,14978

[RMS 7]
nz=0,3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=26,3562

[RMS 8]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=36
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0504-01	2-02	0504-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie poziomej izolacji z papy termozgrzewalnej- jednowarstwowe część spocznika schodów
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=53,98	53,98		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=53,98	1	53,98						
io=1	1-Linia-OP-43215	1	0	5	0

[RMS 1]
nz=0,216	0	0,216
np=0
wa=0
wb=0
il=11,65968

[RMS 10]
nz=1,15	0	1,15
np=1
wa=0
wb=0
il=62,077

[RMS 11]
nz=0,23	0	0,23
np=1
wa=0
wb=0
il=12,4154

[RMS 12]
nz=0,3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=16,194

[RMS 8]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 13]
nz=0,0048	0	0,0048
np=0
wa=0
wb=0
il=0,259104

[RMS 14]
nz=0,0122	0	0,0122
np=0
wa=0
wb=0
il=0,658556

[POZYCJA]
id=31
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wyrównanie powieżchni schodów poprze wylewki betonowe. Klasa betonu B20 ze zbrojeniem rozproszonym -grubość wylewki min. 4 cm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=2,97	2,97		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,159	1	53,98*0,04						
io=1	1-Linia-OP-43215	1	0	5	0
wo=0,811	1	3,38*6*0,04						
io=1	1-Linia-OP-43216	1	0	4	0

[RMS 1]
nz=5,26	0	5,26
np=0
wa=0
wb=0
il=15,6222

[RMS 9]
nz=1,03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
nan=1
il=3,0591

[RMS 8]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=45
pd=IRM wyd.I 2004	KNR	0-40 0106-01	0-40	0106-01		1
mpn=1211
na=Przeciwwilgociowa izolacja posadzek w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przesiąkającej - uszczelnienie posadzek
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=87,854	87,854		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=87,854	1	#p1						

[RMS 1]
nz=0,22	0	0,22
np=0
wa=0
wb=0
il=19,32788

[RMS 17]
nz=0,15	0	0,15
np=0
wa=0
wb=0
il=13,1781

[RMS 18]
nz=3	0	3
np=0
wa=0
wb=0
il=263,562

[RMS 19]
nz=0,005	0	0,005
np=0
wa=0
wb=0
il=0,43927

[POZYCJA]
id=52
pd=IRM wyd.I 2004	KNR	0-40 0110-01	0-40	0110-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=15,23	15,23		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15,23	1	15,23						

[RMS 1]
nz=0,12	0	0,12
np=0
wa=0
wb=0
il=1,8276

[RMS 17]
nz=0,07	0	0,07
np=0
wa=0
wb=0
il=1,0661

[RMS 18]
nz=0,16	0	0,16
np=0
wa=0
wb=0
il=2,4368

[RMS 20]
nz=1,02	0	1,02
np=0
wa=0
wb=0
il=15,5346

[RMS 19]
nz=0,001	0	0,001
np=0
wa=0
wb=0
il=0,01523

[POZYCJA]
id=60
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0301-04	AT-23	0301-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Okładziny stopni  z kamieni GRANITOWYCH POROWATYCH GR. 3 cm  na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma część stopnia
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=58,26	58,26		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=58,26	1	9,71*6						

[RMS 1]
nz=0,57	0	0,57
np=0
wa=0
wb=0
il=33,2082

[RMS 29]
nz=1,05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=61,173

[RMS 23]
nz=1,37	0	1,37
np=1
wa=0
wb=0
il=79,8162

[RMS 24]
nz=0,11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=6,4086

[RMS 8]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0,02	0	0,02
np=0
wa=0
wb=0
il=1,1652

[RMS 19]
nz=0,02	0	0,02
np=0
wa=0
wb=0
il=1,1652

[POZYCJA]
id=69
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0306-01	AT-23	0306-01		1
mpn=1211
na=Okładziny stopni Z PŁYT GRANITOWYCH GR. 2 CM  na zaprawie cienkowarstwowej - pionowa część stopnia o wysokości do 20 cm; O REGULARNYCH KSZTAŁTACH
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=58,26	58,26		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=58,26	1	9,71*6						

[RMS 1]
nz=1,22	0	1,22
np=0
wa=0
wb=0
il=71,0772

[RMS 28]
nz=1,05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=61,173

[RMS 23]
nz=0,91	0	0,91
np=1
wa=0
wb=0
il=53,0166

[RMS 24]
nz=0,18	0	0,18
np=1
wa=0
wb=0
il=10,4868

[RMS 8]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0,02	0	0,02
np=0
wa=0
wb=0
il=1,1652

[RMS 19]
nz=0,02	0	0,02
np=0
wa=0
wb=0
il=1,1652

[POZYCJA]
id=79
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0211-07	AT-23	0211-07		1
mpn=121,0:0,0911
na=Okładziny SPOCZNIKA SCHODÓW Z PŁYT GRANITOWYCH GR. 3 CM  na zaprawie epoksydowej O REGULARNYCH KSZTAŁTACH
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=53,98	53,98		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=53,98	1	53,98						

[RMS 1]
nz=1,17	0	1,17
np=0
wa=0
wb=0
il=63,1566

[RMS 33]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=59,378

[RMS 31]
nz=0,44	0	0,44
np=1
wa=0
wb=0
il=23,7512

[RMS 32]
nz=4,74	0	4,74
np=1
wa=0
wb=0
il=255,8652

[RMS 8]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0,03	0	0,03
np=0
wa=0
wb=0
il=1,6194

[RMS 19]
nz=0,03	0	0,03
np=0
wa=0
wb=0
il=1,6194

[POZYCJA]
id=195
pd=IGM wyd.I 1999		  		 		1
mpn=1211
na=Dostawa i montaż listwy dylatacyjnej Profil dylatacyjny Schlüter DILEX EKSB
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=15,21	15,21		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15,21	1	15,21						

[RMS 1]
nz=0,6112	0	0,6112
np=0
wa=0
wb=0
il=9,296352

[RMS 45]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=60,84

[RMS 61]
nz=1,05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=15,9705

[RMS 8]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 19]
nz=0,0052	0	0,0052
np=0
wa=0
wb=0
il=0,079092

[ELEMENT 1]
na=Remont murków oporowych przy schodach
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=179
nu=3

[POZYCJA]
id=166
pd=HENKEL wyd.I 2008	ZKNR	C-2 0101-02	C-2	0101-02		1
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża murki oporowe przy schodach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=25,45	25,45		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=25,45	1	25,45						

[RMS 1]
nz=0,256	0	0,256
np=0
wa=0
wb=0
il=6,5152

[POZYCJA]
id=169
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-06	0-23	2612-06		1
mpn=1211
na=Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=25,45	25,45		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=25,45	1	25,45						

[RMS 1]
nz=0,6112	0	0,6112
np=0
wa=0
wb=0
il=15,55504

[RMS 45]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=101,8

[RMS 46]
nz=1,135	0	1,135
np=1
wa=0
wb=0
il=28,88575

[RMS 8]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0,007	0	0,007
np=0
wa=0
wb=0
il=0,17815

[RMS 19]
nz=0,0052	0	0,0052
np=0
wa=0
wb=0
il=0,13234

[POZYCJA]
id=180
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 0933-01	0-23	0933-01		1
mpn=1211
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej Kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=25,45	25,45		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=25,45	1	25,45						

[RMS 1]
nz=0,105	0	0,105
np=0
wa=0
wb=0
il=2,67225

[RMS 49]
nz=0,3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=7,635

[RMS 8]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 19]
nz=0,0004	0	0,0004
np=0
wa=0
wb=0
il=0,01018

[POZYCJA]
id=187
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 0933-02	0-23	0933-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=25,45	25,45		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=25,45	1	25,45						

[RMS 1]
nz=0,4986	0	0,4986
np=0
wa=0
wb=0
il=12,68937

[RMS 50]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=76,35

[RMS 8]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0,0064	0	0,0064
np=0
wa=0
wb=0
il=0,16288

[RMS 19]
nz=0,009	0	0,009
np=0
wa=0
wb=0
il=0,22905

[ELEMENT 1]
na=Montaż drzwi wejściowych do budynku - HOLL główny
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=88
nu=4

[POZYCJA]
id=89
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1024-08	0-19	1024-08		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych oraz skrzydeł okiennych. Drzwi wyposażone w samozamykacz, zawiasy 4 szt. na skrzydle, zamki 2 szt. Kolor niebieski istniejący. Szkło bezpieczne P4
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=7,92	7,92		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7,92	1	1,80*2,00*2+0,60*1,20						

[RMS 1]
nz=3,1	0	3,1
np=0
wa=0
wb=0
il=24,552

[RMS 36]
nz=4,76	0	4,76
np=1
wa=0
wb=0
il=37,6992

[RMS 37]
nz=0,24	0	0,24
np=1
wa=0
wb=0
il=1,9008

[RMS 38]
nz=0,73	0	0,73
np=1
wa=0
wb=0
il=5,7816

[RMS 39]
nz=6,35	0	6,35
np=1
wa=0
wb=0
il=50,292

[RMS 8]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 40]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=7,92

[RMS 13]
nz=0,05	0	0,05
np=0
wa=0
wb=0
il=0,396

[RMS 14]
nz=0,06	0	0,06
np=0
wa=0
wb=0
il=0,4752

[POZYCJA]
id=136
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2010-06	2-02	2010-06		1
mpn=1211
na=Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na ościeżach na podłożu betonowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=22
ob=4,4	4,4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,4	1	4,40						

[RMS 1]
nz=1,12	0	1,12
np=0
wa=0
wb=0
il=4,928

[RMS 52]
nz=0,0125	0	0,0125
np=1
wa=0
wb=0
il=0,055

[RMS 53]
nz=0,00575	0	0,00575
np=1
wa=0
wb=0
il=0,0253

[RMS 8]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 54]
nz=0,064	0	0,064
np=0
wa=0
wb=0
il=0,2816

[RMS 41]
nz=0,0122	0	0,0122
np=0
wa=0
wb=0
il=0,05368

[POZYCJA]
id=101
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-07	0-23	2612-07		1
mpn=1211
na=WYKONANIE NOWYCH OBRÓBEK TYNKARSKICH PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=23
ob=8,8	8,8		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8,8	1	(1,80*2*0,25+2,00*2*2*0,25+0,60*2*0,25+1,20*2*2*0,25)*2						

[RMS 1]
nz=1,382	0	1,382
np=0
wa=0
wb=0
il=12,1616

[RMS 45]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=35,2

[RMS 46]
nz=1,643	0	1,643
np=1
wa=0
wb=0
il=14,4584

[RMS 8]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0,007	0	0,007
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0616

[RMS 19]
nz=0,0052	0	0,0052
np=0
wa=0
wb=0
il=0,04576

[POZYCJA]
id=144
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0830-03	2-02	0830-03		1
mpn=1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=24
ob=4,4	4,4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,4	1	4,40						

[RMS 1]
nz=0,415	0	0,415
np=0
wa=0
wb=0
il=1,826

[RMS 55]
nz=0,0025	0	0,0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0,011

[RMS 56]
nz=0,043	0	0,043
np=1
wa=0
wb=0
il=0,1892

[RMS 53]
nz=0,00175	0	0,00175
np=1
wa=0
wb=0
il=0,0077

[RMS 8]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 13]
nz=0,0018	0	0,0018
np=0
wa=0
wb=0
il=0,00792

[RMS 41]
nz=0,0028	0	0,0028
np=0
wa=0
wb=0
il=0,01232

[POZYCJA]
id=111
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-08	0-23	2612-08		1
mpn=1211
na=Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=25
ob=15,2	15,2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15,2	1	2,0*2*2+1,80*2+1,20*2+0,60*2						

[RMS 1]
nz=0,22	0	0,22
np=0
wa=0
wb=0
il=3,344

[RMS 45]
nz=0,9	0	0,9
np=1
wa=0
wb=0
il=13,68

[RMS 48]
nz=1,176	0	1,176
np=1
wa=0
wb=0
il=17,8752

[RMS 8]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0,0007	0	0,0007
np=0
wa=0
wb=0
il=0,01064

[RMS 19]
nz=0,0005	0	0,0005
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0076

[POZYCJA]
id=121
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 0933-01	0-23	0933-01		1
mpn=1211
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=26
ob=4,4	4,4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,4	1	4,40						

[RMS 1]
nz=0,105	0	0,105
np=0
wa=0
wb=0
il=0,462

[RMS 49]
nz=0,3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=1,32

[RMS 8]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 19]
nz=0,0004	0	0,0004
np=0
wa=0
wb=0
il=0,00176

[POZYCJA]
id=128
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 0933-04	0-23	0933-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=27
ob=4,4	4,4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,4	1	4,40						

[RMS 1]
nz=1,5982	0	1,5982
np=0
wa=0
wb=0
il=7,03208

[RMS 50]
nz=3,3	0	3,3
np=1
wa=0
wb=0
il=14,52

[RMS 8]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0,0064	0	0,0064
np=0
wa=0
wb=0
il=0,02816

[RMS 19]
nz=0,009	0	0,009
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0396

[POZYCJA]
id=153
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1510-01	2-02	1510-01		1
mpn=1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=28
ob=4,4	4,4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,4	1	4,400						

[RMS 1]
nz=0,139	0	0,139
np=0
wa=0
wb=0
il=0,6116

[RMS 57]
nz=0,2891	0	0,2891
np=1
wa=0
wb=0
il=1,27204

[RMS 8]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 41]
nz=0,0003	0	0,0003
np=0
wa=0
wb=0
il=0,00132

[POZYCJA]
id=159
pd=HENKEL wyd.I 2008	ZKNR	C-2 0119-03	C-2	0119-03		1
mpn=1211
na=Malowanie elewacji farbą akrylową CT 42 dwukrotnie; tynk fakturowy kolor niebieski
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=29
ob=22,5	22,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=22,5	1	2*15,21-7,92						

[RMS 1]
nz=0,2419	0	0,2419
np=0
wa=0
wb=0
il=5,44275

[RMS 58]
nz=0,34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
il=7,65

[RMS 8]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 19]
nz=0,0004	0	0,0004
np=0
wa=0
wb=0
il=0,009

[RMS 59]
nz=0,004	0	0,004
np=0
wa=0
wb=0
il=0,09

[SUMA KONTROLNA]
B963D0D89DD0A425471591E03B28FCDA
